一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产1000万只镍氢电池项目

	项目代码
	2604-410726-04-01-100165

	建设单位联系人
	张振东
	联系方式
	*******

	建设单位法人
	张振东
	统一社会信用代码
	92410726MAK3A4TH5Q

	建设地点
	河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号

	地理坐标
	（ 114 度 9 分 51.345 秒， 35 度 14 分 38.454 秒）

	国民经济行业类别
	C3842镍氢电池制造
	建设项目
行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业38-77电池制造 384-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	延津县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	3.33
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地面积（m2）
	1330

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	1、“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线相符性分析
本项目位于河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，根据《河南省生态环境分区管控图》，本项目租赁现有车间进行建设，不新增占地。本项目所在地属于重点管控单元，不涉及生态保护红线，见图1 河南省生态环境分区管控应用平台研判分析图。
（2）环境质量底线相符性分析
本项目不涉及废气的排放，生活污水经厂区自建化粪池预处理后定期清运，不外排。所产生的废包装袋及不合格电池分别暂存于固废间定期外售。噪声经过基础减振、密闭隔音不会对周边环境产生影响。综上所述，本项目符合环境质量底线。
（3）资源利用上线相符性分析
本项目用水为生活用水，来自市政供水，能源主要为电，由区域市政供电部门统一供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单













[image: 29fa1c26-51e4-47b7-a860-c8a92bf071a4][image: ]图1   河南省生态环境分区管控应用平台研判分析图本项目位置

根据图1可知，本项目厂址属于延津县水重点，大气布局敏感区（环境管控单元编码ZH41072620005）。本项目与河南省及新乡市、延津县生态环境准入清单相符性分析见下表。
本项目与河南省及新乡市生态环境准入清单相符性分析见下表。
表1    本项目与河南省及新乡市生态环境准入清单符合性分析
	要求名称
	具体管控要求
	本项目情况
	相符性

	河南省生态空间总体控制要求
	空间布局约束
	1.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。2.推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。3.推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高 水平集聚发展。4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。 5.涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。6.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共 服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。
	1.本项目建设地址位于河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，不在规划园区内，不涉及规划环评；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不属于“两高一低”项目；
5.本项目不涉及；
6.本项目不涉及；
7.本项目不涉及；
8.本项目不涉及锅炉建设。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。2.强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装 备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制 革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水 功能区划和控制断面水质要求；选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废 水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化” 要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置 途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。7.鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。
	1.本项目属于镍氢电池制造行业，属于河南省绩效分级重点行业，企业严格按照A级绩效分级要求进行建设生产；
2.本项目不属于“两高”项目；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及含挥发性有机物原辅料的使用；
5.本项目不涉及；
6.本项目位于河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，不涉及开发区、工业园区建设，厂区无废水外排；
7.厂区产噪设备采取厂房密闭、基础减震措施来减少噪声对周边居民的影响。
	符合

	
	环境风险防控
	1.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块 优先规划用于拓展生态空间。2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管 网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监 测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环 境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符 合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备
	1.本项目不涉及；
2.本项目属于镍氢电池制造行业，生产从组装工艺开始，正负极片均进购成品，项目生产过程中使用的电解液为氢氧化钾溶液，属于风险物质，应储存在专用仓库中，并做好防渗措施；
3.本项目不涉及；
	符合

	
	资源利用效率
	1. “十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不属于“两高”项目；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及；
5.本项目不属于地下水禁采区和地下水限采区内。
	符合

	京津冀及周边地区（郑 州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、 焦作、濮阳、 许昌、漯河、 三门峡、商 丘、周口市以及济源示范区）
	空间布局约束
	1. 坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委 河南省人民政府 关于深入打 好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。2.严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快 低效落后产能退出。3.原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。4.优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行 业生产装置配套建设的项目除外）。5.新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。6.严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的 重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。
	1.本项目不属于“两高”项目；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及燃煤机组；
4.本项目属于镍氢电池制造行业，不涉及危险化学品生产；
5.本项目建设地点位于河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，不在黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域；
6.本项目不涉及。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。2.聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。3.全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。4.全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。5.推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物 质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。
	1.本项目不涉及废气污染物的排放，无需执行废气排放特别控制要求；
2.本项目不涉及挥发性有机物和氮氧化物的排放；
3.本项目运输车辆不涉及淘汰类营运车辆；
4.本项目不涉及；5.本项目不涉及。
	符合

	
	环境风险防控
	1.对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密 闭空间作业或安装二次密闭设施。2.矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。3.加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控
	1.本项目原辅材料不涉及含VOCs原辅材料；
2.本项目不涉及；3.本项目不涉及。
	符合

	
	资源利用效率
	1.严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。2.到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。3.到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%
	1.本项目不涉及；2.本项目不涉及；3.本项目不涉及。
	符合

	新乡市生态环境准入要求
	空间布局约束
	1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地 的地方人民政府予以妥善安置。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者 景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。2.在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定：一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动； 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；三、运输有毒有害物质、油类、粪便的 船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施；四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。二级保护区内不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排 放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。饮用水地下水源各级保护区必须遵守下列规定： 一、禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；二、禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储 存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；三、实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。一级保护区内 禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止 输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。潜水含水层地下水水源地二级保护区内禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产 或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的 污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。承压含水层地下水水源地二级保护区内禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。4.按照《河南省南水北调饮用水水源保护条例》（2022年3月1日实施），在南水北调饮用水水源保护范围内，禁止下列行为：向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；使用剧毒、高残留农药；使用炸药、毒药、电捕杀鱼类和其他生物；破坏 水源涵养林以及与水源保护相关的植被；法律、法规禁止的其他行为。在准保护区内，除上述禁止的行为以外，还应当禁止下列行为：新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目增加 排污量；设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；拦汊筑坝、围网和网箱养殖；法律、法规禁止的其他行为。在二级保护区内，除准保护区禁止的行为以外，还应当禁止下列行为：设置排污口；新建、改建、扩建排放污染物的建设项 目；开采矿产资源；新铺设输送有毒有害物品的管道；建设畜禽养殖场；使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；建造坟墓；丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；使用不符合国家规定防污条件的运载工具运输油类、粪便及其他有 毒有害物品；放生、游泳、垂钓；法律、法规禁止的其他行为。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除 或者关闭。 在一级保护区内，除二级保护区禁止的行为以外，还应当禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建 设项目；停靠与保护水源无关的船舶；使用化肥；从事旅游或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无 关的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除或者关闭。5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基 本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开 采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。7.共产主义渠、卫河、天然文岩渠等主要河道除涝标准达到 3 年一遇，防洪标准达到10-20年一遇，重点河段达到50-100年一遇设置堤防。8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂 装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、 水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放 总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新 建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）要求，制定配套区域污染物削减方案，环境质量超标区域实行重点污染物排放倍量削减，环境质量达标区域原则上实施等量削减。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅） 等行业产能。10.按照各园区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造 石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。鼓励支持水泥等重点行业进行产能置换、装备大 型改造、重组整合。11.化工园区选址布局应符合有关法律法规、政策规定、相关规划和行业管理或技术规范，满足国土空间规划和生态环境保护、安全生产、应急救援、资源利用、综合防灾减灾、交通运输等相关要求，原则上不再设立新的化工园区。12.推动我市沿黄重点地区拟建工业项目转入合规工业园区，严格控制高污染、高耗水、高耗能项目。
	1.本项目不涉及；
2.本项目建设地点为河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，不在风景名胜区范围内；
3.本项目选址不在饮用水地表水水源各级保护区范围内；
4.本项目不涉及；
5.本项目不涉及；
6本项目不涉及；
7.本项目不涉及；
8.本项目不涉及；
9.本项目为新建项目，属于镍氢电池制造行业，不属于“两高”项目，选址符合当地规划；
10.本项目不涉及；
11.本项目不涉及；
12.本项目不涉及。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。2.十四五末，共产主义渠、西柳青河达到Ⅳ类指标，卫河、文岩渠、天然渠、天然文岩渠、黄庄河达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标。全市建成区全面消除黑臭水体，县（市）建成区基本完成黑臭水体整治任务。重点治理市域内卫河、共产主义渠、东孟姜女河等海河流域河流，以及西柳青河、天然渠、文岩渠等黄河流域河流，全面开展清河行动、实施河道清淤、规范入河排污口管理，统筹推进水污染综 合整治及水生态保护修复，提升河流自净能力，建立生态调水长效机制，保障河流水质稳定达标。禁止以任何方式直接向水功能 区要求为Ⅱ类的水体和地表水型集中式生活饮用水水源保护区内的水体排放污水；污水排入黄河干流、黄河一级支流和涉及Ⅲ类 水功能区要求的其它水体时，执行一级标准；污水排入除上述水体以外的其它河流、湖泊、水库、运河、渠道、湿地、坑塘、蓄滞洪区等地表水体时，执行二级标准。3.全面推进城镇（园区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。到2025年，黄河流域内现有污水处理厂完成提质增效改造，确保出水稳定达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》 （DB41/2087-2021）。4.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其 制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点 重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十 四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集 聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置，6.测土配方施肥技术推广覆盖率、绿色防控覆盖率达到政府目标任务，实现化肥农药施用量零增长。7.实施节能降碳增效行动，提高能源利用效率，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业绿色转型发展。8.国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控 制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。
	1.本项目属于新建项目，不涉及主要污染物排放，无需进行总量替代；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及；
5.本项目不涉及；
6.本项目不涉及；
7.本项目不涉及；
8.本项目不涉及；
	符合

	
	环境风险防控
	1.地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污 染耕地退出农业生产。2.具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案、饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家 库、应急监测能力。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估。饮用水水源地有专项 应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并定演练和修订预案。饮用水水源地周边高风险区域设有应急物 资（装备）储备库及事故应急池等应急防护工程，上游连接水体设有节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及；
	符合

	
	资源开发效率要求
	1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力 用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他 物料。2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在 57390 万立方米。5.到2025年，全市用水总量为20.838亿m3，万元GDP用水量下降比例达到16%，全省市级缺水城市再生水利用率达到25%以上。6.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。国有二级国家级公益林除执行上述规定外，需要开展抚育和更新采伐或者非木质资源培育利用的，还应当符合森林经营方案的规划，并编制采伐或非木质资源培育利用作业设计，经县级以上林业主管部门依法批准后实施。7.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施，已建成的应当由所在辖区限期责令拆除或改用清洁能源；禁止加工、销售各类高污染燃料。8.到2025年，煤炭消费占比降至60%以下，非化石能源消费占比提高到16%以上。单位GDP（生产总值）能耗下降15%以上，煤电机组平均供电煤耗降至285克标准煤/千瓦时。9.到2025年，单位GDP二氧化碳排放降低比例达20%。10.到2025年，全市河湖生态缓冲带修复长度达到总体要求，逐步恢复河流沿线生态廊道功能。海河流域内涉及被挤占的河湖生态用水逐步得到退还，黄河流域内天然文岩渠生态流量得到保障。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及；
5.本项目不涉及；
6.本项目不涉及；7.本项目不涉及；
8.本项目不涉及；9.本项目不涉及；
10.本项目不涉及。
	符合

	重点管控单元5-延津县水重点、大气布局敏感区-司寨乡、马庄乡、王楼镇、魏邱乡、 
石婆固镇、胙城乡、榆林乡、丰庄、东屯镇
	空间布局约束
	1、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、水泥、有色、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。
2、严格控制新、改、扩建“两高”项目。 
	本项目属于镍氢电池制造行业，不属于高排放、高污染项目；
	符合

	
	污染物
排放管控
	1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。
2、鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”“截污建池、收运还田”等模式处理。
	1、本项目在生产运营过程中不涉及废气产生；
2、本项目不涉及。
	符合

	
	环境风险防控
	1、在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。
2、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水产生影响。
	1、本项目在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故；
2、本项目不涉及。
	符合

	
	资源利用效率要求
	1、依托延津县长青生物质热电厂将辖区内秸秆及枯枝烂叶用于生物质发电，将废弃资源最大化利用。
2、加快村镇污水管网系统建设。
	1.本项目不涉及自备锅炉的使用；
2.本项目不涉及。
	符合


综上，本项目符合河南省生态环境准入清单的相关要求，符合新乡市“生态环境准入”的管理要求。
2、本项目与分类管理名录对照分析
经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于三十五条电气机械和器材制造业38中第77电池制造384，其中铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的应按照要求编制环境影响评价报告书。其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），按照要求编制环境影响评价报告表。本项目属于镍氢电池制造，同时不涉及溶剂型涂料使用，应按照要求编制环境影响报告表。
3、项目选址符合性分析
本项目选址位于河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，经对比《石婆固乡土地利用总体规划图》，本项目占地属于建设用地，符合总体规划要求。详见附图2。
4、项目建设与产业政策及备案相符性分析
本项目已在延津县发展和改革委员会备案，项目代码2604-410726-04-01-100165。经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类，符合国家产业政策相关要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。
表2     项目与产业政策一致性分析
	类别
	条款内容
	本项目情况
	相符性

	鼓励类
	查无相关对应条款
	/
	不属于

	限制类
	查无相关对应条款
	/
	不属于

	淘汰类
（落后生产工艺装备）
	查无相关对应条款
	/
	不属于

	淘汰类（落后产品）
	查无相关对应条款
	/
	不属于




本项目与备案一致性分析见下表。
表3     本项目与备案一致性分析一览表
	名称
	项目备案
	项目情况
	相符性

	项目名称
	年产1000万只镍氢电池项目
	年产1000万只镍氢电池项目
	相符

	项目性质
	新建
	新建
	相符

	项目投资
	300万元
	300万元
	相符

	产能
	年产1000万只镍氢电池
	年产1000万只镍氢电池
	相符

	建设地点
	河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号
	河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号
	相符

	生产工艺
	外购阳极片一点极耳一(外购阴极片、隔膜纸)卷绕一滚槽一注液一封口一化成一检验一包装一入库待售
	外购阳极片一点极耳一(外购阴极片、隔膜纸)卷绕一滚槽一注液一封口一化成一检验一包装一入库待售
	相符


5、本项目与新乡市2026年各项保卫战实施方案的对比分析
新乡市生态环境保护委员会办公室出具了关于《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办【2026】18号）、《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》、《新乡市2026年净土保卫战实施方案》（新环委办【2026】20号）、《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环委办【2026】21号），本项目与新乡市2026年各项保卫战实施方案的相符性分析见下表。
表4     与新乡市2026年各项保卫战实施方案的相符性分析
	类别
	内容
	本项目情况
	对比结果

	《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》

	7.开展工业炉窑清洁能源替代改造
	加快推进使用高污染燃料工业炉窑清洁低碳能源替代，2026年底前，使用煤、兰炭、焦炭、石油焦、渣油、重油等燃料的石灰煅烧窑、岩矿棉熔炼炉等工业炉窑改为使用电厂热力、工业余热或清洁低碳能源；淘汰退出7台燃油锅炉。
	本项目生产过程中不涉及锅炉及炉窑的使用。
	相符

	15、推动重点行业企业环境绩效等级提升
	聚焦火电、垃圾发电、水泥熟料、煤制氮肥、耐火材料、日用玻璃、烧结砖瓦、砂石骨料、炭素、铸造、石灰窑及商砼(沥青)搅拌站等重点行业，按照“轻重缓急”原则，建立梯度化培育提升清单。对照绩效分级技术指南，编制“一企一策”提标改造方案，强化全过程监督帮扶指导。2026年底，全市创建A、B级及绩效引领性企业50家，其中A级企业不少于8家。严格按照国家和省级相关政策规定，在项目审批、环保税减免、资金奖补、差别化电价等方面给予支持，充分发挥标杆企业示范引领作用。
	本项目属于镍氢电池制造行业，为新建类项目，环评要求企业在建设过程中全部按照A级绩效要求进行建设生产。
	相符

	《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》

	17.严格防范水生态环境风险防控
	以涉危涉重企业、工业园区为重点，全面排查相关企业危废、高浓废液的产生量、特征污染物，严格储存、转移、处置管理，严防非法倾倒和填埋现象发生；强化应急设施建设，通过建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，消除水环境安全隐患；有序推进化工园区环境应急三级防控体系建设；完善上下游水污染防治应急联动机制，避免发生跨界水污染事件；强化饮用水水源保护区、南水北调中线工程总干渠（新乡段）保护区以及其他敏感水体的“一废一品”监管；根据我市制定的卫河、共产主义渠、文岩渠、天然渠、人民胜利渠、西柳青河等重点河流“一河一策一图”应急处置方案，开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力；加强汛期有关部门联防联控，严格落实排水闸门管理机制，防范汛期水环境风险。
	本项目运营过程中不涉及生产废水的产生及排放，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运不外排。
	相符

	《新乡市2026年净土保卫战实施方案》

	3.严格建设用地准入管理
	资源规划部门强化对土地用途变更、收储、供应、使用权变更等环节的监管，依法应当开展土壤污染状况调查的地块须在土地储备入库前完成调查，将调查结果作为土地供应的必备要件。生态环境部门做好土壤污染状况调查报告审查工作，加强土壤污染状况调查从业单位的信用管理，组织开展半年、年度建设用地安全利用核算。
	本项目建设地点位于河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，根据《石婆固乡土地利用总体规划图》，项目占地性质符合规划。
	相符

	《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》

	11.推动老旧非道路移动机械淘汰更新
	加快淘汰国二及以下排放标准非道路移动机械，重点行业企业、工业园区、产业集群、物流园区、施工工地、矿山新增或更新的厂内车辆和非道路移动机械原则上采用新能源。交通、住建、水利、自然资源等部门建立各自领域工程项目清单，工程推进过程中原则上使用国六排放标准或新能源车辆以及国四排放标准或新能源机械，其中新能源占比不低于20%。2026年底前，全市非道路移动机械纯电化率达到8%以上。
	本项目使用非道路移动机械均为国二以上排放标准及新能源车辆。
	相符

	16.强化门禁及视频监控系统管理
	持续深化重点用车单位门禁监控及视频监控系统建设与应用，提升精细化监管水平。对年度日均载货车辆进出20辆次及以上、日运输量150吨以上的重点用车单位进行动态摸排，做到应装尽装、应联尽联。督促企业完善门禁系统管理制度，规范填报电子台账，如实记录进出厂时间、车型、排放阶段、燃油类型等信息，确保数据真实、完整、可追溯。加大平台巡检与现场核查力度，严查长期抬杆、违规手工抬杆、旁门豁口、异常离线等行为；对不规范使用门禁、达不到运输监管要求的绩效企业，实施动态管理。
	经查阅《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321-2023），本项目不属于重点行业，同时不属于重点用车单位，应按照绩效分级要求安装车辆运输监控视频并保存6个月，同时建立车辆运输手工台账
	相符


由上表可知，本项目符合《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办【2026】18号）、《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》、《新乡市2026年净土保卫战实施方案》（新环委办【2026】20号）、《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环委办【2026】21号）中的相关要求。
6、本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）对照分析
本项目为镍氢电池制造行业，本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中-电池制造行业A级进行评价，对照分析见下表。
表5     项目与《技术指南》电池制造行业要求相符性分析
	差异化指标
	A级企业
	本项目情况
	相符性

	能源类型
	使用天然气、电等能源
	本项目使用能源为电
	符合

	生产工艺及装备水平
	1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；
2.符合相关行业产业政策；
3.符合河南省相关政策要求；
4.符合市级规划。
	1.经查阅《产业结构调整指导目录（2024年版）》本项目属于允许类。
2.本项目符合相关产业政策。
3.本项目符合河南省相关政策要求。
4.本项目符合新乡市规划。
	符合

	污染治理技术
	配料工序、镍氢电池产尘环节釆用袋式除尘器除尘；拉浆、涂布和电解液生产等涉VOCs工序釆用低温冷凝、焚烧、吸附+脱附焚烧或吸附+脱附冷凝等处理工艺。
	本项目不涉及配料工序，原料采购涂布清洁完成后的成品正负极，电解液购买调配好的成品氢氧化钾溶液。不涉及颗粒物及VOCs的产生。
	符合

	无组织排放
	1.配料工段置于独立密闭配料间，配料工序粉尘局部负压收集；
2.镍氢电池合粉、包粉、装配等产尘工序和铅蓄电池制粉、和膏、板栅铸造、灌粉、分片、刷片、成片、包片、焊接及其他电池涉尘工序均需采用负压收集措施；
3.拉浆、涂布和电解液生产等涉VOCs工序采用封闭负压收集措施；
4.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；
5.贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和处理设施，废气处理设施的排气筒高度不低于15m。
	1、本项目不涉及配料工序；
2、本项目属于镍氢电池制造，外购正负极片，不涉及镍氢电池合粉、包粉、装配等产尘工序；
3、本项目不涉及拉浆、涂布和电解液生产；
4、厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；
5、本项目不涉及。
	符合

	排放限值
	全厂PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3。铅蓄电池铅及其化合物、硫酸雾排放浓度不高于0.3、5mg/m3。
	本项目不涉及PM、NMHC的产生及排放。
	不涉及

	监测监控水平
	1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施(CEMS)，并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m2/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kgM且排放口风量大于20000m/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，并按要求
与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。(投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准)；
2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；
3.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上。
	本项目不涉及有组织排放口、不涉及涉气生产工序，无需设置标准化废气排放口标识牌、无需安装在线监控等。
	不涉及

	环境管理水平
	环保档案
	1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；
3.环境管理制度(有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等)；4.废气污染治理设施稳定运行管理规程；5.一年内废气监测报告(符合排污许可证监测项目及频次要求)。
	本项目建成后应按照环境管理水平要求建立环保档案、台账记录，并配备具备相应的环境管理能力的专职环保人员。
	相符

	
	台账记录
	1.生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息(包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量(吸附剂、催化剂、脱硫剂、台账|脱硝剂、过滤耗材等)、操作记录以及维护记录、运行要求等)；记录3.监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录等)；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废暂存、处理记录。
	
	

	
	人员配置
	设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。
	
	

	运输方式
	1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；
2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；
3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	企业公路运输、厂内运输及厂区内非道路移动车辆等所用相关车辆符合相关要求。
	相符

	运输监管
	日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。
	根据运输监管要求，本项目建立门禁视频监控系统和台账。
	限度


由上表可知，本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中电池制造行业A级要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	[bookmark: _Toc262219100]一、项目由来
随着全球气候变暖问题加剧，各国相继提出“碳中和”时间表。镍氢电池作为绿色、可回收的二次电池，不含铅、镉等剧毒物质，符合清洁能源发展方向。本项目应运而生，在河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号租赁现有厂房1330平方米，建设年产1000万只镍氢电池项目，其产品主要为日用电子设备中使用的电池。经现场查勘，项目利用现有厂房，设备未安装，不具备生产能力。
二、工程内容及规模
1、项目概况
本项目的基本情况见表6。
表6     本项目基本情况
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	年产1000万只镍氢电池项目

	2
	项目选址
	河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号

	3
	建设单位
	延津县东能新型电子器材厂

	4
	占地面积
	1330m2

	5
	产品方案
	年产1000万只镍氢电池

	6
	总投资
	300万元

	7
	劳动定员与制度
	本项目新增劳动定员10人，双班生产，8h/班，年工作日为300天


2、本项目组成及建设情况
经现场勘查，本项目利用现有厂房组织生产，目前设备未到位，不具备生产条件。
本项目主要工程组成见下表。

表7     本项目组成情况
	序号
	项目
	建设内容
	数量、规模或要求
	备注

	1
	主体工程
	1#生产车间
	1座1层，建筑面积为234m2
	新建

	
	
	2#生产车间
	1栋2层，总建筑面积为648m2
	

	2
	辅助工程
	原料库
	建筑面积为162m2，位于2#生产车间内2F
	

	
	
	成品库
	建筑面积为178m2，位于2#生产车间内2F
	

	
	
	办公室
	1栋1层，建筑面积为36m2
	新建

	3
	环保工程
	废水治理措施
	化粪池1座
	新建

	
	
	固废治理措施
	一般固废暂存间一座，建筑面积为5m2
	新建

	4
	公用工程
	给水
	市政供水
	/

	
	
	供电
	国家电网
	


3、产品方案
本项目建成后产品方案情况如下表。
表8     全厂产品方案情况一览表
	序号
	产品
	产品方案情况（万只/a）

	1
	镍氢电池
	5号电池
	300

	
	
	7号电池
	700


4、项目主要生产设备
本项目主要生产设备见下表。
表9     本项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	数量
	备注

	1
	自动点焊机
	1h/次
	3台
	点焊极耳

	2
	自动装配线
	5m×3m，15分/次
	8条
	焊帽封口

	3
	卷绕机
	1h/次
	6台
	正负极隔膜卷绕

	4
	电池化成架
	20分/次
	1台
	化成充放电激活

	5
	高温恒温房
	17m3，温度45-50℃
	2个
	老化与性能测试

	6
	包装机
	/
	2台
	成品包装

	7
	空压机
	22kw
	1台
	/


5、厂区平面布置简述
本项目位于河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，根据企业提供的本项目车间总平面布置图，厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面：
（1）项目设计生产区和办公区完全分开，办公区设置在车间外东侧，有利于物流和人流的管理；
（2）生产区按产品将生产线、仓库进行区域划分，各区域功能分工明确，物料及产品转运顺畅，厂区平面布置较为合理。具体布置见附件：
6、本项目主要原辅材料消耗量
本项目原辅材料消耗量情况见下表。
表10     本项目原辅料消耗量情况一览表
	序号
	名称
	年用量
	备注

	1
	正极片
	1000万只
	外购

	2
	负极片
	1000万只
	外购

	3
	隔膜纸
	5t/a
	外购50kg/卷

	4
	极耳
	1000万只
	外购

	5
	电解液（30%KOH）
	14.4t/a
	2t/桶，桶装，外购

	6
	钢壳（Fe）
	1000万只
	[bookmark: OLE_LINK2]1000只/袋，2g/只

	7
	盖帽（Fe）
	1000万只
	2万只/袋，1g/只


原辅材料理化性质：
①电解液：氢氧化钾碱性水溶液，具强碱性及腐蚀性。吸入后强烈刺激呼吸道或造成灼伤。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；口服灼伤消化道，可致死。中等毒性，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。主要用作干燥剂、吸收剂，化工基本原料，镍氢电池电解液有效成分。
7、给排水工程
本项目用水主要为职工生活用水。
①职工生活用水
本项目新增加职工10人，双班生产，8h/d，年生产300天，生活用水量按30L/人 d计，则新增生活用水量为0.3m3/d（90m3/a），排污系数以0.8计，则项目废水产生量为0.24t/d（72t/a），生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运不外排。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
本项目生产产品为镍氢电池，项目生产工艺流程图如下所示：


图2   生产工艺流程及产污环节图
工艺流程说明：
（1）点极耳
采用自动点焊机在正极片上焊接极耳。极耳焊接采用高压点焊技术，其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工，不会产生焊接烟气。拆解外购原料包装袋时，会产生废包装材料。
（2）卷绕
将正负极片和隔膜按照正极片-隔膜-负极片自上而下顺序放好经自动卷绕机卷绕制成电池电芯，放入外壳内，隔膜采用聚丙烯+聚乙烯材料。
（3）滚槽、注液、封口
然后采用自动装配线在电池钢壳端面处滚出凹槽，通过在凹槽中安装盖帽，从而把镍氢圆柱电池进行密封。将组装后的电池进行注液，注液材料为外购的成品电解液，主要成分为浓度30%的KOH溶液。注液后的电池采用高压点焊技术封口，使其密封，此过程中不会产生焊接烟气。本项目注液过程产生电解液空包装桶，电解液空包装桶不在厂区存放，由电解液厂家收回重新利用。
（4）化成
化成是注液后电池的首次充放电，通过化成可对电池正负极活性物质进行激活。本项目采用电池化成架对电池进行化成，化成时间依据不同规格的电池有所差别，电池化成需要在高于常温的环境下，因此摆放好的电池需要被放置在高温恒温房中进行化成。
（5）检验、包装、出售
经化成后的电池进行测阻检验、电压检验、尺寸检验等，合格产品包装入库。检验过程中会产生次品电池（不合格电池）。
主要污染工序：
通过工艺流程分析，该项目营运期主要产污环节见下表。
表11     项目产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	污染防治措施

	废水
	员工日常生活
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	生活污水经厂区自建化粪池处理后，定期清运不外排

	固废
	原料包装拆解
	废包装袋/纸箱
	经收集后，于一般废物暂存间暂存，定期外售

	
	检验
	不合格产品
	

	噪声
	空压机、自动点焊机、自动装配线
	噪声
	厂房密闭隔音、距离衰减




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

























三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量
现状
	1、环境空气质量现状
根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2024年环境质量年报》，项目区域空气质量现状数据如下表所示。
表12     区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	（GB3095-2012）二级标准
（2026.3.1废止）
	（GB3095-22026）二级标准（2026.3.1实施）

	
	
	
	标准值（μg/m3）
	占标率/%
	达标
情况
	过度阶段标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	达标
情况

	PM10
	年平均质量浓度
	82
	70
	117.1
	超标
	60
	13.67
	超标

	PM2.5
	
	49
	35
	140
	超标
	30
	163.3
	超标

	SO2
	
	8
	60
	13.3
	达标
	60
	13.3
	达标

	NO2
	
	27
	40
	67.5
	达标
	40
	90.0 
	达标

	CO
	第95百分位浓度
	1.3mg/m3
	4mg/m3
	32.5
	达标
	4mg/m3
	32.5 
	达标

	O3
	第90百分位浓度
	183
	160
	114.4
	超标
	160
	114.4 
	超标


由上表可知，2024年新乡市空气质量中PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，该标准已于2026年3月1日废止，目前执行的是《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡阶段浓度限值，但上述指标同样不能满足新标准的要求。
目前，新乡市正在实施新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》的通知等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。
2、地表水质量现状
本项目无生产废水外排。距离本项目最近的地表水体是东侧2.9km的文岩五支渠，属于文岩渠支流。根据《新乡市生态环境局关于下达2025年地表水环境质量目标》，文岩渠水体功能类别为Ⅲ类标准。根据新乡市环境监测站对文岩渠东竹村断面的监测2025年1-12月周报数据见下表。
表13     文岩渠东竹村断面监测数据（2025年全年均值）     单位：mg/L
	监测因子
	COD
	NH3-N
	TP

	监测数据
	21.3
	0.85
	0.174

	断面标准
	20
	1
	0.2

	达标情况
	超标
	达标
	达标


由上表可知，2025年全年均值文岩渠东竹村断面年均值中COD不满足文岩渠Ⅲ类水体COD 20mg/L的标准。目前新乡市正在实施《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2026年碧水保卫战实施方案>的通知》，将不断改善区域水环境质量。
3、声环境
本项目位于河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，属于1类声环境功能区，距离本项目北侧25m处为西秦庄居民，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
根据河南环碳检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：HT202604067），北侧西秦庄居民区昼间噪声最大值为53dB(A)，夜间噪声最大值为42dB(A)，现状噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准昼间55dB(A)，夜间45dB(A)的要求，区域声环境质量较好。
4、生态环境
根据现场调查，本项目位于河南省新乡市延津县石婆固乡西秦庄村012号，项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。
5、 土壤、地下水环境
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展环境质量现状调查。

	环境保护目标
	本项目周围主要环境保护目标见下表：
表14     项目周围环境保护目标概况
	环境类别
	环境保护目标
	方向
	距离厂界
	保护级别

	环境空气
	西秦庄村
	北
	25m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级

	
	南秦庄村
	南
	484m
	

	声环境
	西秦庄村
	北
	25m
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类
标准（昼间≤55dB（A）夜间≤45dB（A））

	地下水环境
	本项目500米范围内不存在地下水环境保护目标

	生态环境
	本项目占地范围内无生态环境保护目标。




	污染物排放控制标准
	1、噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体标准值见下表。
[bookmark: _Ref308191224]表15     工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB（A）
	厂界
	类别
	昼间
	夜间

	四周厂界
	1类
	55
	45


3、固废
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

	总量控制指标
	本项目属于新建项目，不涉及废气、废水排放，无需进行总量代替。







四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用现有厂房组织生产，不需要新建其他构筑物，施工期仅为室内装修和设备安装，工程量较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废水、噪声和固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下：
一、废气
本项目运营期不涉及废气排放。
二、废水
本项目废水主要是员工生活废水，本项目劳动定员10人，工作制度为两班制，每班工作8小时，年工作300天，员工不在厂区食宿。生活用水量按30L/人 d计，则新增生活用水量为0.3m3/d（90m3/a），排污系数以0.8计，则项目污水产生量为0.24t/d（72t/a），生活污水水质为COD250mg/L、SS180mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L，生活污水经化粪池处理后水质为：COD200mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L，生活污水经化粪池处理后，定期清运，不外排。
三、噪声
项目运营过程中产生的噪声主要空压机、自动点焊机、自动装配线等运行产生的噪声，预计源强约为70-80dB(A)。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下：
[image: ]

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
  Lw1—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
      Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q值取4。
      R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.6；1#生产车间内表面积为654m2，则R1=436；2#生产车间内表面积为1368m2，则R=912；
      r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: 1673344973300]
式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
         Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
         N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）
式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
      Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
      TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；
本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。








表16            本项目主要设备的噪声级
	序号
	建筑物
名称
	声源名称
	型号
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声压级/dB（A）
	运行时间
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	1#生产车间
	空压机
	/
	75
	基础减振、密闭隔音
	-4.4
	-13.86
	1.2
	20
	54.99 
	16小时
	25
	29.99 
	1

	2
	
	自动点焊机1#
	/
	70
	
	-0.99
	-7.1
	1.2
	13.5
	50.38 
	16小时
	25
	25.38 
	1

	3
	
	自动点焊机2#
	/
	70
	
	0.94
	-8.07
	1.2
	12.3
	50.52 
	16小时
	25
	25.52 
	1

	4
	
	自动点焊机3#
	/
	70
	
	2.87
	-8.56
	1.2
	11.1
	50.70 
	16小时
	25
	25.70 
	1

	5
	2#生产车间
	自动装配线1#
	/
	70
	
	-2.25
	-10.98
	1.2
	16.6
	47.44 
	16小时
	25
	22.44 
	1

	6
	
	自动装配线2#
	/
	70
	
	-0.74
	-11.54
	1.2
	15.7
	47.54 
	16小时
	25
	22.54 
	1

	7
	
	自动装配线3#
	/
	70
	
	0.49
	-11.99
	1.2
	15.1
	47.62 
	16小时
	25
	22.62 
	1

	8
	
	自动装配线4#
	/
	70
	
	1.65
	-12.51
	1.2
	14.7
	47.68 
	16小时
	25
	22.68 
	1

	9
	
	自动装配线5#
	/
	70
	
	2.8
	-13.15
	1.2
	14.5
	47.71 
	16小时
	25
	22.71 
	1

	10
	
	自动装配线6#
	/
	70
	
	4.99
	-14.31
	1.2
	14.4
	47.72 
	16小时
	25
	22.72 
	1

	11
	
	自动装配线7#
	/
	70
	
	6.92
	-15.02
	1.2
	14.3
	47.74 
	16小时
	25
	22.74 
	1

	12
	
	自动装配线8#
	/
	70
	
	9.63
	-16.3
	1.2
	15
	47.64 
	16小时
	25
	22.64 
	1


经以上计算可知1#生产车间内各生产设备叠加噪声级为33.16dB（A）；2#生产车间内各生产设备叠加噪声级为32.19dB（A）。
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源声功率级，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
Lw2=Lp2（T）+10lgS
式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
      Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
      S——透声面积，m2。（车间S=10）
经计算，本项目1#生产车间厂房外各生产设备等效声功率级为43.16dB（A），2#生产车间厂房外各生产设备等效声功率级为42.19dB（A）。
评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算：
LP=Lw－20lgr－8
式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)；
L合——点声源合成噪声值，dB(A)；
r——衰减距离（m）。
根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。
表17    本项目各厂界噪声预测值    单位：dB(A)
	预测点
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	1#生产车间与四周厂界距离（m）
	10
	14
	10
	19

	1#生产车间贡献值
	15.16
	12.24
	15.16
	9.58

	2#生产车间与四周厂界距离（m）
	1
	21
	1
	5

	2#生产车间贡献值
	34.19
	7.75
	34.19
	20.21

	叠加值/dB（A）
	34.24
	13.56
	34.24
	20.57

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


表18    声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
	位置
	厂界
	噪声标准/dB（A）
	噪声贡献值/dB（A）
	噪声背景值/dB（A）
	噪声叠加值/dB(A)
	超标和达标情况

	
	
	（昼间/夜间）
	
	（昼间/夜间）
	（昼间/夜间）
	（昼间/夜间）

	西秦庄村
	北厂界
	55/45
	34.24
	53/42
	53.06/42.67
	均达标


由上表可知，经过基础减振、密闭隔音等措施后，本项目建成后厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）标准要求，达标排放。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023），本项目噪声监测要求见下表。
表19   噪声监测计划一览表
	序号
	类别
	监测因子
	监测点位
	监测频次

	1
	噪声
	Leq（A）
	四周厂界外1m
	1次/季度


四、固废
本项目运营期产生的固废主要废包装材料及不合格电池。
（1）废弃包装材料
本项目在成品包装工序会产生废弃包装材料，废弃包装材料产生量为0.5t/a，集中收集后暂存于一般固废间定期外售给废品回收公司。
（2）不合格电池
本项目在电池检验环节会产生不合格电池，属于一般固体废物。根据企业品控要求，其产品合格率要求控制在99.9%，因此本项目不合格电池产生量为0.181t/a，经集中收集后，暂存于一般固废间，定期外售。
表20   项目运营期一般固体废物产生情况一览表
	类型
	废物名称
	产生工段
	产生量(t/a)
	处理处置方式及去向

	一般固废
	废包装材料
	原料拆分过程、成品打包环节
	0.5
	经收集后，在一般废物暂存间暂存，定期外售

	
	不合格电池
	电池检验
	0.181
	


本项目建成后应建设1座固废暂存间，建筑面积5m2，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建设并做好“三防”措施。各类一般固废分类收集后暂存在一般固废暂存间，及时清运，缩短在厂区堆存时间。
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，结合项目情况，本评价对一般固废暂存间提出以下要求：
①应采取全密闭设计，确保防风、防雨、防晒。
②禁止其他固废废物或生活垃圾混入。
③做好基础防渗，采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s。
④加强管理，按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置环境保护图形标志。
五、土壤及地下水环境影响及保护措施
本项目不涉及土壤及地下水，故不作分析。
六、生态环境
本项目为新建项目，利用已建成车间进行建设，无新增用地，同时根据调查，目前项目用地范围内无生态环境保护目标，项目建设不会对周边生态环境产生较大影响。
七、环境风险分析 
（1）环境源调查
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，确定本项目涉及的风险物质主要为电解液，电解液主要成分为30%的氢氧化钾溶液。
表21   项目危险物质存在情况一览表
	品名
	特性

	氢氧化钾
	主要成分分子式
	KOH

	
	分子量
	56.1
	CAS
	1310-58-3

	
	熔点
	360-406℃
	溶解性
	易溶于水

	
	相对密度
	相对密度（水=1）2.04g/cm3
	沸点
	1320℃

	
	酸碱性
	强碱性
	稳定性
	不稳定，见光分解

	
	危险特性
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤接触吸收

	
	应急措施
	危险特性
	本身不可燃，但遇水或潮气会释放大量热量，若接触可燃物可能引发火灾。与酸发生剧烈中和反应，并能腐蚀铝、锌等金属，反应生成易燃易爆的氢气

	
	
	健康危害
	具有极强的腐蚀性。粉尘或溶液会刺激和灼伤皮肤、眼睛和呼吸道，可能导致鼻中隔穿孔、角膜损伤甚至失明。误服会造成消化道严重灼伤，甚至休克

	
	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用大量流动清水冲洗至少15分钟。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食入：禁止催吐。立即用水漱口，可饮用少量水或牛奶。切勿给失去知觉者喂食任何东西。


（2）环境风险识别
本项目涉及风险物质及环境风险识别情况见下表。
表22   本项目主要环境风险识别表
	所属类别
	单元
名称
	风险类别
	风险源
	主要危险物质
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	风险物质生产使用过程
	储运
工程
	物料泄漏事故
	原料库
	氢氧化钾溶液
	泄漏污染地下水及土壤环境
	周边居民、土壤、地下水环境


（3）环境风险防范措施
①氢氧化钾溶液储存处设置围堰、导流槽和收集池；
②杜绝火源，与还原剂、酸类、易燃物等分开存放，不宜大量储存或久存；
③专人负责，建立安全管理制度，配套相应的设施，加强人员培训，预防事故发生；
④评价建议企业应制定突发环境事件应急预案，并配备相应应急物资，定期进行应急演练。
八、电磁辐射
本项目不涉及辐射源，故不对电磁辐射做评价分析。









[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水
环境
	/
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	经化粪池预处理后，定期清运不外排
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减振、密闭隔音等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废包装材料及不合格电池均属于一般固废，收集后作为暂存于一般固废间，定期外售。本项目建成后将建设1座一般固废暂存间（建筑面积5m2）。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，做到防风、防雨、防晒，同时建设单位应做好防漏措施，并在明显位置悬挂废物标识。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	1、排污许可证管理要求：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）要求进行填报排污许可。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申请。
2、竣工环境保护验收：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。
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建设项目污染物排放量汇总表
单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业
固体废物
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	不合格电池
	0
	0
	0
	0.181
	0
	0.181
	+0.181


[bookmark: _GoBack]注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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