[image: image3.png]o

®Tp =T i

DAEHINE)

o (RERPRT
ExEnSn
o AL

| sreams

IR TR 7H41072620003
INEERETER SR RRAS R
EXE: SEEH L HIEER
ERETH%  EXSRET
R 331645k

SiEREREER

1, ERRESXSANSEXEAER, F
&, H)UE, FERTE RS OKE
g, HE, BA, B BREEE
EESETRRRENFEEERRSK
EIERREER, CRA, NS

ARELENE, BREEn, SHnT, &

T, = sEApkitrRE™ e 8%
RUIHRBR IR, SRaEiRien, B

66
e AEEEATRET T TNETEREN SHESER

-~

> IRERHATT

354

RSO

> EETESREEST

121 ggg

E==aie —RAsEsial

> ARBERHK
515 452
!w 29.76%
e ==

> ASREERSK
1244\11.48%
—REET

oy
o

69641°64.45%

EERET

- e

=
10y wemssts 227232

- iR

B

—BESHK
552

36.34%

2604°24.07%
RSP

-+ 18001030071 SRS 13613800631






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	延津县友鑫制冷设备有限公司年产4万平方米制冷板项目

	项目代码
	2606-410726-04-01-305601

	建设单位联系人
	梁浩谦
	联系方式
	***

	建设单位法人
	梁建军
	统一社会信用代码
	91410726MA3X99CN0E

	建设地点
	新乡市延津县李僧固村东头

	地理坐标
	114度13分51.008秒，35度7分38.007秒

	国民经济

行业类别
	C3024轻质建筑材料制造

C2924泡沫塑料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30：55石膏、水泥制品及类似制品制造302

二十六、橡胶和塑料制品业 29：53塑料制品业292

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	延津县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

(是：          
	用地面积（m2）
	5950

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、建设项目环境影响评价分类
经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30：55石膏、水泥制品及类似制品制造302”。名录规定：“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”编制环境影响报告表。本项目产品为制冷板，属于聚氨酯保温板，不属于商品混凝土、砼结构构件、水泥制品，为豁免类，无需编制环评。
因本项目涉及发泡工艺，属于泡沫塑料制造，属于“二十六、橡胶和塑料制品业29：53塑料制品业292”。名录规定：“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”编制环境影响报告书；“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”编制环境影响报告表。本项目不属于“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，属于“其他”，应编制环境影响报告表。

综上所述，本项目应编制环境影响报告表。
2、项目与产业政策及备案相符性分析
经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目生产规模、生产工艺、生产设备均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过延津县发展和改革委员会备案，项目代码：2606-410726-04-01-305601。本项目产业政策相符性分析见下表。

表1  本项目产业政策相符性分析一览表
类别

条款

内容

本项目情况

相符性

鼓励类
/
查无相关对应条款

/
/
限制类
十二、轻工

3．以含氢氯氟碳化物（HCFCs）和氢氟碳化物（HFCs）为制

冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂等受控用途的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线以及冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线

本项目发泡剂成分为戊烷，不使用含氢氯氟碳化物（HCFCs）和氢氟碳化物（HFCs）的发泡剂，本项目生产聚氨酯泡沫塑料，不生产聚苯乙烯泡沫塑料
不属于
淘汰类
落后生产工艺装备

（十二）轻工

15．以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产

本项目发泡剂成分为戊烷，不使用氯氟烃（CFCs）发泡剂
不属于
落后产品

（九）轻工

16．一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；含塑料微珠的日化用品；厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋；厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜

本项目生产聚氨酯泡沫塑料，不生产一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；含塑料微珠的日化用品；厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋；厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜
不属于

本项目建设与发改委备案一致性分析见下表。

表2  本项目建设与发改委备案一致性分析一览表

类别

发改委备案情况

本项目情况

对比结果

建设单位

延津县友鑫制冷设备有限公司
延津县友鑫制冷设备有限公司

一致
项目名称
延津县友鑫制冷设备有限公司年产4万平方米制冷板项目

延津县友鑫制冷设备有限公司年产4万平方米制冷板项目

一致

建设地点

新乡市延津县李僧固村东头

新乡市延津县李僧固村东头
一致
投资

500万元
500万元
一致
建设性质

迁建
迁建
一致
建设规模
年产4万平方米制冷板
年产4万平方米制冷板
一致
生产工艺

压型-发泡-锯切-晾制-码垛-打包-成品
机械板：开卷-压型-发泡-成型-锯切-码垛打包
手工板：剪板-压型-发泡-成型-修整
细化生产工艺
设备情况

剪板机、折弯机、聚氨酯高压发泡机、冷库板冷弯成型机、成型模具等
剪板机、折弯机、上开卷机、下开卷机、聚氨酯高压发泡机、聚氨酯发泡自动生产线、冷库板冷弯压型机、成型模具
细化设备
经上述分析，本项目建设与备案基本一致，符合国家产业政策。
3、“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线相符性分析

本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据《河南省生态环境分区管控图》，本项目所在地属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线相符性分析

本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，区域环境空气为二类功能区，距离最近的地表水体为三干灌渠，最终汇入文岩渠，文岩渠的水体功能类别为III类，噪声区划为2类声功能区。本项目建成后，废气、噪声都能够实现达标排放，废水不外排，固废均进行了无害化处置或资源化利用。本项目不新增污染物。不会对区域环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线相符性分析

本项目用水来自市政供水，能源主要为电，来自市政供电，租赁现有场地，不新增占地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单

本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，根据《河南省生态环境分区管控应用平台》，本项目位于重点管控单元（环境管控单元名称：延津县城镇重点单元，环境管控单元编码：ZH41072620003），详见下图。
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图1  河南省生态环境分区管控应用平台研判分析图
本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》（以下简称《分区管控总体要求》）相符性分析见下表。

表3  本项目与《分区管控总体要求》相符性分析一览表

全省生态环境总体准入要求

环境管控单元分区

管控类别

准入要求

本项目情况

相符性
重点管控单元

空间布局约束

1.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。

4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。

7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。 对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共 服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。
1.本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，项目选址为建设用地，符合延津县土地利用总体规划。

2.本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，不属于“两高一低”项目。
3.本项目租赁现有场地，不新增占地，本项目所在地块不属于列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。
符合

污染物排放管控

1.重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。

2.强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。

3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。

4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。

7.鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。

1.本项目建成后，满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。

2.本项目将严格按照环评及“三同时”管理要求建设。本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，属于迁建项目，将按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业要求建设。

3.本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，将开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。

4.本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。
5.本项目噪声采取基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施后，能够达标排放。

符合

环境风险防控

1.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。

2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。

1、本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，项目选址为建设用地，符合延津县土地利用总体规划。本项目租赁现有场地，不新增占地。
2、本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，不属于涉重涉危及有毒有害等行业。
符合

资源利用效率

2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。
1.本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，不属于“两高”项目。

2.本项目用水来自市政供水。
符合

重点区域生态环境管控要求
区域

管控类别

管控要求

本项目情况
相符性
京津冀及周边地区（郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口市以及济源示范区）

空间布局约束

1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。
本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，不属于“两高”项目。
符合

污染物排放管控

1.落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。

2.聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
3.全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。

1.本项目有机废气排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准要求；颗粒物排放能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》标准要求。

2.本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。
3.本项目建成后物料运输使用满足排放标准的车辆。
符合

环境风险防控
1.对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。

本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。
符合
重点流域生态环境管控要求
流域

管控类别

管控要求

本项目情况

相符性
省辖黄河流域

空间布局约束

1.牢牢把握共同抓好大保护、协同推进大治理的战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案，推动黄河流域高质量发展。

4.推进沿黄重点地区拟建工业项目按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目。

5.禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动。

6.禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。
7.严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。

1.本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，不属于高污染、高耗能、高耗水项目。

2.本项目所在地不属于沿黄重点地区。

3.本项目不涉及黄河湿地保护区域。
4.本项目不涉及黄河干支流岸线管控范围。
5.本项目不涉及南水北调干渠水源地保护区。

符合
污染物排放管控

1. 严格执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。

本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。
符合

环境风险

防控

全面管控“一废一库一品一重”，强化环境风险源头防控、预警应急及固体废物处理处置，有效防范化解重大生态环境风险，保障生态环境安全。

本项目强化环境风险源头防控、预警应急及固体废物处理处置。
符合

资源利用 

效率

2.在流域及受水区实施深度节水控水行动，加强农业节水增效，加大工业节水减排力度，深化城乡节水降损，完善农村集中供水和节水配套设施，加强非常规水利用。到2025年，黄河流域地表水水资源开发利用率小于79%，流域内市级缺水城市再生水利用率力争达到30%。
本项目生活用水来自市政供水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。
符合

由上表可知，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》相关要求。

本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（以下简称《清单》）相符性分析见下表。
表4  本项目与《清单》相符性分析一览表

新乡市生态环境总体准入要求
管控要求

本项目情况

相符性

空间布局约束
8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。
本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。
符合

9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，环境质量超标区域实行重点污染物排放倍量削减，环境质量达标区域原则上实施等量 削减。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅） 等行业产能。
本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，不属于高排放、高污染项目。
符合
污染物排放管控
1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。
本项目属于迁建项目，主要污染物排放能够满足当地总量减排要求。
符合
8.国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。

本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，属于迁建项目，将按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业要求建设。
符合

资源开发效率要求
1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。
本项目不属于耗煤项目。不涉及燃煤锅炉、生物质锅炉。
符合
2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。
3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。
4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。

本项目生活用水来自市政供水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。
符合

新乡市各县区分区管控单元生态环境准入清单
环境管控单元编码

管控单元分类

环境管控单元名称

行政区划
管控要求

本项目情况
相符性
区县
乡镇
ZH4107262

0003
重点管控单元3
延津县城镇重点单元
延津

县

僧固乡、文岩街道办、潭龙街道办

空间布局约束

1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。

2、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、水泥、有色、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。

3、通过土地用途调整、搬迁等途径进一步优化空间布局，解决区内部分工业、居住混杂布局的问题，减轻工业发展对居住环境的不利影响。

4、严格控制新、改、扩建“两高”项目。
1、本项目周边不涉及人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域。

2、本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，不属于高排放、高污染项目。

3、本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，项目所在地为建设用地。

4、本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，不属于“两高”项目。
符合
污染物排放管控

1、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。

2、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。
1、本项目不涉及含重金属废水。

2、本项目不涉及填埋场渗滤液。
符合
环境风险防控

有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。
本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业。
符合
资源利用效率要求

以延津县长青生物质热电厂为集中供热热源，实现城区和集聚区集中供热，逐步拆除集中供热区内企业自备锅炉；依托西气东输气源实现城区和集聚区内集中供气。
本项目使用电能，不涉及集中供热、供气。
符合
由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》相关要求。

4、本项目与新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕18号）、《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕19号）、《新乡市2026年净土保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕20号）、《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环委办〔2026〕21号）的通知文件相符性分析
表5  本项目与新乡市2026年各项保卫战实施方案相符性分析一览表
类别
文件要求
本项目情况

相符性
《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕18号）
2.依法依规淘汰落后低效产能
严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能，建立清单台账，2026年10月底前完成淘汰退出。
本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中明确的限制类、淘汰类项目。
符合
15.推动重点行业企业环境绩效等级提升
聚焦火电、垃圾发电、水泥熟料、煤制氮肥、耐火材料、日用玻璃、烧结砖瓦、砂石骨料、炭素、铸造、石灰窑及商砼（沥青）搅拌站等重点行业，按照“轻重缓急”原则，建立梯度化培育提升清单。对照绩效分级技术指南，编制“一企一策”提标改造方案，强化全过程监督帮扶指导。2026年底，全市创建A、B级及绩效引领性企业50家，其中A级企业不少于8家。严格按照国家和省级相关政策规定，在项目审批、环保税减免、资金奖补、差别化电价等方面给予支持，充分发挥标杆企业示范引领作用。
本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，属于迁建项目，将按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业要求建设。
符合
17.开展工业企业大气污染深度治理
推进统调燃煤电厂精准喷氨、全负荷脱硝升级改造，2026年4月底前，建立清单台账，制定改造实施计划，2026年底前，基本完成燃煤电厂精准喷氨、单机30万千瓦及以上的煤电机组全负荷脱硝升级改造。依据最新《国家污染防治技术指导目录》，持续开展锅炉、炉窑、涉VOCs企业低效失效大气污染治理设施排查，对工艺不适用、功能不完善、运维不到位、无法稳定达标排放的污染治理设施实施分类整治。2026年10月底前，全市完成低效失效治理设施提升改造企业50家以上。
本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。锯切机上方设置集气罩，修整区上方设置集气罩，废气经集气罩收集后由袋式除尘器TA002处理，尾气由15m高排气筒DA002排放。本项目不涉及低效失效治理设施。
符合
18.实施挥发性有机物（VOCs）综合治理
严格遵循“可替尽替、应代尽代”原则，进一步加大工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业低VOCs含量原辅材料替代力度，全面采用符合相关VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂及清洗剂。全面推行活性炭更新更换“码上换”管理模式，2026年4月底前，所有采用活性炭吸附治理工艺的企业完成二维码登记、活性炭更换相关信息录入及一轮次活性炭更换工作，实现活性炭更换动态管控。持续推进VOCs治理突出问题排查整治工作，加强污染治理设施日常运行维护，强化无组织及非正常工况废气排放管控，提升废气收集效率，规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。2026年9月底前，实现废水逸散高浓度VOCs废气单独收集治理，挥发性有机液体储罐基本采用低泄漏储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车基本配备自封式快速接头。
本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。本项目使用的活性炭按照上述要求进行管理。
符合
19.深化扬尘污染全域综合治理

建立建筑工地动态管理清单，全面加强建筑工地日常监管，严格落实工程施工扬尘防治标准规定，持续提升扬尘治理精细化水平，省、市重点项目建成扬尘治理差异化评价A级工地9个以上，城区施工工地推广基坑气膜、装配式建筑、全封闭钢板网等新技术。2026年6月底前，建成全市扬尘污染防治智慧化监控平台，全市规模以上房屋市政建筑工地全部接入，实现线上监管全覆盖。深入开展各行业领域城市清洁行动，每两周对市区主干道、次干道、城市支路、背街小巷、物料场院、外环路和建筑工地扬尘污染管控进行考核。全面实现城区主次干道及环路清扫保洁新能源化。

本项目施工期严格落实施工扬尘污染防治措施，减少对周边大气环境的影响。
符合
25.强化重污染天气应急减排措施落实
精准实施“一基双减”差异化减排，将减排措施落实到具体生产线、生产环节、工序设备，同比例降低污染物排放量，实施限产比例、污染物排放量和生产产量“三控”。紧盯重点时段、重点领域和重点行业，加强执法监管，压实应急减排责任，确保减排效果。持续开展水泥、砖瓦窑等行业错峰生产调控，制定长时间、大范围、重污染天气协商减排措施。引导企业合理制定生产计划，加强生产物资储备，合理安排运输车辆，做到“物料满仓、燃料加仓、废料清仓”。对于保障民生、保障城市正常运转，涉战略性新兴产业、涉重点外贸出口及其他保障类B级及以上企业，纳入豁免范围，减少企业停限产时间。应急减排措施未纳入排污许可特殊时段管理的，2026年6月底前完成排污许可变更手续。
本项目在重污染天气预警期间，按照要求落实应急减排措施。
符合
《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕19号）
3.持续推进水环境综合治理

深入推进“净水入黄河”工程，强化天然渠、文岩渠、黄庄河等支流治理。2026年底前，封丘县污水处理厂尾水人工湿地项目、封丘县城西污水处理厂工艺设备更新和配套管网项目、延津县第三污水处理厂、平原示范区污水处理厂扩容工程、长垣市回木沟水生态修复项目建成投运；加快推进封丘县城南新区污水处理厂和文岩渠下游流域水环境综合治理与生态修复工程建设。推动长垣市与安阳滑县签订（黄河流域黄庄河支流）新一轮横向生态保护协议，积极履行上下游横向生态保护补偿协议。

本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。
符合
5.提升城镇污水收集处理效能

完善落实排水管网周期性检测评估制度，开展城镇污水收集系统问题排查，建立污水管网和污水处理厂问题清单；因地制宜推进雨污分流改造，持续推动雨污管网混接错接改造、破损修复和更新改造，持续提升污水处理厂BOD进水浓度；开展溢流污染控制，汛期前对城区雨污水管网、低洼区域、泵站前池、河道堆放垃圾等实施清淤（清理），进一步减少污染物入河总量；充分发挥检察机关的公益诉讼职能，推动有关县（市、区）建成区雨污水管网控源截污工作。2026年底前，获嘉县亢村镇生活污水处理厂及配套管网项目、凤泉区大块镇污水处理厂扩容改造工程、长垣市分流改造工程、孟庄镇雨污分流改造工程全部建成；长垣市第二污水处理厂三期扩建工程、辉县市常村镇污水处理厂、原阳县第二污水处理厂、凤泉区污水处理厂、平原示范区城西污水处理厂等开工建设。
14.持续强化水资源节约集约利用
加快推进高标准农田建设和大中型灌区建设改造，打造节水控水示范区；严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划；组织企业参加水效‘领跑者’遴选工作和水效对标达标活动，积极申报2026年工业废水循环利用标杆企业和园区，提升工业领域水资源集约节约利用水平；推动城镇生活污水处理厂再生水利用，提高再生水利用效率。
本项目用水主要为生活用水，来自市政供水。
符合
《新乡市2026年净土保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕20号）
1.持续推进土壤污染源头防控
持续落实《新乡市土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。开展土壤污染重点监管单位隐患排查抽查整治行动，强化对纳入排污许可管理的重点监管单位监督管理，督促指导其按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位环境管理信息系统，推动突出环境问题整改；向社会公开年度土壤污染重点监管单位名录。依法督促涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。
本项目租赁现有场地，用地性质为建设用地，本项目不属于土壤污染重点监管单位，不涉及重金属。
符合
2.做好优先监管地块风险管控
结合化工等行业企业排污许可证注销情况，动态更新全市优先监管地块清单，推动农药原料药制造等优先监管地块落实重点监测、制度控制、环境监测、工程控制等管控措施。因地制宜、合理处置、清理地块内残留污染物，阻断污染扩散途径，逐步消除对敏感受体的影响。2026年10月底前完成2025年前加入的优先监管地块土壤污染管控。2026年起，新加入的优先监管地块应于次年年底前完成土壤污染监测和管控。
本项目所在地不属于优先监管地块清单。
符合
《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环委办〔2026〕21号）
9.开展非道路移动机械环保达标监管
规范开展非道路移动机械信息采集和定位联网，实现全覆盖，从源头建立“一机一码”管理体系，确保“应登尽登”。持续开展工程机械监督抽测，2026年11月底前各县（市、区）完成比例不低于20%。对从事非道路移动机械排放检测、信息采集、定位联网等工作的机构加强监管，严厉打击伪造排放检验结果和出具虚假排放检验报告行为。
本项目使用符合要求的非道路移动机械。
符合
10.强化高排放非道路移动机械禁用区监管
更新高排放非道路移动机械禁用区通告，全域禁止国一及以下排放标准非道路移动机械使用，禁用区内禁止使用未挂牌、国二及以下排放标准、尾气排放不达标、定位失效等机械。加大执法检查力度，依法查处违反禁用区规定的行为并公开处罚信息。相关县（市、区）动态调整本辖区的高排放非道路移动机械禁用区范围。
11.推动老旧非道路移动机械淘汰更新
加快淘汰国二及以下排放标准非道路移动机械，重点行业企业、工业园区、产业集群、物流园区、施工工地、矿山新增或更新的厂内车辆和非道路移动机械原则上采用新能源。交通、住建、水利、自然资源等部门建立各自领域工程项目清单，工程推进过程中原则上使用国六排放标准或新能源车辆以及国四排放标准或新能源机械，其中新能源占比不低于20%。2026年底前，全市非道路移动机械纯电化率达到8%以上。
17.严格落实重污染天气移动源管控
2026年9月20日前，更新完善用车大户清单和货车白名单，确保清单精准、信息完整，实现动态管理。重污染天气预警期间，除列入“白名单”的民生保障车辆外，全市范围内停止使用国五及以下排放阶段的重型柴油货车（含燃气货车）以及国三及以下排放阶段的非道路移动机械。纳入重点民生保障的建设项目及应急抢险工程，原则上使用新能源运输车辆和非道路移动机械。指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。
本项目重污染天气预警期间，按照要求，对运输车辆及非道路移动机械进行管控。

符合
由上表可知，本项目符合新乡市2026年各项保卫战实施方案相关要求。
5、本项目与《新乡市人民政府关于调整高排放非道路移动机械禁用区的通告》（新政文〔2026〕35号）相符性分析
表6  本项目与《新乡市人民政府关于调整高排放非道路移动机械禁用区的通告》（新政文〔2026〕35号）相符性分析一览表
文件要求

本项目情况
相符性
二、高排放非道路移动机械禁用区范围
（一）新乡市行政区域内铁路货场、物流园区、工矿企业和施工工地等。

（二）新乡市中心城区。具体范围详见新乡市国土空间总体规划（2021-2035年）。

（三）长垣市、卫辉市、辉县市、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、平原示范区应当参照本通告调整本辖区的高排放非道路移动机械禁用区范围。
本项目使用符合要求的非道路移动机械。
符合
三、非道路移动机械管理
（一）禁用区内，禁止使用高排放非道路移动机械，工程招标和施工、生产中，鼓励选用电动、氢能等新能源工程机械。

（二）禁用区内，所有在用非道路移动机械应按照要求编码登记上牌，且有尾气检测合格报告，禁止使用未登记上牌、定位联网失效等机械。

（三）全市行政区域内，禁止使用国一及以下非道路移动机械。

（四）执行应急抢险抢修任务的非道路移动机械不受上述措施限制。
由上表可知，本项目符合《新乡市人民政府关于调整高排放非道路移动机械禁用区的通告》（新政文〔2026〕35号）相关要求。

6、本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）对照分析

本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）（以下简称《技术指南》）塑料制品企业绩效分级指标对照分析见下表。

表7  本项目与《技术指南》塑料制品企业绩效分级指标对照分析一览表
差异化指标

A级企业

本项目
对比结果

能源类型
能源使用电、天然气、液化石油气等能源。
本项目能源使用电。
满足
生产工艺及装备水平
1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；

2.符合相关行业产业政策； 

3.符合河南省相关政策要求；

4.符合市级规划。
1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》允许类；
2.本项目符合相关行业产业政策；

3.本项目符合河南省相关政策要求；

4.本项目符合市级规划。
满足

废气收集及处理工艺

1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；

2.使用再生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1：7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m2/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1：5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；

3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术；

4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；

5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。

1.本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。

2.本项目使用原生料，不使用再生料，VOCs采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置治理，所用活性炭能够满足相关要求，活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据。本项目VOCs废气中不含有油烟或颗粒物；

3.本项目不涉及粉状、粒状物料；

4.本项目废活性炭储存在密闭包装桶内存放于危废暂存间中，并建立储存、处置台账；

5.本项目不涉及NOx。
满足

无组织管控
1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；

3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；

4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；

5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。

1.本项目VOCs物料储存于密闭储罐和密闭包装桶中，存放于原料仓库内，储罐和包装桶保持密闭，VOCs物料采用密闭管道输送；

2.本项目不涉及粉状物料、粒状物料，液态VOCs物料通过密闭管道输送至发泡机；

3.本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放；

4.本项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；

5.本项目危废暂存间设置集气装置，废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。
满足

排放限值
1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；

2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3；

3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3。

1.本项目有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；

2.本项目VOCs治理设施去除率为98%；

本项目不涉及锅炉。
满足
监测监控水平
1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。

1.本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，不属于重点排污单位，非甲烷总烃初始排放速率小于2kg/h且排放口风量小于20000m3/h，故本项目无需安装NMHC在线监测设施（FID检测器）；

2.本项目建成后，按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。
满足

环境 管理 水平

环保档案
1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；

2.国家版排污许可证；

3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）；

4.废气污染治理设施稳定运行管理规程；

5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。

本项目建成后，将按照要求建立环保档案。

满足

台账记录
1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；

4.主要原辅材料消耗记录；

5.燃料消耗记录；

6.固废、危废暂存、处理记录。

本项目建成后，将按照要求记录台账。
满足

人员配置
配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。

本项目建成后，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
满足

运输方式
1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

1.本项目物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.本项目厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；
3.本项目厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
满足

运输监管
日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

本项目安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
满足

本项目严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）相关要求执行。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况

延津县友鑫制冷设备有限公司成立于2015年4月14日，位于延津县城关镇文化路南头路东，主要从事制冷板的生产、销售。现有工程为“延津县友鑫制冷设备有限公司年加工制冷板100万（产值）项目”（延环清改备 第02号），产能为：年产4万平方米制冷板。
企业根据自身发展情况，计划搬迁至新乡市延津县李僧固村东头，淘汰、新增部分生产设备，产能不变。本项目租赁现有场地5950m2，投资500万元建设“延津县友鑫制冷设备有限公司年产4万平方米制冷板项目”。
根据现场踏勘，本项目生产设备尚未购进，不具备生产能力，不涉及未批先建。
本项目基本情况见下表。
表8  本项目基本情况一览表

序号

项目

内容

1

项目名称

延津县友鑫制冷设备有限公司年产4万平方米制冷板项目

2

建设单位

延津县友鑫制冷设备有限公司

3

产品方案
年产4万平方米制冷板
4

项目地址

新乡市延津县李僧固村东头

5

占地面积

5950m2
6

总投资

500万元
7
定员与工作制度

劳动定员40人，单班生产，每班8小时，年工作300天
2、项目建设内容

本项目建设内容见下表。
表9  本项目建设内容一览表

项目

工程名称

规模

备注
主体工程

机械板生产车间
1座，建筑面积2350m2，内部分为生产区、办公区
利用现有
手工板生产车间

1座，建筑面积600m2
新建

辅助工程
原料仓库
1座，建筑面积200m2
新建
仓库
1座，建筑面积400m2
新建
环保工程

废气治理
本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放
新建
锯切机上方设置集气罩，修整区上方设置集气罩，废气经集气罩收集后由袋式除尘器TA002处理，尾气由15m高排气筒DA002排放

新建

废水治理

生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排
新建
噪声治理
基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施
新建
固废治理
一般固废暂存间（建筑面积10m2）、危废暂存间（建筑面积10m2）
新建
公用工程
供水工程
市政供水

供电工程
市政供电
3、主要产品及产能

本项目产品及产能见下表。 
表10  本项目产品及产能一览表

序号

产品名称
现有工程产能
本项目建成后产能

备注
1

制冷板

4万m2/a

4万m2/a

产品规格：35-40kg/m2；厚度7.5-20cm；分为机械板（3.2万m2/a）和手工板（0.8万m2/a）；主要用于冷库
4、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表11  本项目主要生产设备一览表
序号

设备名称
型号
设施参数
数量（台/套）
备注

现有工程设备
1
剪板机
6*4000摆式
功率7.5kw
1
剪板（保留）
2
折弯机
100*4000
功率10kw
1
折弯（保留）
3
聚氨酯高压发泡机
L型200
处理能力0.08t/h 
2
发泡（淘汰1台、保留1台）
4
冷库板冷弯压型机
半自动
功率3kw
2
压型（保留）
5
成型模具
/
/
4
成型（淘汰2台、保留2台）
本项目新增设备
1
上开卷机

6t/1300
功率3kw
1
开卷
2
下开卷机

6t/1300
功率3kw
1
开卷
3
聚氨酯发泡自动生产线
PU/PIR连续生产线
处理能力0.15t/h 
1
一体化自动设备，包括压型、发泡、成型、锯切、码垛包装等工序
4
成型模具

/
/
2
成型
本项目建成后全厂设备
1
剪板机
6*4000摆式
功率7.5kw
1
剪板（用于手工板生产）
2

折弯机

100*4000
功率10kw
1
折弯（通用）

3
上开卷机

6t/1300
功率3kw
1
开卷（用于机械板生产）

4
下开卷机

6t/1300
功率3kw
1
开卷（用于机械板生产）

5

聚氨酯高压发泡机

L型200

处理能力0.08t/h 

1

发泡（用于手工板生产）

6
聚氨酯发泡自动生产线

PU/PIR连续生产线

处理能力0.15t/h 

1
一体化自动设备，包括压型、发泡、成型、锯切、码垛包装等工序（用于机械板生产）

7

冷库板冷弯压型机

半自动

功率3kw

2

压型（用于手工板生产）

8

成型模具

/
/
2

成型（用于机械板生产）

/
/
2
成型（用于手工板生产）

注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目生产设备均不属于限制类和淘汰类。
5、主要原辅材料消耗量

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表12  本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

原料名称
用量（t/a）
包装规格/储存方式

备注

1
聚氨酯黑料
100
储罐（2个30m3，1用1备），位于原料仓库
液体（多亚甲基多苯基异氰酸酯），最大暂存量28.8t
2

聚氨酯白料
100
吨桶，储存于原料仓库
液体（组合聚醚）

3
彩钢卷
100
储存于原料仓库
固体（宽1-1.2m）
4
金属边角
5
储存于原料仓库

固体（用于制冷板现场安装，利用折弯机加工折弯即可）
5
液压油
0.1
储存于原料仓库

液体
能耗
水
360m3/a
/
市政供水
电
6万kW·h/a
/
市政供电
多亚甲基多苯基异氰酸酯：又称PAPI，也称为粗MDI，含有一定量较高官能度的异氰酸酯（50%）与二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（50%）的混合物，是一种重要的化工原料。外观为浅黄色至深褐色粘稠液体或褐色透明液体，具有刺激性气味或弱气味。其密度约为1.1-1.2g/cm3(20-25°C)，沸点约为373.4°C (760mmHg) 或392°C (5mmHg) ，凝固点低于10°C，闪点约为154.0°C或>110°C，燃点为218°C。化学性质方面，常温常压下稳定，但应避免与强氧化剂、水、醇、胺类物质接触。遇水会发生剧烈反应。升温时能发生自聚作用。可溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等有机溶剂。毒理学数据，大鼠经口LD50约为49mg/kg，大鼠吸入LC50约为490mg/m3/4H。多亚甲基多苯基异氰酸酯是制造硬质聚氨酯泡沫塑料的主要原料，该材料广泛应用于建筑行业、汽车工业、电器工业等领域，作为保温隔热材料或垫褥。
组合聚醚：是聚氨酯硬泡的主要原料之一，由聚醚单体、匀泡剂、交联剂、发泡剂等多种组分组合而成，有阻燃要求的还需添加一定量的阻燃剂能以满足自熄性要求。本项目使用的组合聚醚是含有发泡剂（主要成分为戊烷）的多元醇混合物，其理化性质为：淡棕色液体，粘度（25℃）400-700厘泊，比重（25℃）1.14，储存温度（℃）：15-35；接触眼睛可导致短暂性失明，长期或多次接触不会引起重要的皮肤刺激，暴露在高浓度的化合物下会影响神经系统和产生快速的麻醉，在可研究的基础上，对个体研究的结果显示其毒理性为：皮肤半数致死的兔子＞2000mg/kg，吞食半数致死的兔鼠＞2000mg/kg。

注：本项目发泡剂成分为戊烷，不使用含氢氯氟碳化物（HCFCs）、氢氟碳化物（HFCs）、氯氟烃（CFCs）的发泡剂，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类、淘汰类。经对照《重点管控新污染物清单（2023年版）》，本项目原料成分中不涉及重点管控新污染物，不新增重点管控新污染物。
6、物料平衡
本项目物料平衡见下表。
表13  本项目物料平衡一览表

序号

输入（t/a）
输出（t/a）

物料
数量

物料
数量

1

多亚甲基多苯基异氰酸酯
100
制冷板
291.476
2

组合聚醚
100
废气（非甲烷总烃、颗粒物）
6.524
3

彩钢卷
100
边角料、不合格品
2
合计
300
合计
300
7、水平衡
本项目劳动定员40人，单班生产，每班8小时，年工作300天。员工用水量按每人每天30L计，则生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a）。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

8、项目周边环境及厂区平面布置
本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，根据《延津县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图》，项目选址为建设用地，符合延津县土地利用总体规划；根据延津县僧固乡人民政府出具的规划证明，项目用地性质为建设用地，符合僧固乡李僧固村规划。本项目所在区域主导风向为东北风，本项目下风向500m范围内无大气环境保护目标，本项目废气经治理后能够达标排放，不会对周边环境造成明显影响。因此本项目选址合理。
本项目位于河南省大伟金属制品有限公司院内，河南省大伟金属制品有限公司东侧为废弃厂房，南侧为农田，西侧为一铭内衣厂，北侧为农田。距离最近的敏感点为北侧303m处的青庄村，距离最近的地表水体为西侧737m处的三干灌渠。项目周边环境见附图3。

本项目主体工程为机械板生产车间、手工板生产车间，机械板生产车间位于厂区西侧，手工板生产车间位于厂区东北侧，厂区平面布置较为合理，对周围敏感点影响较小。主要体现在以下几个方面：

（1）项目根据工艺流程和设备运转的要求，按照工艺运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，工艺流程顺畅，厂区布局紧凑；

（2）根据生产单元的需要进行了合理的布局，减少了物料在输送过程中的跑、冒、滴、漏，提高了项目的清洁生产水平。项目平面布置见附图4。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期生产工艺流程及产污环节
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本项目新建生产车间，本项目施工工程主要为基础工程、主体工程建设、办公室装修、设备安装等。施工期工艺流程如下：
图2  施工期工艺流程及产污环节图

施工期工艺简述：

（一）基础工程施工

包括土方（挖方、填方）、地面处理与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行将产生噪声；同时产生扬尘和工人生活废水。

（二）主体工程施工

施工机械运行时产生噪声，同时随着施工的进行还将产生原材料废弃物以及生产和生活废水。

（三）装饰工程施工

对建筑物的室内外进行装修时，钻机、电锤、切割机等产生噪声。

从总体上讲，该项工程在施工期以噪声、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物。但这些污染物将随着施工期的结束而消失。

施工产污环节：
1、施工废气

施工扬尘、车辆运输过程中的汽车尾气。

2、施工废水

（1）施工人员产生生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS；

（2）运输车辆产生冲洗废水、砂石料冲洗废水、混凝土养护废水，主要污染物为SS。

3、施工噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

4、施工期固体废物

施工期固体废物主要包括开挖土方、建筑垃圾、装修垃圾。

二、运营期生产工艺流程及产污环节
[image: image8.png]


本项目制冷板分为机械板和手工板，机械板具体工艺流程及产污环节见下图。

图3  机械板工艺流程及产污环节示意图
工艺流程详细说明如下：

1、开卷

外购成品彩钢卷，通过上开卷机、下开卷机进行开卷展平，为后续压型工序提供平整的面材。设备运行时会产生噪声。
2、压型

开卷后的钢板进入聚氨酯发泡自动生产线，通过生产线配套的压型机对钢板施加压力，将其压制成所需的形状。设备运行时会产生噪声。
3、发泡

多亚甲基多苯基异氰酸酯由密闭罐车运输进厂，通过密闭管道打入储罐中储存，组合聚醚为桶装，储存在原料仓库，多亚甲基多苯基异氰酸酯在装卸过程和暂存过程中会发生大小呼吸损耗，产生有机废气。
压型后的钢板通过成型模具进行预热（采用电加热，温度约30℃）。同时，外购的多亚甲基多苯基异氰酸酯、组合聚醚通过密闭管道输送至发泡机中混合均匀后，通过发泡机的喷头浇注在钢板的内表面。喷头垂直于钢板的前进方向做水平匀速运动，充分保证物料均匀分布，物料在下钢板上逐渐发泡成型。发泡过程中会产生有机废气。设备运行时会产生噪声。原料组合聚醚使用过程中会产生废包装桶。
4、成型
发泡后下钢板与上钢板汇合，形成金属面夹芯板进入双履带机。上下履带面板和多功能履带板侧封块主要用于克服聚氨酯发泡过程中产生的气泡压力使其固化成型。双履带机采用电加热，保持温度在30℃左右，使聚氨酯泡沫充分固化成型。成型过程中会产生有机废气。设备运行时会产生噪声。
5、锯切
按照产品所需规格，通过生产线配套的锯切机对板材进行切割。锯切过程中会产生粉尘。设备运行时会产生噪声。锯切过程中会产生边角料、不合格品。
6、码垛打包
锯切后的成品板材自然冷却后，通过生产线配套的码垛机和打包机进行码垛打包，入库待售。设备运行时会产生噪声。
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手工板具体工艺流程及产污环节见下图。
图4  手工板工艺流程及产污环节示意图
1、剪板

外购成品彩钢卷，通过剪板机裁剪成所需规格的钢板。设备运行时会产生噪声。剪板过程中会产生边角料。
2、压型

裁切后的钢板通过冷库板冷弯压型机，对钢板施加压力，将其压制成所需的形状。设备运行时会产生噪声。
3、发泡

多亚甲基多苯基异氰酸酯由密闭罐车运输进厂，通过密闭管道打入储罐中储存，组合聚醚为桶装，储存在原料仓库，多亚甲基多苯基异氰酸酯在装卸过程和暂存过程中会发生大小呼吸损耗，产生有机废气。

加工好的板材置于模具内，使上下板材中间留有夹层，外购的多亚甲基多苯基异氰酸酯、组合聚醚通过密闭管道输送至聚氨酯高压发泡机中混合均匀后，通过发泡机的喷头注入钢板中间发泡成型。发泡机开启时需要预热，预热采用电加热，预热温度30℃。发泡过程中会产生有机废气。设备运行时会产生噪声。原料组合聚醚使用过程中会产生废包装桶。

4、成型
发泡后，成型模具采用电加热，保持温度在30℃左右，使聚氨酯泡沫充分固化成型。成型过程中会产生有机废气。设备运行时会产生噪声。

5、修整
成型后的板材脱模后，人工进行修整，修去多余的聚氨酯泡沫后即为成品，入库待售。修整过程中会产生粉尘。修整过程中会产生边角料、不合格品。
注：本项目金属边角利用折弯机加工折弯后，随产品配套外售，用于制冷板现场安装。本项目危险废物在危废暂存间暂存过程中，会产生异味。
本项目运营期产排污环节见下表。

表14  本项目运营期产排污环节一览表

污染因素

产污环节

污染物

防治措施

废气
发泡、成型工序
非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）
本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放
储罐呼吸口
危废暂存间
锯切工序
颗粒物
锯切机上方设置集气罩，修整区上方设置集气罩，废气经集气罩收集后由袋式除尘器TA002处理，尾气由15m高排气筒DA002排放
修整工序
废水
生活污水
COD、SS、NH3-N、TP、TN

生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排
噪声
设备运行
噪声
基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施
固废
锯切工序
边角料、不合格品
收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售
剪板工序
修整工序
袋式除尘器
收集粉尘
废滤袋
原料使用
废包装桶
收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
设备维护
废液压油
废油桶
活性炭吸附脱附+催化燃烧装置

废活性炭
废催化剂


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程基本情况
延津县友鑫制冷设备有限公司成立于2015年4月14日，位于延津县城关镇文化路南头路东，主要从事制冷板的生产、销售。现有工程为“延津县友鑫制冷设备有限公司年加工制冷板100万（产值）项目”（延环清改备 第02号），产能为：年产4万平方米制冷板，目前该项目正常生产。
企业于2023年6月27日变更排污许可（登记管理），登记编号：91410726MA3X99CN0E001Y。

二、现有工程污染物达标情况分析
1、废气
现有工程废气主要为发泡、成型工序产生的非甲烷总烃，修整工序产生的颗粒物。
（1）发泡、成型工序非甲烷总烃

发泡机设置集气罩，发泡、成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理，尾气由15m高排气筒排放。
根据河南永红环境检测有限公司2026年6月16日出具的检测报告（报告编号：豫永检测WT2026295）可知，有组织非甲烷总烃排放浓度为11.2-11.9mg/m3，排放速率为0.076-0.080kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5非甲烷总烃有组织排放浓度60mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的标准要求。

发泡、成型工序工作时间为2100h/a，生产负荷为85%，经计算，非甲烷总烃排放量为0.1976t/a。

（2）修整工序颗粒物

现有工程成型后的板材脱模后，人工进行修整，修去多余的聚氨酯泡沫，修整过程中会产生颗粒物。因现有工程环评未识别修整工序颗粒物，故修整工序颗粒物无组织排放。

参照《大气环境影响评价实用手册》（原国家环保总局环境工程评估中心）

非金属柔性材料裁切颗粒物源强：0.05～0.5kg颗粒物/吨原料，取最不利情况，0.5kg颗粒物/吨原料。现有工程需修整的聚氨酯泡沫量为200t/a，则修整工序颗粒物产生量为0.1t/a，无组织排放。
2、废水
现有工程废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。
3、噪声
现有工程噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，采取基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施治理后能够达标排放。
根据河南永红环境检测有限公司2026年6月16日出具的检测报告（报告编号：豫永检测WT2026295）可知，厂界噪声值为：昼间52-54dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。
4、固废
现有工程固废主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为边角料、不合格品。危险废物主要为废包装桶、废UV灯管、废活性炭。
边角料、不合格品产生量为2.1t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。废包装桶产生量为1.5t/a，废UV灯管产生量为0.005t/a、废活性炭产生量为0.1t/a，经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。
三、以新带老削减量
本项目将现有工程搬迁至新厂址，本项目建成后，现有工程将不存在，故现有工程非甲烷总烃排放量为0.1976t/a、颗粒物排放量0.1t/a全部以新带老削减。
四、现有工程污染物排放总量
现有工程污染物排放总量见下表。
表15  现有工程污染物排放总量一览表

类别
污染物

实际排放量t/a

允许排放量t/a

以新带老削减量t/a

废气
非甲烷总烃
0.1976

0.1976
0.1976
颗粒物
0.1
0.1
0.1
五、现有工程存在问题及整改措施
存在问题：
（1）现有工程UV光氧+活性炭吸附装置为低效、淘汰类有机废气治理设施，禁止使用。

（2）现有工程环评未识别修整工序颗粒物，修整工序颗粒物无收集治理措施，无组织排放。
整改措施：
（1）本项目建成后，现有工程UV光氧+活性炭吸附装置不再使用，有机废气治理设施改为活性炭吸附脱附+催化燃烧装置，能够满足环保要求。
（2）本项目建成后，修整区上方设置集气罩，废气经集气罩收集后由袋式除尘器TA002处理，尾气由15m高排气筒DA002排放，能够满足环保要求。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2024年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表16  区域空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率%

达标情况

PM10
年平均质量浓度
82
60
136.7
超标
PM2.5
年平均质量浓度
49
30
163.3
超标
SO2
年平均质量浓度
8
60
13.3
达标
NO2
年平均质量浓度
27
40
67.5
达标
CO
第95百分位浓度
1.3mg/m3
4mg/m3
32.5
达标
O3
第90百分位浓度
183
160
114.4
超标
由上表可知，其中PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。

目前，新乡市正在实施《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕18号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。
2、地表水环境质量现状
本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。距离本项目最近的地表水体为西侧737m处的三干灌渠，最终汇入文岩渠。根据《新乡市生态环境局关于印发2025年地表水环境质量目标的函》可知，文岩渠2025年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用文岩渠王堤断面2025年监测平均数据，见下表。
表17  文岩渠王堤断面2025年监测平均数据一览表  单位：mg/L

监测因子

高锰酸盐指数
NH3-N

TP

监测数据
5.6
0.16
0.123
断面标准
6
1.0
0.2
达标情况
达标
达标
达标
由上表可知，2025年文岩渠王堤断面监测平均数据高锰酸盐指数、NH3-N、TP均达标。目前，新乡市正在推进实施《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕19号），将持续改善新乡市水环境质量。

3、声环境质量现状

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。
4、生态环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。
5、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，本项目不存在土壤、地下水污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米范围内存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标，本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，用地范围内不含有生态环境保护目标。因此本项目涉及大气环境保护目标，见下表。
表18  环境保护目标一览表
保护类别
环境保护目标

方向

距离（m）

保护级别
大气环境
青庄村
北
303
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准



	污染

物排

放控

制标

准
	本项目污染物排放标准见下表。
表19  本项目污染物排放标准一览表

污染类别
标准名称
污染因子
标准限值
废气
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5、表9
非甲烷总烃
有组织

60mg/m3
无组织
4.0mg/m3
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）a
有组织

1mg/m3
多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）a
有组织

1mg/m3
a：待国家污染物监测方法标准发布后实施
《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业
非甲烷总烃
有组织
20mg/m3
颗粒物
有组织

10mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业
非甲烷总烃

有组织

80mg/m3
建议去除效率

70%
无组织
2.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
在厂房外设置监控点

监控点处1 h平均浓度值

6mg/m3
监控点处任意一次浓度值

20mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
颗粒物

有组织

120mg/m3、3.5kg/h
无组织

1.0mg/m3
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

有组织

10mg/m3
无组织

0.5mg/m3
噪声
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

噪声
昼间70dB(A)、夜间55dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

昼间60dB(A)
固废
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


	总量

控制

指标
	根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。

表20  全厂污染物排放“三笔账”情况一览表  单位：t/a
污染物
现有工程
本项目
以新带老削减量
全厂排放总量
排放增减量
实际排放量
允许排放量
非甲烷总烃
0.1976
0.1976
0.1788
0.1976
0.1788
-0.0188
颗粒物
0.1
0.1
0.0199
0.1
0.0199
-0.0801
本项目属于迁建项目，本项目建成后不新增污染物，无需替代。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁现有场地并新建生产车间，因此需要对施工期进行环境影响分析。

施工期对环境产生影响的主要因素为施工扬尘、施工废水、施工噪声、固体废弃物。
1、施工扬尘
项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘（TSP），包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘，运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。为减少施工期扬尘的产生，结合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）、《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕18号）所提防扬尘措施，环评提出如下措施：
（1）施工过程做到“8个100%”扬尘治理标准，即施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，场区道路100%硬化，渣土物料100%覆盖，物料100%密闭运输，出入车辆100%清洗，远程视频监控100%安装，工地内非道路移动机械100%达标。
（2）施工现场做到“两个禁止”，禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。
（3）施工现场做到“三员”管理，扬尘污染防治“三员”即：“监督员、网格员、管理员”。
（4）施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，施工现场大门内应有施工现场总平面图和安全管理、环境保护与绿色施工、消防保卫等制度牌和宣传栏。
（5）施工现场的主要道路要进行硬化处理。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场土方作业应采取防扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。
（6）土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，并应对驶出的车辆进行清洗。施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。
（7）在规定区域内的施工现场使用预拌制混凝土及预拌砂浆。采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施。水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。
（8）施工现场增加洒水频次，加强覆盖措施，减少造成大气污染的施工作业。
综上，按照评价要求采取上述措施后，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。
2、施工废水
施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。
建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成分相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。
3、施工噪声
施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施：
（1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)。
（2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。
（3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。
4、固体废弃物
建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫公司清运。

5、施工期管理
本项目施工期对生态环境的影响主要表现地面硬化等造成植被破坏，遇下雨和刮风天气将会造成水土流失现象。评价要求施工与绿化同步进行，厂区内设置绿化带等来恢复地表植被，并合理堆放物料、厂界处设置隔离护栏等措施来减轻施工期对生态环境的影响。
以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。
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境影

响和

保护

措施
	本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废。现将该项目运营过程中对环境的影响分析如下：

一、废气

本项目废气主要为发泡、成型工序，储罐呼吸口，危废暂存间产生的非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）；锯切工序，修整工序产生的颗粒物。

1、废气产生情况
（1）发泡、成型工序

本项目使用的聚氨酯原料为多亚甲基多苯基异氰酸酯、组合聚醚，原料混合过程与化学发泡工艺类似，均为异氰酸酯、组合聚醚反应生成聚氨酯。聚氨酯发泡、成型过程中会产生有机废气，识别为非甲烷总烃，其中特征污染物为二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）。本项目发泡、成型工序非甲烷总烃源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品行业系数手册》泡沫塑料制造行业系数表中模塑发泡工艺挥发性有机物产污系数30千克/吨产品。二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）源强参照《聚氨酯泡沫塑料生产中TDI废气治理效果探讨》（金陵石油化工1992第二期P61~P64），生产1t聚氨酯泡沫产品将产生约0.5kg的异氰酸酯废气，根据本项目原料多亚甲基多苯基异氰酸酯成分含量，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）与多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）各占50%。

本项目机械板生产车间聚氨酯原料用量为160t/a，则非甲烷总烃产生量为4.8t/a，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生量为0.04t/a，多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）产生量为0.04t/a。发泡、成型工序工作时间为1200h/a，非甲烷总烃产生速率为4kg/h，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生速率为0.0333kg/h，多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）产生速率为0.0333kg/h。手工板生产车间聚氨酯原料用量为40t/a，则非甲烷总烃产生量为1.2t/a，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生量为0.01t/a，多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）产生量为0.01t/a。发泡、成型工序工作时间为600h/a，非甲烷总烃产生速率为2kg/h，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生速率为0.0167kg/h，多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）产生速率为0.0167kg/h。
（2）储罐呼吸口

本项目多亚甲基多苯基异氰酸酯储存在储罐中，物料在装卸过程和储罐暂存过程中会发生大小呼吸损耗，产生有机废气，因大小呼吸产生的有机废气量极少，故不再定量进行分析。评价要求：储罐呼吸口设置集气管道，废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。
（3）危废暂存间

本项目危险废物在危废暂存间暂存过程中，会产生少量异味，由于废气产生量极少，不再进行定量分析，评价要求：危废暂存间设置集气装置，废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。
（4）锯切工序
本项目机械板生产车间按照产品所需规格，利用锯切机对板材进行切割。切割过程中会产生粉尘。锯切工序钢板颗粒物源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37，431-434机械行业系数手册》中下料工序，原料为：钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料、玻璃纤维、其它非金属材料，工艺为：锯床、砂轮切割机切割，产污系数为：颗粒物5.3千克/吨-原料。本项目需锯切的彩钢板量为80t/a，则颗粒物产生量为0.424t/a。聚氨酯泡沫颗粒物源强参照《大气环境影响评价实用手册》（原国家环保总局环境工程评估中心）非金属柔性材料裁切颗粒物源强：0.05～0.5kg颗粒物/吨原料，取最不利情况，0.5kg颗粒物/吨原料。本项目需锯切的聚氨酯泡沫量为160t/a，则颗粒物产生量为0.08t/a。锯切工序工作时间为600h/a，则颗粒物产生速率为0.84kg/h。

（5）修整工序

本项目成型后的板材脱模后，人工进行修整，修去多余的聚氨酯泡沫，修整过程中会产生颗粒物。修整工序颗粒物源强参照《大气环境影响评价实用手册》（原国家环保总局环境工程评估中心）非金属柔性材料裁切颗粒物源强：0.05～0.5kg颗粒物/吨原料，取最不利情况，0.5kg颗粒物/吨原料。本项目需修整的聚氨酯泡沫量为40t/a，则修整工序颗粒物产生量为0.02t/a。修整工序工作时间为300h/a，则颗粒物产生速率为0.0667kg/h。
2、废气收集与治理措施
（1）发泡、成型工序

评价要求：本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集（收集效率99%）后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（处理效率98%）TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放，密闭发泡成型间规格为26m×5m×3m，整体换风次数以15次/h计，则所需风量为5850m3/h；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集（收集效率99%）后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（处理效率98%）TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放，密闭发泡成型间规格为15m×5m×3m，整体换风次数以15次/h计，则所需风量为3375m3/h。2个密闭发泡成型间共需风量9225m3/h，本次评价取10000m3/h。
废气产排情况见下表。
表21  废气产排情况一览表

污染工序
污染因子
产生量（t/a）
收集量（t/a）
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
风量（m3/h）
处理效率（%）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
机械板发泡、成型工序

非甲烷总烃
4.8
4.752
3.96
396
10000
98
0.1188
0.1188
11.9
手工板发泡、成型工序

1.2
1.188
1.98
198
机械板发泡、成型工序
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）

0.04
0.0396
0.033
3.3
0.001
0.001
0.1
手工板发泡、成型工序
0.01
0.0099
0.0165
1.7
机械板发泡、成型工序
多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）

0.04

0.0396

0.033

3.3

0.001

0.001

0.1

手工板发泡、成型工序
0.01

0.0099

0.0165

1.7

注：本次评价排放速率、排放浓度按最不利情况考虑，即机械板发泡、成型工序，手工板发泡、成型工序同时运行时。

由上表可知，本项目非甲烷总烃经处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5非甲烷总烃有组织排放浓度60mg/m3，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业非甲烷总烃有组织排放浓度20mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3、去除效率70%的标准要求；二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）经处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）有组织排放浓度1mg/m3、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）有组织排放浓度1mg/m3的标准要求。

（2）锯切工序，修整工序
评价要求：本项目锯切机上方设置集气罩（收集效率90%），修整区上方设置集气罩（收集效率90%），废气经集气罩收集后由袋式除尘器（处理效率98%）TA002处理，尾气由15m高排气筒DA002排放。

根据《简明通风设计手册》集气罩收集风量计算公式如下：

L=K×P×H×Vx×3600

式中：L—设计风量，m3/h；

K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4；

P—排风罩敞开面的周长，m；

H—罩口至有害物源的距离，m；

Vx—边缘控制点的控制风速，m/s。

本项目锯切机上方集气罩长×宽：1.5×0.4m；修整区上方集气罩长×宽：2×1m，H取0.3m，Vx风速根据《简明通风设计手册》中表5-3取0.5m/s，计算可得集气罩所需风量共为7408.8m3/h，本次评价取7500m3/h。

废气产排情况见下表。
表22  废气产排情况一览表

污染工序
污染因子
产生量（t/a）
收集量（t/a）
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
风量（m3/h）
处理效率（%）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
锯切工序
颗粒物
0.504
0.4536
0.756
100.8
7500
98
0.0094
0.0163
2.2
修整工序
0.02
0.018
0.06
8
注：本次评价排放速率、排放浓度按最不利情况考虑，即锯切工序，修整工序同时运行时。

由上表可知，本项目颗粒物经处理后能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业颗粒物有组织排放浓度10mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的标准要求。

3、无组织废气
根据工程分析可知，本项目未被收集的非甲烷总烃量为0.06t/a，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）量为0.0005t/a，多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）量为0.0005t/a，颗粒物量为0.0524t/a。

根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业无组织管控要求和本项目特点，评价提出以下要求：
（1）本项目VOCs物料储存于密闭储罐和密闭包装桶中，存放于原料仓库内，储罐和包装桶保持密闭。

（2）VOCs物料通过密闭管道输送至发泡机内。

（3）本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。锯切机上方设置集气罩，修整区上方设置集气罩，废气经集气罩收集后由袋式除尘器TA002处理，尾气由15m高排气筒DA002排放。

（4）本项目生产过程均位于密闭生产车间内，产生废气的工序均设置集气装置，生产过程中确保集气装置的收集效率，定期对集气装置进行检查，发现问题及时处理。
（5）本项目确保废气治理设施正常运行，污染物达标排放。

（6）本项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。

（7）本项目加强对工人的培训和管理，减少人为因素造成的废气无组织排放。

经采取上述措施后，可减少无组织颗粒物排放量，降尘率约为80%。
综上所述，本项目无组织非甲烷总烃排放量为0.06t/a，无组织二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）排放量为0.0005t/a，无组织多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）排放量为0.0005t/a，无组织颗粒物排放量为0.0105t/a。

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，本项目污染物厂界无组织落地浓度见下表。
表23  本项目污染物厂界无组织落地浓度一览表  单位：(µg/m3)

预测源
污染物
厂界
东厂界（21m）
南厂界（1m）
西厂界（1m）
北厂界（10m）
机械板生产车间
非甲烷总烃
6.21
4.9
4.9
5.55
颗粒物
1.33
1.05
1.05
1.19
手工板生产车间
非甲烷总烃

东厂界（1m）
南厂界（40m）
西厂界（34m）
北厂界（5m）
3.64
5.40
5.84
4.05
颗粒物
0.072
0.108
0.117
0.081
由上表可知，本项目厂界无组织非甲烷总烃浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表9企业边界非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3的标准要求。厂界无组织颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物排放浓度1.0mg/m3，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织颗粒物排放浓度0.5mg/m3的标准要求。
4、非正常工况排放分析
本项目产生的非正常工况排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则，按照污染物治理设施活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001和袋式除尘器TA002处理效率为0时的情况进行分析。事故排放时间最大为30分钟。

本项目非正常工况排放具体参数见下表。
表24  本项目非正常工况排放具体参数一览表
非正常排放源
非正常排放原因
污染物
非正常工况排放浓度/（mg/m3）
非正常工况排放速率/（kg/h）
单次持续时间/h
年发生频次/次
非正常工况排放量/（kg/次）
采取措施
排气筒DA001
污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0
非甲烷总烃
594
5.94
0.5

1
2.97
产生废气的工序及时停止运行，并对治理设施进行检修

二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）

5
0.0495
0.5

1

0.0248
多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）

5

0.0495

0.5

1

0.0248

排气筒DA002

颗粒物
108.8
0.816
0.5

1

0.408
5、废气治理措施可行性分析
本项目属于轻质建筑材料制造和泡沫塑料制造项目，废气主要为非甲烷总烃、颗粒物，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）可知，处理非甲烷总烃的可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧，处理颗粒物的可行技术为：袋式除尘；滤筒/滤芯除尘。因此，本项目采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理非甲烷总烃，袋式除尘器处理颗粒物是可行的。
6、大气环境影响分析
本项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。距离项目最近的敏感点为北侧303m处的青庄村。在项目大气污染物能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024 年修改单））、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》标准要求下，通过区域削减和污染物扩散，不会对敏感点及周边环境造成明显影响。
综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。
7、废气污染物排放核算量
7.1大气污染物有组织排放核算
表25  大气污染物有组织排放核算表
排放口编号
污染物
核算排放浓度/（mg/m3）
核算排放速率/（kg/h）
核算年排放量/（t/a）
DA001
非甲烷总烃

11.9
0.1188
0.1188
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）
0.1
0.001
0.001
多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）
0.1

0.001

0.001

DA002
颗粒物
2.2

0.0163

0.0094

7.2大气污染物无组织排放核算
表26  大气污染物无组织排放核算表
排放口编号
产污环节
污染物
排放标准
年排放量/（t/a）
标准名称
浓度限值/（mg/m3）
机械板生产车间
发泡、成型工序

非甲烷总烃
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
2.0
0.06

手工板生产车间
发泡、成型工序

机械板生产车间

发泡、成型工序

二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）
/
/
0.0005
手工板生产车间

发泡、成型工序

机械板生产车间

发泡、成型工序

多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）
/
/
0.0005
手工板生产车间

发泡、成型工序

机械板生产车间

锯切工序
颗粒物
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

0.5
0.0105

手工板生产车间

修整工序
7.3大气污染物年排放量核算

表27  大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量/（t/a）

1
非甲烷总烃（含MDI、PAPI）
0.1788
2
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）
0.0015
3
多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）
0.0015
4
颗粒物
0.0199
8、污染物排放口基本情况
表28  本项目污染物排放口基本情况一览表
排放口编号
排放口名称
污染物种类
排放口地理坐标
排气筒高度m
排气筒出口内径m
排气温度℃
排放口类型
DA001
P1排放口
非甲烷总烃
经度：114.231002
纬度：35.127566
15
0.5
25
一般排放口
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）
多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）
DA002
P2排放口

颗粒物
经度：114.230767
纬度：35.127085
15

0.4
25

一般排放口

9、全厂废气污染物排放“三笔账”情况
表29  全厂废气污染物排放“三笔账”情况一览表  单位：t/a
污染物
现有工程
本项目
以新带老削减量
全厂排放总量
排放增减量
实际排放量
允许排放量
非甲烷总烃
0.1976
0.1976
0.1788
0.1976
0.1788
-0.0188
颗粒物
0.1
0.1
0.0199
0.1
0.0199
-0.0801
10、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。

表30  监测计划一览表
监测类别
监测因子
监测点位
监测频次
有组织废气
非甲烷总烃
排气筒DA001
1次/半年
颗粒物
排气筒DA002

1次/年
无组织废气

非甲烷总烃
厂界

1次/年

颗粒物
1次/年
二、废水
本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

本项目劳动定员40人，单班生产，每班8小时，年工作300天。员工用水量按每人每天30L计，则生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a）。类比一般生活污水水质，废水水质为：COD350mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN30mg/L，经化粪池处理后废水水质为：COD250mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN30mg/L。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。
三、噪声
1、噪声源调查
本项目运营期的高噪声设备主要为剪板机、折弯机、上开卷机、下开卷机、聚氨酯高压发泡机、聚氨酯发泡自动生产线、冷库板冷弯压型机、风机等。本项目主要生产设备声功率级在75～85dB(A)之间，噪声源强拟采取基础减振、密闭隔音等措施。本项目根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室内和室外两种声源计算。
（1）室内声源等效室外声源声功率级计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下：


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw1—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q值取4。
R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.4；机械板生产车间内表面积为6676m2，则R=4451；手工板生产车间内表面积为1760m2，则R=1173。
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

Lp1i(T)=10lg[image: image1.png]'3 10018515




式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）

式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

Lw2=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

  Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

  S——透声面积，m2。（机械板生产车间透声面积约180m2，手工板生产车间透声面积约50m2）
如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下：

Lp（r）=Lw-20lgr-8

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离，m。
（2）项目噪声源调查

本项目室内噪声源强见下表。
表31  本项目室内噪音源强调查清单
序号

建筑物名称

声源名称

声功率级/dB(A)

数量/台
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB

(A)

运行时间/d
X

Y

Z

1
机械板生产车间
上开卷机
75
1
基础减振、密闭隔音

4
93
1
9
51.8
8h
2
下开卷机
75
1
4
93
1
9
51.8
8h

3
聚氨酯发泡自动生产线
85
1
4
55
1
25
56.5
8h

1
手工板生产车间
剪板机
80
1
41
100
1
24
56
8h

2
折弯机
80
1
41
77
1
8
59.2
8h

3
聚氨酯高压发泡机
85
1
36
90
1
14
62
8h

4
冷库板冷弯压型机
80
2
38
95
1
21
56.1
8h

本项目主要噪声源的叠加声级及治理情况见下表。

表32  本项目叠加噪声级

建筑物名称
生产车间室内边界叠加噪声级/dB(A)
建筑物插入损失/dB(A)
生产车间室外边界叠加噪声级/dB(A)
机械板生产车间
58.8
21
37.8
手工板生产车间
65.1
21
44.1
经计算，机械板生产车间外各生产设备等效声功率级为60.4dB(A)；手工板生产车间外各生产设备等效声功率级为61.1dB(A)。
室外噪声源强见下表。
表33  项目室外噪声源强调查清单
序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时间/d
X

Y
Z
声功率级/dB(A)

1
DA001风机
33
101
0.5
85
基础减振、消声

8h
2
DA002风机
24
43
0.5
85
8h
根据本项目主要高噪声设备的分布状况和房间外源强，根据导则中噪声预测模型，计算出各声源对厂界的噪声贡献值。
点声源的几何发散衰减的基本公式如下：

Lp（r）=Lw-20lgr-8
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离，m；

本项目声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式：

Leqg=10lg[image: image2.png]T |




式中：Leqg—建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源内工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

ti—在T时间内j声源内工作时间，s；

根据本项目噪声源的分布，对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，本次评价厂界噪声的预测结果见下表。

表34  各厂界噪声预测值  单位：dB(A)

点位

噪声源

声功率级/dB(A)

与厂界距离（m）

贡献值/dB(A)

叠加值/dB(A)

东厂界

机械板生产车间
60.4
21
26
58.7
手工板生产车间
61.1
1
53.1
DA001风机
85
11
56.2
DA002风机
85
20
51
南厂界

机械板生产车间
60.4
1
52.4
53.1
手工板生产车间
61.1

40
21.1
DA001风机
85

101
36.9
DA002风机
85

43
44.3
西厂界

机械板生产车间
60.4
1
52.4
54.9
手工板生产车间
61.1

34
22.5
DA001风机
85

33
46.6
DA002风机
85

24
49.4
北厂界

机械板生产车间
60.4
10
32.4
58.1
手工板生产车间
61.1

5
39.1
DA001风机
85

9
57.9
DA002风机
85

67
40.5
由上表可知，经过厂房封闭、距离衰减等措施后，项目厂区四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的要求。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，本项目自行监测要求见下表。

表35  厂界噪声监测方案

监测点位

监测因子
监测频次

执行排放标准

厂界四周

等效连续A声级
每季度一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

四、固废

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为锯切、剪板、修整工序产生的边角料、不合格品，袋式除尘器产生的收集粉尘、废滤袋。危险废物主要为原料使用过程中产生的废包装桶，设备维护过程中产生的废液压油、废油桶，活性炭吸附脱附+催化燃烧装置产生的废活性炭、废催化剂。
一般固体废物
（1）边角料、不合格品

本项目锯切、剪板、修整工序会产生边角料、不合格，产生量约为2t/a，边角料、不合格品收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售。
（2）收集粉尘
本项目袋式除尘器会产生收集粉尘，产生量为0.4622t/a，收集粉尘暂存于一般固废暂存间，定期外售。
（3）废滤袋
本项目袋式除尘器中的滤袋需定期更换，每年更换一次，更换产生废滤袋，产生量约为0.02t/a，废滤袋收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售。
评价要求，本项目新建1座建筑面积10m2一般固废暂存间，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，做到防风、防雨、防晒，同时建设单位应做好防漏措施，并在明显位置悬挂废物标识。
危险废物
（1）废包装桶
本项目原料组合聚醚为桶装，使用过程中会产生废包装桶，产生量约为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废包装桶属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，废包装桶收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

（2）废液压油

本项目设备维护过程中会产生废液压油，产生量为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废液压油属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-218-08”“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，废液压油收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。
（3）废油桶

本项目设备维护过程中会产生废油桶，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废油桶属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-249-08”“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废油桶收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。
（4）废活性炭
本项目活性炭吸附脱附+催化燃烧装置中的活性炭经过多次吸附脱附后，吸附能力下降，需要更换，更换周期为1年，项目活性炭装载量约为0.1t，则废活性炭量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”，废物代码为“900-039-49”“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，废活性炭集中收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。
（5）废催化剂

本项目活性炭吸附脱附+催化燃烧装置中的催化剂需定期更换，更换周期为3年，每次更换量为0.05t，则废催化剂量为0.05t/3a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废催化剂属于《国家危险废物名录》中“HW50废催化剂”，废物代码为“772-007-50”“烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂”，废催化剂集中收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

表36  危险废物汇总表

序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量t/a
产生工序及装置
形态
有害成分
危险特性
污染防治措施
1
废包装桶
HW49

900-041-49

1.5
原料使用
固态

有机物质

T/In

收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
2
废液压油
HW08
900-218-08

0.08
设备维护
液态
有机物质

T，I

3
废油桶
HW08
900-249-08

0.01
固态

有机物质

T，I

4
废活性炭
HW49
900-039-49
0.1
活性炭吸附脱附+催化燃烧装置

固态
有机物质
T
5
废催化剂
HW50
772-007-50
0.05/3a
固态
重金属
T
评价要求，本项目新建1座建筑面积10m2危废暂存间，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。评价对危废暂存间提出以下措施：

A、危废暂存间按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；

B、危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

C、危险废物收集后分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

D、危险废物暂存场地应防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物；

E、危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理；

F、地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置；

H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；

I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年；

J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容；

K、定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；

L、危废暂存间设置集气装置，废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。
表37  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

危险废物名称
危险废物类别
危废代码
位置
建筑面积
贮存
方式
贮存
能力
贮存
周期
废包装桶
HW49

900-041-49
危废暂存间

10m2
/
2t
≤1年
废液压油
HW08
900-218-08
桶装

废油桶
HW08
900-249-08
/
废活性炭

HW49

900-039-49
桶装
废催化剂

HW50
772-007-50
桶装

综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。
五、地下水、土壤

本项目可能对地下水、土壤有影响的主要为原料仓库中的多亚甲基多苯基异氰酸酯储罐，组合聚醚、液压油储存区和危废暂存间中的危险废物。本项目多亚甲基多苯基异氰酸酯储罐，组合聚醚、液压油储存区地面按照要求做好防渗措施，并设置围堰，确保原料泄露时不与土壤接触、不会下渗影响地下水；危险废物暂存于危废暂存间内，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，危险废物不与土壤接触、不会下渗影响地下水。
综上所述，本项目不存在土壤、地下水污染途径，因此不再对地下水、土壤环境影响进行分析。

六、环境风险

本次风险评价通过认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产的目的。
1、风险源调查

本项目风险物质主要为多亚甲基多苯基异氰酸酯、液压油、废液压油、废活性炭。经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本项目液压油、废液压油属于附录B—表B.1中“油类物质”；多亚甲基多苯基异氰酸酯、废活性炭属于附录B—表B.2中“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”物质。本项目所涉及危险物质情况见下表。
表38  风险物质最大存在量一览表

危险物质名称
最大贮存量(t)
临界量(t)
危险物质Q值
多亚甲基多苯基异氰酸酯

28.8
50
0.576
液压油
0.1
2500
0.00004
废液压油
0.08
2500
0.000032
废活性炭
0.1
50

0.002
合计

0.578072
根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C计算得出，本项目风险物质总量与临界量比值：Q=0.578072，Q<1。
2、风险影响途径

（1）物质泄漏
原料仓库中的多亚甲基多苯基异氰酸酯、液压油和危废暂存间中的废液压油发生泄漏，对周边环境造成影响，多亚甲基多苯基异氰酸酯属于有毒有害物质，扩散至空气中，对周边人员健康造成影响。
（2）火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染
原料仓库中的多亚甲基多苯基异氰酸酯、液压油和危废暂存间中的废液压油发生泄漏，遇到明火、高热燃烧后造成火灾、爆炸等事故引发的伴生/次生污染，对周边环境造成影响。
3、风险防范措施

（1）严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

（2）原料仓库、危废暂存间地面硬化并做好防渗处理，多亚甲基多苯基异氰酸酯储罐、液压油储存区、废液压油储存区周边设置围堰。原料仓库、危废暂存间保持阴凉、干燥，严禁明火、热源等。

（3）定期对多亚甲基多苯基异氰酸酯储罐、液压油包装桶、废液压油包装容器等进行检查，发现破损、泄漏等及时采取措施。
（4）生产车间、原料仓库、危废暂存间设置相应的防毒器材、消防器材等。

（5）加强员工的安全、环保和风险事故教育，提高员工的风险意识，减少风险事故发生的概率。

（6）建立健全各种规章制度，落实安全生产责任制，定期进行安全环境检查。
建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。

七、生态环境影响分析
本项目位于新乡市延津县李僧固村东头，根据现场踏勘，本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，故本次评价不对生态环境进行分析。
八、电磁辐射

本项目不涉及辐射源，故不对电磁辐射做评价分析。


5、 环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	发泡、成型工序
	非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）
	本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5非甲烷总烃有组织排放浓度60mg/m3、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）有组织排放浓度1mg/m3、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）有组织排放浓度1mg/m3，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业非甲烷总烃有组织排放浓度20mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3、去除效率70%

	
	
	储罐呼吸口
	
	
	

	
	
	危废暂存间
	
	
	

	
	DA002
	锯切工序
	颗粒物
	锯切机上方设置集气罩，修整区上方设置集气罩，废气经集气罩收集后由袋式除尘器TA002处理，尾气由15m高排气筒DA002排放
	《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业颗粒物有组织排放浓度10mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3

	
	
	修整工序
	
	
	

	
	无组织
	非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）、颗粒物
	（1）本项目VOCs物料储存于密闭储罐和密闭包装桶中，存放于车间内，储罐和包装桶保持密闭。

（2）VOCs物料通过密闭管道输送至发泡机内。

（3）本项目机械板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；手工板生产车间：设置密闭发泡成型间，发泡机、成型模具置于密闭发泡成型间内，发泡、成型工序产生的废气经负压收集；储罐呼吸口设置集气管道；危废暂存间设置集气装置。上述废气经收集后由活性炭吸附脱附+催化燃烧装置TA001处理，尾气由15m高排气筒DA001排放。锯切机上方设置集气罩，修整区上方设置集气罩，废气经集气罩收集后由袋式除尘器TA002处理，尾气由15m高排气筒DA002排放。

（4）本项目生产过程均位于密闭生产车间内，产生废气的工序均设置集气装置，生产过程中确保集气装置的收集效率，定期对集气装置进行检查，发现问题及时处理。

（5）本项目确保废气治理设施正常运行，污染物达标排放。

（6）本项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。

（7）本项目加强对工人的培训和管理，减少人为因素造成的废气无组织排放。
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表9企业边界非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物排放浓度1.0mg/m3，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织颗粒物排放浓度0.5mg/m3

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排
	/

	声环境
	设备运行
	噪声
	基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间60dB(A)

	固体废物
	锯切工序
	边角料、不合格品
	收集后，暂存于一般固废暂存间（建筑面积10m2），定期外售
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	剪板工序
	
	
	

	
	修整工序
	
	
	

	
	袋式除尘器
	收集粉尘
	
	

	
	
	废滤袋
	
	

	
	原料使用
	废包装桶
	收集后，暂存于危废暂存间（建筑面积10m2），定期交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	设备维护
	废液压油
	
	

	
	
	废油桶
	
	

	
	活性炭吸附脱附+催化燃烧装置
	废活性炭
	
	

	
	
	废催化剂
	
	

	电磁辐射
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	生产车间、原料仓库、一般固废暂存间、危废暂存间、化粪池等按照相关要求做好防渗措施

	生态保护

措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

（2）原料仓库、危废暂存间地面硬化并做好防渗处理，多亚甲基多苯基异氰酸酯储罐、液压油储存区、废液压油储存区周边设置围堰。原料仓库、危废暂存间保持阴凉、干燥，严禁明火、热源等。

（3）定期对多亚甲基多苯基异氰酸酯储罐、液压油包装桶、废液压油包装容器等进行检查，发现破损、泄漏等及时采取措施。

（4）生产车间、原料仓库、危废暂存间设置相应的防毒器材、消防器材等。

（5）加强员工的安全、环保和风险事故教育，提高员工的风险意识，减少风险事故发生的概率。

（6）建立健全各种规章制度，落实安全生产责任制，定期进行安全环境检查。

建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可证管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）要求进行填报排污许可。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申请。

2、竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表，并且建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。
3、排放口规范化建设
根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单标准要求，本项目应在废气排放口和噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌，按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案等要求安装相关环保监控、监测设备，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行。


六、结论
	延津县友鑫制冷设备有限公司年产4万平方米制冷板项目位于新乡市延津县李僧固村东头，项目属于允许类，符合国家产业政策，选址符合延津县土地利用总体规划。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。
新乡市译洋环境技术有限公司

                                                  2026年8月




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.1976t/a
	0.1976t/a
	
	0.1788t/a
	0.1976t/a
	0.1788t/a
	-0.0188t/a

	
	颗粒物
	0.1t/a
	0.1t/a
	
	0.0199t/a
	0.1t/a
	0.0199t/a
	-0.0801t/a

	一般工业

固体废物
	边角料、不合格品
	2.1t/a
	2.1t/a
	
	2t/a
	2.1t/a
	2t/a
	-0.1t/a

	
	收集粉尘
	
	
	
	0.4622t/a
	
	0.4622t/a
	+0.4622t/a

	
	废滤袋
	
	
	
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	+0.02t/a

	危险废物
	废包装桶
	1.5t/a
	1.5t/a
	
	1.5t/a
	1.5t/a
	1.5t/a
	0

	
	废液压油
	
	
	
	0.08t/a
	
	0.08t/a
	+0.08t/a

	
	废油桶
	
	
	
	0.01t/a
	
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废UV灯管
	0.005t/a
	0.005t/a
	
	
	0.005t/a
	0
	-0.005t/a

	
	废活性炭
	0.1t/a
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a
	0.1t/a
	0

	
	废催化剂
	
	
	
	0.05t/3a
	
	0.05t/3a
	+0.05t/3a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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