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中华人民共和国生态环境部制




一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	延津县平延园区运营管理有限公司加油站建设项目

	项目代码
	2504-410726-04-01-448598

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设单位法人
	
	统一社会信用代码
	

	建设单位
	延津县平延园区运营管理有限公司

	建设地点
	新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角

	地理坐标
	（114度5分48.419秒，35度15分53.096秒）

	国民经济
行业类别
	F5265机动车燃油零售
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业：119、加油、加气站

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	延津县先进制造业开发区管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2504-410726-04-01-448598

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地面积（m2）
	2095.29

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：延津县产业集聚区发展规划调整方案
审批机关：河南省发展和改革委员会
审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于延津县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业[2012]2016号）

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件：《延津县产业集聚区北区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》
审查机关：河南省生态环境厅
审查文号：豫环审[2013]210号
环境影响跟踪评价文件：《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012-2020）环境影响跟踪评价报告书》
审查机关：河南省生态环境厅
审查文号：豫环函[2020]156号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》的准入条件对照分析
本项目与《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》中准入条件对照分析见下表。
    集聚区项目准入条件与本项目对比一览表
	类别
	项目准入条件
	项目情况
	对照
结果

	产业
	（1）集聚区规划主导产业为机械化工，与主导产业相关的项目优先入园。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务。
	符合

	
	（2）按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园。
	根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰和限制类工业企业，属于允许类。
	符合

	
	（3）对县域范围内布局不合理的、符合集聚区主导产业的项目，按环保要求可以搬迁入集聚区。
	本项目不属于环保搬迁入园的企业。
	不属于

	生产规模和工艺装备水平
	（1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。
	根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰和限制类工业企业，属于允许类。本项目属于社会事业与服务业，无最小经济规模要求。
	符合

	
	（2）环保搬迁入园的企业应进行产品和生产工艺的升级改造，达到国家相关规定的要求。
	本项目不属于环保搬迁入园的企业。
	不属于

	清洁生产水平
	（1）入园项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平。
	项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均较低，能够达到国内同类行业先进水平。
	符合

	
	（2）在生产工艺技术水平上，要求入园项目达到国内先进行业清洁生产水平。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	符合

	污染物排放总量控制
	（1）新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。
	本项目属于新建项目，污染物排放实行区域削减替代。
	符合

	
	（2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	不属于

	
	（3）限值高耗水和排水量大的工业企业入住集聚区。
	本项目不属于高耗水和排水量大的工业企业。
	不属于

	土地
利用
	入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求，近期投资强度不得低于100万元/亩，远期投资强度不得低于120万元。
	本项目为加油站项目，属于社会事业与服务业。
	符合

	其他
	（1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一二类工业用地之上建设三类项目。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。不属于三类项目。符合园区土地利用规划。
	不属于

	
	（2）按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务。
	符合

	
	（3）项目入驻时应考虑集聚区万元产值排水量≤8m3/万元的总体要求。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	符合

	
	（4）项目入驻时应考虑集聚区万元产值排放量COD≤1kg/万元的总体要求。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	符合

	
	（5）项目入驻时应考虑集聚区万元产值SO2排放量≤1kg/万元的总体要求。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	不涉及


2、项目与《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》规划环评结论及审查意见的相符性分析
根据《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》规划环评结论内容，详情如下：
 本项目与规划环评结论分析一览表
	类别
	规划环评结论
	本项目情况
	对比结果

	规划
	规划范围：西至经十一路、东至经十八路、北至济东高速、南至规划南环路，总规划面积11.55平方公里。
主导产业：机械、化工
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务，位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，属于集聚区范围内。
	符合

	大气环境影响预测
	根据规划方案污染源预测，至规划远期2020年，经采取综合整治、推行清洁生产审核等措施，综合规划区工业布局、能源结构变化分析，区域气象特征分析，区外影响源分布情况分析，评价认为园区规划方案的实施不会对区域大气环境产生明显不利影响。
	根据土地证，本项目属于零售商业用地，符合园区规划。
	符合

	地表水影响预测
	在规划园区废水达标排放的条件下，预测园区近期及远期排水后大沙河吴安屯控制断面水质均不能满足其V类水体功能区划水质目标值，但与现状值相比，污染物浓度均有所降低，说明规划园区排水不会加重大沙河控制断面水质污染情况。
根据水环境容量计算章节分析，园区污水处理厂排水COD浓度达到50mg/L、NH3-N浓度达到3mg/L后，经河流自净削减后到达大沙河吴安屯COD、NH3-N浓度可分别达到40mg/L和2mg/L，满足该断面水质目标要求，因此，规划园区排水不会影响纳污水体控制断面水质达标情况。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业；不属于高耗水和排水量大的工业企业；本公司不属于高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业。
	符合

	地下水影响分析
	按照规划，园区开发建成过程中将逐步取消企业自备井，统一使用自来水公司提供，可有效降低地下水超采不利影响。
由地下水现状监测资料可以看出，评价区域地下水中各监测因子均可以满足GB/T14848-93《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，说明评价区域地下水尚未受到人类开发活动的影响。随着规划区的规范建设，现状生活污水和企业生产废水均经完善的管网进入污水处理厂，减少了现状生活污水面源污染和工业废水对区域地下水的污染。废水经污水处理厂处理后按照严格的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准排放，其排放水质较现状河流中的水质浓度低，因此不会加重区域地表水污染，同时也不会加重地表水对沿岸地下水的污染。
	本项目生活污水经化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理
	符合

	声环境影响分析
	本园区规划主导产业为机械化工，规划入区企业设备噪声源强较小，在采取隔声、减震、合理布局、绿化等措施后，工业噪声可以得到有效控制，不会对区域声环境产生不利影响。
规划园区路网成方格网状，随着今后社会经济的发展和货运量的增加，车流量也将逐年增加，交通噪声污染将逐渐加重。建议在道路的两侧应设置50m防护带，同时种植相对较高的植物进行降噪，并尽量将办公服务区等环境敏感点设置在噪声防护距离以外。同时应合理制定区域内噪声功能区划，并加强道路的建设与交通的管理，采取必要的跟踪监测和减噪防噪措施，以保证良好的声环境。
	本项目采取距离衰减、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准昼间≤60dB（A）、夜间50dB（A）要求。
	符合

	固体废物处理/处置方式及其影响分析
	（1）一般固体废物
根据分析，园区企业内部污水处理站产生的污泥出售给制砖企业，包装材料等厂家回收。综合分析，一般工业固体废物基本能实现综合利用率达到100%，处置率达到100％。
（2）危险废物
据污染源分析，远期（2020年）园区内危险废物产生量约178t/a，可送往有资质的危险废物处置中心进行处理，不得作为一般固体废物或生活垃圾随意处置，并由园区环境管理单位监督执行。
（3）生活垃圾
根据生活垃圾预测结果，远期（2020年）生活垃圾产生量约为29200t/a，集中收集后，经垃圾中转站压缩，运往垃圾处理场卫生填埋，不会对周围环境造成较大影响。
因此规划实施后固体废物的处理/处置方式不会对周围环境造成较大影响。
	本项目固体废物全部妥善处置，不会造成环境的二次污染，不会对当地的周围环境和生态环境产生不利影响。
	符合

	社会影响分析
	随着规划区的建设，新建居住小区的医院、学校、通讯、交通、供水等基础设施将日臻完善，居民的生活环境也将随之发生改变。通过对园区规划方案实施前后居民生活环境影响因子的变化分析可知，规划方案的实施，对区内及周围居民的生活环境有较大改善，对提高居民整体生活质量极为有利。但因园区规划中没有搬迁方案和居民补偿方案的相关内容，评价建议延津县相关部门尽快制定一套详尽、具体的《搬迁和居民补偿方案》，明确补偿措施等，以便园区的建设顺利进行。
	本项目位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。
	符合


本项目与规划环评结论不冲突，符合《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》结论要求。
本项目与《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》审查意见对照分析见下表。
 本项目与审查意见对比分析一览表
	类别
	审查意见内容
	本项目情况
	相符性

	（一）合理用地布局
	优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各功能区的使用功能、并注重节约集约用地。应充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间应设置绿化隔离带。待条件成熟，将区内食品加工企业逐步搬迁。在区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院、行政办公等环境敏感目标。
	本项目位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，根据延津县先进制造业开发区总体规划--公共设施规划图（2023-2035）及土地证本项目属于零售商业用地（加油站）。
	符合

	（二）优化产业结构
	入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励能够延长集聚区产业链条，国家产业政策鼓励的，符合集聚区功能定位的项目入驻；入驻化工项目优先考虑晋开集团延化化工有限公司合成氨和尿素项目的情况，尽量布置与之相关的上下游产业；限制高耗水和排水量大的工业企业入驻；严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务；不属于高耗水和排水量大的工业企业；不属于高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业。
	符合

	（三）尽快完善环保基础设施
	按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，优先建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，近期由新奥燃气供热厂集中供热，远期依托晋开集团供热，实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。
按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；危险废物要做到安全处置，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。
	本项目生活污水经化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理，危险废物的收集、转运及处理符合相关规定的要求。
	符合

	（四）严格控制污染物排放
	严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建工程应做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”。采取集中供热、调整能源结构等措施，严格控制大气污染物的排放。抓紧实施污水集中处理及中水回用工程，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。
	项目废气主要为非甲烷总烃，申请总量控制指标实现区域“增产减污。生活污水经化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理。
	符合

	（五）建立事故风险防范和应急处置体系
	加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水产生影响。
	本项目建成后加强环境风险防控，积极配合园区环境风险防控体系建设。
	符合

	（六）注重生态环境建设
	加强生态环境建设，落实规划和报告书提出的生态建设方案。在园区边界、集聚区各组团之间、园区道路两侧应适当建设绿化（隔离）带，将集聚区建设对集聚区周边的不利影响降至最低程度。加强水土保持工作，结合区内地形条件，在项目施工时，尽量减少挖填方量，避免造成水土流失。
	本项目不涉及
	/

	（七）妥善安置搬迁居民
	根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。
	本项目不涉及
	/


由上表可知，项目符合《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》的审查意见要求。
3、本项目与《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》的准入条件对照分析
本项目与《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》中准入条件对照分析见下表。
 本项目与准入条件对照分析一览表
	序号
	分类
	园区后续发展的准入条件
	本项目情况
	相符性

	1
	基本条件
	1、原则上仅允许入驻符合延津县产业集聚区北区产业定位和延津县静脉产业园区规划布局的项目，以及上下游补链、延链行业的项目；
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务。
	符合

	
	
	2、入驻项目应符合国家产业政策、行业准入条件、地方环保管理要求和其他相关规划要求；
	根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰和限制类，属于允许类，符合国家产业政策，同时符合地方环保管理要求和其他相关规划要求。
	符合

	
	
	3、入驻项目必须满足污染物达标排放的要求；
	本项目废水、废气、噪声经处理后均能够达标排放，满足污染物达标排放的要求。
	符合

	
	
	4、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价、“三同时” 制度以及排污许可证制度；
	本项目将按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价、“三同时” 制度以及排污许可证制度。
	符合

	
	
	5、依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。
	本项目不属于依托现有企业入驻的项目。
	符合

	2
	生产规模和工艺技术先进性要求
	1、在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	符合

	
	
	2、建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；
	本项目无国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。
	符合

	
	
	3、环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。
	本项目不属于环保搬迁入驻企业。
	符合

	3
	污染控制
	1、入驻项目不得建设燃煤锅炉，区内燃料优先使用清洁能源，新建、改建燃气锅炉均应配套建设低氮燃烧设备；
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	符合

	
	
	2、集聚区内所有废水需经集聚区污水管网排入污水处理厂内集中处理，企业不得私自设置直接排入周围地表水的排放口。
	本项目生活污水经化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理。
	符合

	4
	清洁生产水平
	1、应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求；
	本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求。
	符合

	
	
	2、入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求；
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	符合

	
	
	3、入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	符合

	5
	总量控制
	1、新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求；
	本项目属于新建项目，污染物排放指标满足区域总量要求；
	符合

	
	
	2、禁止发展无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目。
	本项目采取的污染治理技术在技术经济上均可行。
	符合

	6
	鼓励项目
	1、鼓励符合集聚区主导产业要求及延津县静脉产业园区规划布置的项目入驻；
	项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务。
	符合

	
	
	2、鼓励高新技术产业、市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目入驻；
	项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务。
	符合

	
	
	3、鼓励集聚区主导产业的配套上下链条产业及配套项目入驻；
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务。
	符合

	
	
	4、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向的相关产业入驻。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务。
	符合


由上表可知，本项目符合《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》中准入条件要求。
4、本项目与《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》的负面清单对照分析
本项目与《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》中负面清单对照分析见下表。
 本项目与负面清单对照分析一览表
	序号
	分类
	园区后续发展的负面清单
	本项目情况
	相符性

	1
	禁止类
	产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目；
	根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰和限制类工业企业，属于允许类。
	不属于

	
	
	废水含难降解的有机污染物、“三致“污染物及盐分含量较高的项目；
	本项目废水主要为生活污水，成分简单，不含难降解的有机污染物、“三致“污染物。
	不属于

	
	
	废水经过预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；
	本项目废水经处理后能够达到延津县第二污水处理厂接管标准。
	不属于

	
	
	工业废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；
	本项目废气主要为非甲烷总烃，不含有难处理的、有毒有害物质。
	不属于

	
	
	禁止入住食品类行业；
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业。
	不属于

	
	
	禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止入驻露天喷涂项目；
	本项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，不涉及喷涂。
	不属于

	
	
	禁止建设不满足《河南省铸造行业准入条件》的装备制造类企业。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，不属于装备制造类企业。
	不属于

	2
	限制类
	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中限制类项；目
	根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰和限制类工业企业，属于允许类。
	不属于

	
	
	不属于主导产业、辅助产业及其上下游补链、延链行业的集聚区产业定位；
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，不属于限制类产业。
	不属于

	
	
	在集聚区基础设施未完善前，限制新建、改扩建需水量大、排水量大、用热量大的项目；
	本项目需水量和排水量均较小，不属于需水量大、排水量大、用热量大的项目。
	不属于

	
	
	对于已入驻产业集聚区的非主导产业类项目（如：木材加工及家具制造等），限制扩大现状规模。
	不属于已入驻产业集聚区的非主导产业类项目。
	不属于


由上表可知，本项目符合《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》中负面清单要求。
5、项目与《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》规划环评结论及审核意见的相符性分析
本项目与《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》中规划环评结论分析见下表。
 本项目与规划环评结论分析一览表
	类别
	规划环评结论
	本项目情况
	对比结果

	大气环境
	本次评价统计了2013年-2018年新乡市环境质量年报中的环境空气数据，2013年-2014年统计监测因子为SO2、NO2、PM10，2015年-2018年统计的为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。SO2、NO2、PM10、PM2.5均呈现下降趋势。
	本项目属于加油站项目，汽油卸油、加油过程产生的挥发油气由二次油气回收系统处理；储油产生的油气由油气处理装置处理后经不低于4m排气筒排放。
	符合

	地表水环境
	本次评价根据新乡市2014年-2018年《环境质量公报》及新乡市生态环境局网站公布的2018年第1期至2018年第12期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报，统计了柳青河黄塔桥断面2014年-2018年的水质平均值及2018年的月均水质情况，柳青河黄塔桥监测断面2014年至2016年属于断流状态，2017年、2018年COD年均值、NH3-N平均值、总磷平均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
	本项目生活污水经化粪池处理后，由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理。
	符合

	地下水环境
	由于延津县产业集聚区未按照原规划环评要求定期进行地下水监测，且本次跟踪评价期间，未找到监测时间连续及监测因子相同的监测点位，本次跟踪评价利用原规划环评中的地下水监测数据与本次监测数据对比来说明区域地下水环境质量变化趋势。与原规划环评监测数据相比，沙门村、十八里庄村两个监测点位的监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，各监测因子变化幅度不大，说明随着规划的实施，该区域地下水环境质量未发生明显变化。
	本项目油罐为卧式内钢外玻璃纤维双层罐，并做好防腐防渗措施，不会污染地下水。
	/

	噪声环境
	本次跟踪评价期间，未找到监测时间连续及监测因子相同的噪声监测点位，本次跟踪评价利用原规划环评中的噪声监测数据与本次监测数据对比来说明区域噪声环境质量变化趋势。重叠的四个监测点位噪声检测数值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应评价标准要求，且变化不大，说明规划实施后区域内噪声环境质量变化不大。
	本项目属于加油站项目，噪声经基础减震、厂房隔声等措施，厂界四周均达标。
	符合

	土壤环境
	由于延津县产业集聚区未按照原规划环评要求定期进行土壤监测，且本次跟踪评价期间，未找到监测时间连续及监测因子相同的监测点位，本次跟踪评价利用原规划环评中的土壤监测数据与本次监测数据对比来说明区域土壤环境质量变化趋势。根据原规划环评土壤环境现状评价结论，园区土壤环境质量较好，各监测点监测值均能满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准限值。对比两次检测结果，各监测因子变化幅度不大，说明随着规划的实施，该区域土壤环境质量未发生明显变化。
	本项目油罐为卧式内钢外玻璃纤维双层罐，并做好防腐防渗且厂区地方全部硬化，不会污染土壤。
	符合

	生态环境
	对照区域“三线一单”相符性分析中生态保护红线相关内容，本次评价仅针对园区内的生态环境敏感区吴起城文物保护区来说明区域内生态环境敏感区的生态环境质量现状和存在的问题。
吴起城文物保护区内以农田为主，同时分布着片状树林，保护区内未修建任何构筑物。根据北区原土地利用规划，此处规划为综合性公共绿地，截至目前，并未进行开发绿化。
	本项目位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，该项目建设符合国家产业政策和国家土地供应政策，用地符合相关规定。
	符合


本项目与跟踪评价结论不冲突，符合《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》结论要求。
本项目与《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》审核意见对照分析见下表。


 本项目与审核意见对比分析一览表
	类别
	审核意见内容
	本项目情况
	相符性

	（一）合理用地布局
	进一步加强与《延津县城市总体规划（2017-2035）》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；对吴起城遗址保护区和建设控制地带，按照《文物保护法》要求进行建设；按照《报告书》要求，落实对区内不符合主导产业的企业优化调整建议；
加强对居民集中区等敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带；加快区内现有项目大气环境防护距离内居民搬迁工作，在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，为园区车辆配套服务。
	符合

	（二）进一步优化产业定位和结构
	积极推进产业转型升级，禁止入驻食品类行业，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂性涂料、油墨、胶粘剂等项目。禁止入驻露天喷涂项目；禁止入驻不满足铸造行业准入条件的装备制造项目。
	本项目为加油站，属于社会事业与服务业，不属于园区限制类、禁止类和鼓励类项目，属于允许类项目。
	符合

	（三）进一步完善环保基础设施
	按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，结合集聚区的发展情况，建设中水回用工程、污水处理厂提标改造工程、尾水人工湿地；尽快调整集聚区排水路线，不断完善配套管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入区域污水处理厂处理。进一步优化能源结构，加快集聚区集中供热、供气及配套管网建设，提高管网覆盖率，不得新改扩建分散燃煤设施。
	本项目生活污水经化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理。
	符合

	（四）严格控制污染物排放
	严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行。
	本项目有机废气采用三次油气回收装置处理；本项目无生产废水，主要为生活污水，用量较小。
	符合

	（五）建立健全园区环境风险管理体系
	加块环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
	本项目建成后加强环境风险防控，积极配合园区环境风险防控体系建设。
	符合


由上表可知，项目符合《延津县产业集聚区北区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价报告书》的审核意见要求。
综上，本项目位于延津县产业集聚区，占地属于零售商业用地。本项目属于属于社会事业与服务业，符合园区准入条件。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，现分析如下：
（1）生态保护红线相符性分析
本项目所在地位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，经查阅《新乡市生态分区管控图》，本项目所在地属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。
[image: ]本项目所在地

图1   新乡市生态分区管控图
（2）环境质量底线相符性分析
本项目厂址位于延津县产业集聚区北区，区域环境空气为二类功能区，纳污水体大沙河的水体功能类别为Ⅳ类，噪声区划为2类声功能区。本项目建成后，废气、废水、噪声都能够实现达标排放，固废均进行了无害化处置。本项目新增废气污染物：非甲烷总烃0.1389t/a，进行了区域倍量削减替代，新增生活污水总量：COD0.0030t/a、NH3-N0.0001t/a、TP0.00003t/a。不会对区域环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。
（3）资源利用上线相符性分析
本项目利用闲置土地进行建设，总占地面积约2095.29m2。本项目属于社会事业与服务业，不属于高耗水工业行业，项目主要用水为市政供水，项目用电依托供电系统。项目固废均得到无害化处置，不产生有害物质。营运期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。故本项目不会对区域资源利用造成负面影响。项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
[image: ]经查询河南省三线一单综合信息应用平台研判分析图，本项目所处控制单元为：延津县先进制造业开发区（编码：ZH41072620001）。
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图2  河南省三线一单综合信息应用平台研判分析图
本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023年版）、《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）相符性分析见下表。
  本项目与河南省生态环境分区管控总体要求符合性分析
	环境管控单元分区
	管控类别
	准入要求
	本项目情况
	相符性

	一、全省生态环境总体准入清单要求

	重点管控单元
	空间布局约束
	1.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。
4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。
	1、本项目为社会事业与服务业，为园区车辆配套服务；
4、本项目不属于“两高一低”项目，不属于产能置换项目。

	符合

	
	污染物排放管控
	7.鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。
	7、企业加强噪声源管理，采取减振降噪措施，可有效治理噪声污染，避免突发扰民。
	符合

	
	资源利用效率
	2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	二、重点区域生态环境管控要求

	京津冀及周边地区（郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口市以及济源示
范区）
	空间布局约束
	1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。
	本项目不属于两高项目。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。
	本项目符合超低排放要求、无组织排放特别控制要求。
	符合



	
	环境风
险防控
	1.对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。 
	本项目为加油站项目，原料均在密封容器中储存，并设置有油气回收装置。
	符合

	三、重点流域生态环境管控要求

	省辖海河流域
	空间布局约束
	1.严格限制造纸、印染等高耗水、重污染产业发展。
2.严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。
	本项目不属于高耗水、重污染产业；不在南水北调干渠水源地保护区内。
	符合


由上表可知，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023年版）中相关内容的要求。
本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）中相关内容相符性分析见下表。
  本项目与新乡市三线一单生态环境准入要求符合性分析
	维度
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	（一）全市生态环境总体准入要求

	空间布局约束
	8.禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。
	本项目为加油站项目，销售的汽油为95#车用乙醇汽油，柴油为0#车用柴油；不销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。
	符合

	污染物排放管控
	1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。
	本项目为新建项目，污染物排放满足延津县总量减排要求。
	符合

	资源开发效率要求
	3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。
	本项目不属于高耗水行业。
	符合

	（二）各县区分区管控单元生态环境准入清单

	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	延津县先进制造业开发区
	ZH41072620001重点管控单元1-延津县先进制造业开发区
	空间布局约束
	3、严格控制新、改、扩建“两高”项目建设。
5、禁止入驻《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类及《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》中的项目。 
	3、本项目不属于“两高”项目；
5、不属于《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类及《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》中的项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1、加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂。污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表 1 公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准及属地管理要求。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 
2、固废：一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；危险废物要做到安全处置，危险废物要做到安全处置，危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移管理办法》的有关规定。 
	1、本项目生活污水经化粪池处理后由集聚区污水管网排入延津县第二污水处理厂进行处理；
2、本项目危废做到了合理化处置，不会对环境造成影响。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1、加强园区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案。 
2、在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。
3、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水产生影响。
4、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。
5、规范园区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
6、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 
7、化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。 
	1、本项目在生产中加强管理，认真落实环境风险防范措施。
2、本项目不属于重大危险源企业。
3、本项目不涉及重大危险源。
4、本项目属于新建加油站项目。
5、本项目不属于涉重行业企业项目。
6、本项目用地不属于高关注地块。
7、本项目建成后根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）中的相关内容的要求。
2、本项目与分类管理名录对照分析
经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于五十、社会事业与服务业：第119条加油、加气站。名录规定：城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的应编制环境影响报告表。本项目在城市建成区，应编制环境影响报告表。
3、项目建设与产业政策及备案相符性分析
本项目已在延津县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码2504-410726-04-01-448598（详见附件）。经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），该项目属于“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。
  项目与产业政策一致性分析
	类 别
	内 容
	本项目情况
	相符性

	鼓励类
	查无相关对应条款
	/
	/

	限制类
	查无相关对应条款
	/
	/

	淘汰类（落后生产工艺装备）
	查无相关对应条款
	/
	/

	淘汰类（落后产品）
	查无相关对应条款
	/
	/


本项目与备案一致性分析见下表。
  本项目与备案一致性分析一览表
	名称
	项目备案情况
	项目环评情况
	相符性

	建设内容
	该站设置汽油储罐、柴油储罐及自吸式双枪加油机，充电桩。新建承重罐池一座,新建站房及罩棚各一座。
	该站设置汽油储罐、柴油储罐及自吸式双枪加油机，充电桩。新建承重罐池一座,新建站房及罩棚各一座。
	相符

	项目投资
	1000万元
	1000万元
	相符

	占地面积
	2095.29m2
	2095.29m2
	相符

	建筑面积
	376.66m2
	376.66m2
	相符

	建设地点
	新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角
	新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角
	相符


依据备案信息，本项目与备案信息一致。
4、本项目与《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2025年蓝天保卫战实施方案> <新乡市2025年碧水保卫战实施方案> <新乡市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案>的通知》的通知文件相符性分析。
  与新乡市2025年各项保卫战实施方案的相符性分析
	类别
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	新乡市2025年蓝天保卫战实施方案

	9.实施挥发性有机物综合治理
	实施涉 VOCs重点企业“夏病冬治”，2025年5月15日前完成对全市2000余家工业涂装、包装印刷、医药化工等行业企业的帮扶指导，加强全流程综合治理，减少VOCs排放。重点开展挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节的VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷领等域深入推广使用低（无）VOCs含量涂料和油墨。
	本项目汽油、柴油均以储罐形式密闭储存，汽油储罐呼吸废气和卸油、加油作业废气均配置相应的油气回收系统。
	相符

	15、全面保障成品油质量
	加强油品进口、生产、仓储、销售、运输、使用全环节监管，按年度组织开展非标油专项联合执法行动，全面清理整顿自建油罐、流动加油车和黑加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。提升货车、非道路移动机械油箱中柴油抽测频次，对发现的线索进行追溯，严厉追究相关生产、销售、运输者主体责任。加大油气回收装置使用执法检查力度。
	本项目销售的汽油、柴油均为符合标准的油品。
	

	新乡市2025年碧水保卫战实施方案

	13、推动企业绿色转型发展
	坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严把新建项目准入关；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对有色金属、化工、电镀、制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。
	本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理。
	相符

	新乡市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案

	4、淘汰老旧车辆
	制定老旧车辆淘汰目标及实施计划，统筹运用“两新”资金和大气污染防治资金加快淘汰国四及以下排放标准汽车。严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交具有资质的报废机动车回收企业按规定回收拆解。加大对报废汽车回收拆解企业的监管力度，规范报废汽车回收拆解行为，严厉打击“作坊式”回收拆解，确保淘汰车辆真拆解、真报废。
	本项目油品委托第三方公司运输，将要求运输单位全部使用国五及以上排放标准车辆。
	相符

	14、提升燃油清洁化水平
	加强油品质量监督检查，建立常态化油品监督检查机制，完善部门协同监管模式，组织开展非标油专项联合执法行动，对柴油进口、生产、仓储、销售、运输、使用等全环节开展部门联合监管，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点，坚决打击非标油品。对发现的线索进行追溯，严厉追究相关生产、销售、运输者主体责任。燃料生产企业应该按照国家标准规定生产合格的车船燃料。
	本项目销售的汽油、柴油均为符合标准的油品；油品委托第三方公司运输。
	相符

	15、加强油品储运销环节油气污染防治
	落实油品经营单位油气排放控制的主体责任，完善油气回收装置使用维保、安全管理、日常检查和定期自检制度等，确保油气回收装置正常运行。
	项目建成后将按要求日常检查及安全管理，确保正常运行。
	相符

	17、加快推进油气回收信息化建设
	2025年底前，力争完成全市汽油储油库、油罐车和高速公路、城市中心区加油站油气回收在线信息系统的安装及联网，实现油气回收在线实时监控
	项目建成后将按管理要求安装油气回收系统。
	相符


由上表可知，本项目符合《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2025年蓝天保卫战实施方案》《新乡市2025年碧水保卫战实施方案》《新乡市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知》的相关要求。
5、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相符性分析。
  与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相符性分析
	项目
	与本项目相关条文
	本项目情况
	相符性

	双层罐设置
	埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。
双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。
	本项目拟使用的油罐均为SF双层埋地油罐，罐体结构设计符合相关规定。
	相符

	
	与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。
	本项目SF双层埋地油罐放置于防渗池中，防腐设计符合相关规定。
	相符

	
	双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。
	本项目SF双层埋地油罐设置测漏仪，可实时监控油罐渗漏情况，若发生渗漏将进行报警提示。
	相符

	防渗池设置
	采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。
	本项目埋地加油管道采用双层管道，设计要求符合相关要求的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。
	相符

	应急响应
	若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。
	本项目将制定相关的应急预案及应急响应措施，如发生泄漏，将立即启动应急响应措施，配合整体救援行动，控制影响污染程度，将环境影响及损失降至最小。
	相符


由上表可知，本项目满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相关要求。
6、与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相符性分析
本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相符性分析见下表。
  本项目与《加油站大气污染物排放标准》相符性分析一览表
	文件要求
	项目建设情况
	相符性

	储油油气排放控制
	所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。
	本项目油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他影响储油油气密封性的部件均符合要求。
	相符

	
	埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。
	本项目储油罐按要求安装具有测漏功能的电子式液位计。
	相符

	
	应采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施。
	本项目采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施。
	相符

	卸油油气排放控制
	应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。
	本项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。
	相符

	
	卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。
	本项目卸油和油气回收接口安装直径为100mm的截流阀。
	相符

	
	连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。
	本项目连接软管采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不存留残油。
	相符

	
	所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。
	本项目所有油气管线排放口按GB50156的要求设置真空阀。
	相符

	
	连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。
	本项目连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线公称直径不小于50mm
	相符

	
	卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。
	本项目设置汽油油气回收装置，保证卸油过程产生的油气进入油罐车的罐内。
	相符

	加油油气排放控制
	加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。
	本项目加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集
	相符

	
	油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。
	本项目油气回收管线坡向油罐，且坡度不小于1%。
	相符

	
	加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。
	本项目加油软管配备拉断截止阀，加油时可以防止溢油和滴油。
	相符

	油气处理装置
	油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在0—50Pa，或根据加油站情况自行调整。
	本项目油气处理装置启动运行的压力感应值按要求设置。
	相符

	
	油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于1%。
	本项目油气处理装置排气口距地平面高度不小于4m，排气口设有阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不小于1%。
	相符

	
	油气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。
	本项目油气处理装置在卸油期间保持正常运行状态。
	相符

	在线监测系统
	在线监测系统应能够监测每条加油枪气液比和油气回收系统压力，具备至少储存1年数据、远距离传输，具备预警、警告功能。在线监测系统监测功能、技术要求和预报警条件等见附录E。
	本项目在线监测系统按管理部门要求建设。
	相符

	
	在线监控系统可在卸油口附近、加油机内/外（加油区）、人工量油井、油气处理装置排放口等处安装浓度传感器监测油气泄漏浓度。
	本项目在线监测系统按管理部门要求建设。
	相符

	
	在线监测系统可在卸油区附近、人工量油井、加油区等重点区域安装视频监测用高清摄像头，连续对卸油操作、手工量油、加油操作等进行视频录像并存储。可整合利用加油站现有视频设备，视频资料应保持3个月以上以备生态环境部门监督检查，并预留接入到环保管理平台的条件。
	本项目在线监测系统按管理部门要求建设。
	相符

	
	在线监测系统应能监测油气处理装置进出口的压力、油气温度（冷凝法）、实时运行情况和运行时间等。
	本项目在线监测系统按管理部门要求建设。
	相符


根据上表可知，本项目建设内容与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相符。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	[bookmark: _Toc262219100]一、项目由来
延津县平延园区运营管理有限公司加油站建设项目位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，利用闲置空地建设，总占地面积约2095.29m2。依据市场需求，企业计划投资1000万元，为园区车辆提供加油服务，建设延津县平延园区运营管理有限公司加油站建设项目，即为本项目。本项目已经在延津县先进制造业开发区管理委员会备案，备案名称于2026年6月22日由“延津县化工园区危化品智慧停车场-加油站建设项目”变更为“延津县平延园区运营管理有限公司加油站建设项目”，备案文号不变仍为：2504-410726-04-01-448598，本项目检测报告及专家意见均在项目名称变更之前已完成，即检测报告和专家意见均是针对本项目。经现场勘查，本项目尚未建设，设备尚未购进，不属于未批先建项目。
二、工程内容及规模
1、项目概况
项目的基本情况见下表：
  项目基本情况
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	延津县平延园区运营管理有限公司加油站建设项目

	2
	建设规模
	年销售92#乙醇汽油200t、95#乙醇汽油200t、0#柴油1350t

	3
	建设性质
	新建

	4
	建设单位
	延津县平延园区运营管理有限公司

	5
	项目选址
	新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角

	6
	占地面积
	2095.29m2

	7
	总投资
	1000万元

	8
	劳动定员与制度
	本项目劳动定员8人，三班生产，每班8小时，年工作365天


2、项目建设内容
本项目主要工程组成见下表：
  本项目组成情况
	项目
	建设名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	站房
	钢混结构，一座1层，占地面积123.66m2
	新建

	
	罩棚
	钢结构，一座，罩棚面积506m2
	新建

	
	加油机
	自吸式双枪加油机6台
	新建

	
	埋地储罐区
	钢筋混凝土，面积105.3m2
	新建

	
	充电区
	充电区域面积40m2
	新建

	储运工程
	埋地卧式油罐
	2座30m3汽油油罐
	新建；1座30m3E92#汽油储罐、1座30m3E95#汽油储罐

	
	
	2座30m3柴油油罐
	新建

	公用工程
	给水
	当地市政供水系统供给
	/

	
	排水
	生活污水经化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理
	新建

	
	供电
	当地供电系统供给
	/

	环保工程
	废气
	卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）和油气排放处置装置（三次油气回收）
	新建

	
	废水
	生活污水经化粪池进行处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理
	新建

	
	噪声
	基础减震，车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛等措施
	/


3、本项目产品方案
企业具体产品方案见下表：
表12  企业产品方案一览表
	序号
	名称
	年销售量
	备注

	1
	汽油
	400t/a
	95#乙醇汽油200t，92#乙醇汽油200t

	2
	柴油
	1350/a
	0#柴油

	3
	电
	280万kwh/a
	/


4、项目主要生产设备
本项目主要生产设备见下表：
  本项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	备注

	1
	E92#、E95#汽油罐
	卧式SF双层、30m3.Φ2600×6200
	2个
	新建

	2
	柴油罐
	卧式SF双层、30m3 Φ2600×6200
	2个
	新建

	3
	加油机
	双枪自吸式
	6台
	新建（汽油2台，柴油4台）

	4
	一次油气回收管道
	DN100地面下复合管
	1套
	新建

	5
	二次油气回收管道
	DN100地面下复合管
	1套
	新建

	6
	油气回收装置
	冷凝
	1套
	新建

	7
	充电设备
	双枪
	2台
	新建

	注：埋地油罐设置远传记录和高、低液位报警功能的液位计并设置防渗漏检测仪，其渗漏检测分辨率不大于 0.8L/h。


5、本项目主要原辅材料消耗量
本项目原辅材料消耗见下表：
  本项目原辅料消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	备注

	1
	汽油
	t
	200
	95#乙醇汽油

	
	
	t
	200
	92#乙醇汽油

	2
	柴油
	t
	1350
	/

	3
	水
	t
	124.1
	/

	4
	电
	kwh/a
	280万kwh/a
	/


主要原辅材料理化性质：
汽油：汽油为油品的一大类，密度约为0.75kg/L。是四碳至十二碳复杂烃类的混合物，其为无色至淡黄色的易流动液体，易燃，馏程为30℃至205℃，空气中含量为74～123g/m3时遇火爆炸。汽油的热值约为44000kJ/kg。按研究法辛烷值分为98号、95号、92号三个牌，标准执行汽油产品目前执行的标准GB17930-2013《车用汽油》标准。本项目销售的汽油为92#乙醇汽油、95#乙醇汽油。
柴油：柴油沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分，是组分复杂的混合物，密度约为0.88kg/L。沸点范围十六烷值有180℃~370℃和350℃~410℃两类。商品柴油按凝固点分级，如10、-20等，表示低使用温度，柴油广泛用于大型车辆、船舰、发电机等，标准执行GB252-2011《普通柴油》。本项目销售的柴油为0#柴油。
6、项目水平衡分析
本项目无生产废水排放，主要为加油站职工和顾客的生活污水。
根据建设单位提供资料，本项目年工作365天，本项目劳动定员员工8人，均不提供食宿，用水量以30L/人每天计算，则本项目建成后，员工生活用水约为0.24t/d（87.6t/a），产污系数以0.8计，则项目员工生活用水排放量为0.192t/d（70.08t/a）。
顾客生活污水：外来司机按最大50人次/d计，在站内活动概率按照50%计，在站内活动时会产生盥洗水及厕所冲洗水等，人均用水量按4L/人次计算，则总的生活用水量为0.1t/d（36.5t/a），排放系数以0.8计，则顾客生活污水排放量为0.08t/d（29.2t/a）。
综上所述，本项目生活污水排放量为0.272t/d（99.28t/a），生活污水经厂区化粪池处理后由集聚区污水管网排入延津县第二污水处理厂进行处理。
本项目水平衡见下图：












图3  本项目水平衡图（t/d）
7、加油站等级、规模
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），本项目加油站等级划分见下表。
  加油站等级划分
	序号
	油罐容积（m3）

	
	总容积
	单罐容积

	一级
	150＜V≤210
	≤50

	二级
	90＜V≤150
	≤50

	三级
	V≤90
	汽油罐≤30，柴油罐≤50

	注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积


本项目储油能力：设置2个30m3汽油储罐，2个30m3柴油储罐，油罐均为地埋式，则储油罐总容积90m3（V汽+1/2V柴=60+1/2×60=90），因此本加油站级别为三级站。
8、项目选址与厂区平面布置
本项目位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，所在地四周环境为：本站西侧为规划路，东侧为延津县化工园区危化品智慧停车场（最近设施为：甲类空载区），站南侧为延津县化工园区危化品智慧停车场（最近设施为：丙类（戊类）重载区），站北侧为延津县化工园区危化品智慧停车场（最近设施为：戊类空载区）和纬一路。本项目最近的敏感点为南侧308米处的小杨庄。本项目选址较为合理，不会对周边环境造成不利影响。
本项目的平面布置较为合理：站内分区明确，有利于车流和人流的管理。本项目站区布置图见附图。
  项目周边情况表
	序号
	周边企业或地域
	现阶段人员数量（人）
	方位
	相对距离（m）
	规范要求距离（m）

	1
	规划路
	-
	西侧
	7.9（通气管）
	5

	2
	延津县化工园区危化品智慧停车场（最近设施为：甲类空载区）
	-
	东侧
	35.9（加油机）
	9

	3
	延津县化工园区危化品智慧停车场（最近设施为：丙类（戊类）重载区）
	-
	南侧
	54.7（柴油罐）
	9

	4
	延津县化工园区危化品智慧停车场（最近设施为：戊类空载区）
	-
	北侧
	25.2（加油机）
	10.5

	注：该表中以站内距离外部建（构）筑物最近处列表。


站内各设施间的距离和加油站设施与站外建（构）筑物的安全间距均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中关于三级站中防火距离要求且平面布置合理，加油站站内设施之间的防火距离见下表。
  站内各设施之间的防火距离一览表        单位：m
	项目
	设施名称
	防火距离

	
	
	标准
	设计
	结论

	汽油罐
	柴油罐
	0.5
	0.5
	合格

	
	站房
	4
	9.4
	合格

	
	配电室
	4.5
	11
	合格

	
	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房
	12.5
	无
	合格

	
	自用有燃气(油)设备的房间
	8
	无
	合格

	
	站区围墙
	2
	20.4
	合格

	柴油罐
	汽油罐
	0.5
	0.5
	合格

	
	站房
	3
	9.4
	合格

	
	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房
	10
	无
	合格

	
	自用有燃气(油)设备的房间
	6
	无
	合格

	
	围墙
	2
	20.4
	合格

	汽油通气管道
	油品卸车点
	3
	9.8
	合格

	
	站房
	4
	18.9
	合格

	
	配电室
	5
	18.9
	合格

	
	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房
	12.5
	无
	合格

	
	自用有燃气(油)设备的房间
	8
	无
	合格

	
	站区围墙
	2
	18.8
	合格

	柴油通气管道
	站房
	3.5
	18.9
	合格

	
	油品卸车点
	2
	8.9
	合格

	
	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房
	10
	无
	合格

	
	自用有燃气(油)设备的房间
	6
	无
	合格

	
	围墙
	2
	19.7
	合格

	油品卸车点
	站房
	5
	19
	合格

	
	配电室
	4.5
	21.4
	合格

	
	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房
	15
	无
	合格

	
	自用有燃气(油)设备的房间
	8
	无
	合格

	汽油加油机
	站房
	5
	6
	合格

	
	配电室
	6
	6.3
	合格

	
	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房
	12.5
	无
	合格

	
	自用有燃气(油)设备的房间
	8
	无
	合格

	柴油加油机
	站房
	4
	6
	合格

	
	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房
	10
	无
	合格

	
	自用有燃气(油)设备的房间
	6
	无
	合格


加油站内设施与站外建（构）筑物的安全间距见下表。
  汽油(柴油)设施与站外建（构）筑物的安全间距     单位：m
	


项目
级别
	地埋油罐
	油罐通气管管口
	加油机

	
	三级站
	
	

	
	标准
	设计
	标准
	设计
	标准
	设计

	重要公共建筑物
	35(25)
	—
	35(25)
	—
	35(25)
	—

	明火地点或散发火花地点
	12.5(10)
	—
	12.5(10)
	—
	12.5(10)
	—

	民用建筑保护物类别
	一类保护物
	11(6)
	—
	11(6)
	—
	11(6)
	—

	
	二类保护物
	8.5(6)
	—
	8.5(6)
	—
	8.5(6)
	—

	
	三类保护物）
	7(6)
	—
	7(6)
	—
	7(6)
	—

	
	三类保护物
	12.5(9)
	39.3(39.4)
	12.5(9)
	49.8(49.6)
	12.5(9)
	36(35.9)

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐（东侧甲类空载区）
	10.5(9)
	58.2(55.1)
	10.5(9)
	68.5(67.6)
	10.5(9)
	61(55.2)

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（南侧丙类（戊类）重载区）
	35(25)
	—
	35(25)
	—
	35(25)
	—

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（北侧戊类空载区）
	10.5(9)
	29(26.1)
	10.5(9)
	28.4(29.2)
	10.5(9)
	25.2(29.8)

	室外变配电站
	12.5(12.5)
	—
	12.5(12.5)
	—
	12.5(12.5)
	—

	铁路、地上城市轨道线路
	15.5 (15)
	—
	15.5 (15)
	—
	15.5 (15)
	—

	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
	5.5(3)
	—
	5(3)
	—
	5(3)
	—

	城市次干路、支路和三级公路、四级公路（西侧规划路）
	5(3)
	12.6(11.9)
	5(3)
	7.9(8.1)
	5(3)
	9.7(8.4)

	架空通信线和通信发射塔
	5(5)
	—
	5(5)
	—
	5(5)
	—

	架空电力线路
	无绝缘层
	6.5(6.5)
	—
	6.5(6.5)
	—
	6.5(6.5)
	—

	
	有绝缘层
	5(5)
	—
	5(5)
	—
	5(5)
	—

	注：1、H为架空电力线的杆高或塔高；
2、表中括号内数字为柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离


站内工艺设备与站内其他工艺设备及建、构筑物之间的防火间距按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018 年版））进行设计，均符合规范要求。





	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
1、本项目生产工艺见下图：

图4 本项目生产工艺流程及产污环节图（柴油无油气回收）
（1）卸油
柴油卸油：由专用油罐车将油品运至站区，油罐车停稳熄火静止5min后，接好卸油连通软管（DN80），然后将油罐车与油罐的密闭卸油口快速接头连接好，将消防器材准备到位并确认接地良好后，检查油罐的存油量，以防止卸油时冒顶跑油。全部检查无误后，缓慢打开油罐车卸油阀门（在油品没有淹没进油管口前，油的流速控制在2.8m/s以下，以防止产生静电），将油卸入油罐内。
汽油卸油工艺采用平衡式密闭油气回收系统。汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。
（2）加油
汽油加油采用自吸式加油工艺及真空辅助式油气回收系统，将油品从油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到受油容器中。
汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将汽车油箱内散溢的油气通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备经油气回收管线输送至汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。
柴油加油采用自吸式加油工艺，自封式加油枪最大流量不超过50L/min。受油车辆停好熄火后，打开油箱盖，将油枪插入油箱内加油，加油完毕后尽快将油枪放回托架内。
（3） 储油
储油罐罐体设计内压不低于 0.08MPa，油罐放置于承重罐池内，分组安装防止空罐漂浮的紧固装置。罐顶低于混凝土路面不小于 0.9m，油罐周围回填沙或细土（回填料应符合产品说明书的要求），其厚度不小于 0.3m，所有工艺管线均汇集于油罐的人孔盖上。
（4）汽油油气回收工艺 
本项目油气回收系统主要针对汽油，柴油不易挥发，不设置油气回收。
[bookmark: _Toc13945]加油站汽油油气回收系统由卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）、油气排放处置装置（三次油气回收（冷凝，4m高排气筒排放））和在线监测系统组成。卸油油气回收系统是指将汽油罐车卸油时汽油罐内的油气回收至汽油罐车的密闭油气回收系统；加油油气回收系统是指将给汽油车辆加油时汽车油箱内的油气回收至埋地汽油罐的密闭油气回收系统。
2、油气回收工艺
本项目加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）、加油油气回收系统（二次油气回收系统）、储油罐油气回收系统（三次油气回收系统）组成，油气回收系统回收率均可达到95%以上。
①卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）：
油罐大呼吸损失是指油罐卸油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。卸油时，随着油罐进油油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。所呼出的油蒸气造成的油品蒸发损失叫储罐大呼吸损失。为降低储罐大呼吸损失，加油站设置了卸油油气回收系统（又称一次油气回收系统）。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，本项目采用的平衡浸没式回收，油气回收效率可达97%以上。
卸油油气回收系统（又称一次油气回收系统）工艺流程图如下：
[bookmark: _Toc28509][image: ]图5   卸油油气回收工艺流程图（一次油气回收）
②加油油气回收系统（又称二次油气回收系统））：
在对车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的油气被油品置换排入大气。为减少加油时加油车辆油箱内油气外排，加油站设置了加油油气回收系统（又称二次油气回收系统）。二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。加油机采用了加油油气回收系统后，油气回收效率可达95%以上。
加油油气回收系统（又称二次油气回收系统）工艺流程图如下：
[bookmark: _Toc10220][image: ]图6   加油油气回收工艺流程图（二次油气回收）
③三次油气回收系统（储油罐油气回收系统）
油罐油气回收系统（三次油气回收），即油气排放处理装置，处理的是带有回收油气功能的加油枪在气液比大于1时多收集并从排气管路排放的油气，还有埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气，通过采用吸附、吸收、冷凝及膜分离等方法，将油气中的空气分离出来进行外排，剩下的高浓度油气重新回到地下油罐中。主要工作原理为当油罐内的气压升高到设定的感应压力上限（一般设定为+150Pa），三次油气回收系统自动运行，通过与油罐的呼吸管连接，油气进入冷凝装置，经过冷凝器冷凝，大部分油气液化成油品返回油罐，小部分油气通过高于4m的通气管排放。
图7  三次油气回收工艺流程图（冷凝吸附）储油罐
储油罐

工艺原理为：常温下油气沿油气管道送入油气处理装置的冷凝单元，压缩机和装在油气主管上的压力传感器连锁，当地下储油罐内的气压升高到设定的压力值或根据实际情况设定压力值并且持续10S，系统自动开始运行。
油气直接进入冷凝单元进行多级冷凝：先经预冷器被冷却至3℃，冷凝出部分油和水，然后进入一级冷凝箱被冷却至-25℃，再析出一部分油，再进入二级冷凝箱被冷却至-45℃，进一步析出一部分油，至此大部分的烃类组分被冷凝液化析出，进入设备的储油罐内。分离出油后的低温贫油气体再依次回到一级冷凝箱、回热交换器进行回热交换，至此，完成了气路的冷量回收利用。同时，每一级冷场出油管路上均设有利用制冷系统压缩机排出的过热蒸汽将油温升至冰点以上，解决了油冷回收问题，且每一级出油管不会产生冰堵或凝结现象。设备制冷系统的所有制冷量全部用于克服油气从气态变为液态的汽化潜热，无多余的冷量浪费。未被吸收的少量油气进入下一个循环，经过冷凝系统分离出来的达标尾气经阻火器安全排空。
项目采用“冷凝”法进行三次油气回收处置，最后废气经高于4m的通气管排放。冷凝法法属于《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中可行技术，因此本项目油气回收技术可行。
主要污染工序：
通过工艺流程分析，该项目营运期主要产污环节见下表：
  项目产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	污染防治措施

	废气
	卸油、储油、加油挥发废气
	非甲烷总烃
	项目采取以密闭收集为基础的油气回收系统，包括卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）和油气排放处置装置（三次油气回收），经三次油气回收处理后废气经不低于4m高排气筒排放

	
	汽车尾气
	CO、NOx、THC
	加强进场管理，减少加油车辆怠速；加油时汽车停车熄火

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	经化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理

	噪声
	设备噪声
	噪声
	基础减振、距离衰减

	
	加油汽车
	汽车噪声
	车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛等措施

	固废
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门统一收集

	
	油罐清洗
	油泥、油水烃混合物
	由有资质的专业油罐清理公司清理后直接清运处理，不在站内暂存




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目加油站相邻设有危险化学品停车场（在建），停车场建成后加油站内设施与站外建（构）筑物的安全间距，均能满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018 年版））相关要求。
因此本项目，不存在原有环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过度阶段浓度限制二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2024年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。
 区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	过度阶段浓度限制/（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	82
	60
	136.7
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	49
	30
	163.3
	超标

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	67.5
	达标

	CO
	日平均
	1.3mg/m3
	4mg/m3
	32.5
	达标

	O3
	日最大8小时平均
	183
	160
	114.4
	超标


由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过度阶段浓度限制二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。
目前，新乡市正在实施《新乡市2025年蓝天保卫战实施方案》和《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。本项目废气排放达标，不会对区域大气环境质量造成影响。
2、地表水质量现状
本项目新增劳动定员8人，本项目生活污水经化粪池处理后，由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理，处理后排入东大沙河。根据《新乡市生态环境局关于下达2025年地表水环境质量目标的函》，东大沙河吴安屯断面属于新乡市市控责任目标断面，2025年目标均为Ⅳ类水体标准。距离本项目最近的地表水断面为东大沙河吴安屯断面，根据新乡市地表水环境责任目标断面水质年报，东大沙河吴安屯断面2024年年报监测数据详见下表。
 东大沙河吴安屯断面监测数据（2024年年均值）  单位（mg/L）
	监测因子
	COD
	NH3-N
	TP

	监测数据
	25.6
	0.6
	0.17

	执行标准
	30
	1.5
	0.3

	达标情况
	达标
	达标
	达标


由上表可知，2024年COD、NH3-N、TP的监测数据符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
3、声环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。
4、生态环境
根据现场调查，本项目位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，项目周围无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。
5、地下水、土壤质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查”，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，由于本项目运营期使用、储存矿物油品，存在地下水、土壤污染风险，为了解项目选址区域的地下水环境质量现状，建设单位委托河南晨升检测技术有限公司于2026年02月24日按照相关国家标准规范对延津县平延园区运营管理有限公司加油站建设项目地下水、土壤进行现场监测和样品采集，并于2026年02月24日至2026年03月07日对现场采集的样品进行分析，检测结果见下表。
							检测点位及项目一览表
	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	地下水
	站区
	pH值、色度、嗅和味、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硫化物、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、挥发酚、阴离子表面活性剂、砷、汞、硒、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、铜、锌、铝、高锰酸盐指数（以O2计）、硫酸盐、氯化物、苯、甲苯、总大肠菌群、细菌总数、石油类、
	检测1次

	土壤
	罐区（0~0.2m）
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、䓛、萘、pH值、石油烃（C10-C40）
	检测1次


  地下水监测结果
	采样时间
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准值（mg/L）

	
	
	
	站区
	

	2026.02.24
	pH值
	无量纲
	7.4
	6.5≦pH≦8.5

	
	色度
	度
	5L
	≦15

	
	嗅和味
	/
	无
	/

	
	总硬度
	mg/L
	312
	≦450

	
	溶解性总固体
	mg/L
	568
	≦1000

	
	氨氮
	mg/L
	0.20
	≦0.50

	
	硫化物
	mg/L
	0.01L
	≦0.02

	
	硝酸盐（氮）
	mg/L
	3.2
	≦20.0

	
	亚硝酸盐（氮）
	mg/L
	0.001L
	≦1.00

	
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	≦0.002

	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	≦0.3

	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≦0.01

	
	汞
	μg/L
	0.04L
	≦0.001

	
	硒
	μg/L
	0.4L
	≦0.01

	
	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	≦0.05

	
	铅
	μg/L
	2.5L
	≦0.01

	
	镉
	μg/L
	0.5L
	≦0.005

	
	铁
	mg/L
	0.20
	≦0.3

	
	锰
	mg/L
	0.07
	≦0.10

	
	铜
	mg/L
	0.2L
	≦1.00

	
	锌
	mg/L
	0.34
	≦1.00

	
	铝
	mg/L
	0.012
	≦0.20

	
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.89
	≦3.0

	
	硫酸盐
	mg/L
	75
	≦250

	
	氯化物
	mg/L
	52.4
	≦250

	
	苯
	μg/L
	0.4L
	≦10.0

	
	甲苯
	μg/L
	0.3L
	≦700

	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	2L
	≦3.0

	
	细菌总数
	CFU/mL
	38
	≦100

	
	石油类
	mg/L
	0.01L
	/


由上表监测结果可知，本项目区域监测点位各检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，评价区域内地下水环境质量良好。
   土壤检测结果表
	采样时间
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准值

	
	
	
	罐区
	

	
	
	
	0~0.2m
	

	2026.02.24
	砷
	mg/kg
	10.5
	60

	
	镉
	mg/kg
	0.18
	65

	
	六价铬
	mg/kg
	未检出
	5.7

	
	铜
	mg/kg
	28
	18000

	
	铅
	mg/kg
	14.7
	800

	
	汞
	mg/kg
	0.832
	38

	
	镍
	mg/kg
	22
	900

	
	四氯化碳
	mg/kg
	未检出
	2.8

	
	氯仿
	mg/kg
	未检出
	0.9

	
	氯甲烷
	mg/kg
	未检出
	37

	
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	未检出
	9

	
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	未检出
	5

	
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	未检出
	66

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	未检出
	596

	
	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	未检出
	54

	
	二氯甲烷
	mg/kg
	未检出
	616

	
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	未检出
	5

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	未检出
	10

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	未检出
	6.8

	
	四氯乙烯
	mg/kg
	未检出
	53

	
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	未检出
	840

	
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	未检出
	2.8

	
	三氯乙烯
	mg/kg
	未检出
	2.8

	
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	未检出
	0.5

	
	氯乙烯
	mg/kg
	未检出
	0.43

	
	苯
	mg/kg
	未检出
	4

	2026.02.24
	氯苯
	mg/kg
	未检出
	270

	
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	未检出
	560

	
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	未检出
	20

	
	乙苯
	mg/kg
	未检出
	28

	
	苯乙烯
	mg/kg
	未检出
	1290

	
	甲苯
	mg/kg
	未检出
	1200

	
	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	未检出
	570

	
	邻二甲苯
	mg/kg
	未检出
	640

	
	硝基苯
	mg/kg
	未检出
	76

	
	苯胺
	mg/kg
	未检出
	260

	
	2-氯酚
	mg/kg
	未检出
	2256

	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	未检出
	15

	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	未检出
	1.5

	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	未检出
	15

	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	未检出
	151

	
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	未检出
	1.5

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	未检出
	15

	
	䓛
	mg/kg
	未检出
	1293

	
	萘
	mg/kg
	未检出
	70

	
	pH值
	无量纲
	8.29
	/

	
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	54
	4500


由监测结果可知，项目场地土壤环境质量现状监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中二类用地风险筛选值要求。








	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500m范围内不存在地下水环境保护目标，50m范围内不存在声环境保护目标。本项目位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，项目周围无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。本项目涉及大气环境的环境保护目标。
本项目厂界周围环境保护目标和保护级别见下表：
  本项目周围环境保护目标概况
	环境要素
	环境保护目标
	方向
	距离
	规模
	功能
	保护级别

	环境空气
	小杨庄
	南
	308m
	500人
	村庄
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过度阶段浓度限制二级标准

	
	大杨庄
	西北
	920m
	1500人
	
	

	
	龙王庙社区
	西北
	550m
	2000人
	
	

	声环境
	无
	

	生态环境
	无
	

	地下水环境
	无
	






	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目运营过程中无组织废气（以非甲烷总烃计）排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气浓度排放标准限值中非甲烷总烃相关标准限值。
2、废水
本项目生活污水经化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理，经化粪池处理后的生活污水满足延津县第二污水处理厂进水要求。
3、噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）。
4、固废
本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
本项目污染物排放控制标准见下表。
 污染物排放限值一览表
	污染类别
	标准名称及级（类）别
	污染因子
	标准限值

	废气
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
	非甲烷总烃
	工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3

	
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
	非甲烷总烃
	处理装置油气排放浓度1小时平均浓度值≤25g/m3，排放口距地平面高度不低于4m

	
	
	
	加油站边界非甲烷总烃1小时平均浓度值4.0mg/m3

	
	
	液阻
	通入氮气流量（L/min）
	最大压力（Pa）

	
	
	
	18
	40

	
	
	
	28
	90

	
	
	
	38
	155

	
	
	气液比
	加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内

	
	
	密闭性（1-6枪）
	储罐油气空间（L）
	压力限值（Pa）

	
	
	
	1893
	182

	
	
	
	2082
	199

	
	
	
	2271
	217

	
	
	
	2460
	232

	
	
	
	2650
	244

	
	
	
	2839
	257

	
	
	
	3028
	267

	
	
	
	3217
	277

	
	
	
	3407
	286

	
	
	
	3596
	294

	
	
	
	3785
	301

	
	
	
	4542
	329

	
	
	
	5299
	349

	
	
	
	6056
	364

	
	
	
	6813
	376

	
	
	
	7570
	389

	
	
	
	8327
	396

	
	
	
	9084
	404

	
	
	
	9841
	411

	
	
	
	10598
	416

	
	
	
	11355
	421

	
	
	
	13248
	431

	
	
	
	15140
	438

	
	
	
	17033
	446

	
	
	
	18925
	451

	
	
	
	22710
	458

	
	
	
	26495
	463

	
	
	
	30280
	468

	
	
	
	34065
	471

	
	
	
	37850
	473

	
	
	
	56775
	481

	
	
	
	75700
	486

	
	
	
	94625
	488

	废水
	延津县第二污水处理厂进水要求
	pH
	6~9

	
	
	COD
	260 mg/L

	
	
	SS
	190 mg/L

	
	
	氨氮
	35 mg/L

	
	
	总磷
	4 mg/L

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	各厂界
	昼间60dB（A），夜间50dB（A）

	
	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）
	
	昼间70dB（A），夜间55dB（A）

	固废
	危险废物
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）




	总量
控制
指标
	本项目为新建项目，项目建成后新增污染物排放量为VOCS：0.1389t/a，COD0.0030t/a，TP0.00003t/a。本项目大气污染物需倍量替代，所需替代量为VOCs：0.2778t/a；水污染物需单倍替代，所需替代量：COD：0.0030t/a、TP0.00003t/a。

延津县平延园区运营管理有限公司延津县化工园区危化品智慧停车场一加油站建设项目，建成后新增污染物排放量为化学需氧量0.003吨/年、总磷0.00003吨/年、挥发性有机物0.1389吨/年。本项目大气污染物需倍量替代，所需替代量为挥发性有机物0.2778吨/年，来自河南富源岩棉有限公司2026年关停淘汰形成的减排量2.7186吨/年;水污染物需单倍替代，所需替代量为化学需氧量0.003吨/年、总磷0.00003吨/年，来自新乡市首创环境能源有限公司新乡市生活垃圾焚烧发电掺烧一般工业固体废物技改项目2026年拟形成的减排量0.5097吨/年和0.0051吨/年。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目在闲置空场地新建厂房进行生产，因此需要对施工期进行环境影响分析。施工期对环境产生影响的主要因素为施工扬尘、施工废水、噪声、建筑与生活垃圾，施工期环境保护措施分析如下。
1、施工扬尘
项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘（TSP），包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘，运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。为减少施工期扬尘的产生，结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办〔2005〕89号）、《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2025年蓝天保卫战实施方案>、<新乡市2025年碧水保卫战实施方案>、<新乡市2025年净土保卫战实施方案>、<新乡市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案>的通知》所提措施，环评提出如下措施：
（1）施工现场做到八个“100”，即施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，场区道路100%硬化，渣土物料100%覆盖，物料100%密闭运输，出入车辆100%清洗，远程视频监控100%安装，工地内非道路移动机械100%达标。
（2）施工现场做到“两个禁止”，禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。
（3）施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。
（4）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。
（5）施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。
综上，评价要求采取上述措施后，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。
2、施工废水
施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。
建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成分相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水经化粪池处理后定期清运。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。
3、施工噪声
施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施：
（1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
（2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。
（3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。
4、固体废弃物
建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。
5、施工期管理
本项目施工期对生态环境的影响主要表现地面硬化等造成植被破坏，遇下雨和刮风天气将会造成水土流失现象。评价要求施工与绿化同步进行，厂区内设置绿化带等来恢复地表植被，并合理堆放物料、厂界处设置隔离护栏等措施来减轻施工期对生态环境的影响。
以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。





	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。
1、 废气
1、 大气污染物产排情况见下表。
本项目汽油销售量为400t/a、柴油销售量为1350t/a，综合上述加油站油料损失，本项目烃类废气产生量见下表。
  本项目非甲烷总烃产排一览表
	项目
	排放系数
	产生量（t/a）
	回收率
	冷凝效率
	排放量（t/a）

	汽油400t（533.33m3/a）
	卸油损失
	大呼吸损失
	0.88kg/m3
	0.4693
	97%
	/
	0.0141

	
	储油损失
	小呼吸损失
	0.12kg/m3
	0.064
	/
	95%
	0.0032

	
	加油损失
	加油机作业损失
	0.11kg/m3
	0.0587
	95%
	/
	0.0029

	
	
	跑冒滴漏
	0.0084kg/m3
	0.0045
	/
	
	0.0045

	柴油
1350t/a（1534.09m3/a）
	卸油损失
	大呼吸损失
	0.027kg/t
	0.0365
	/
	/
	0.0365

	
	加油损失
	加油机作业损失
	0.048kg/t
	0.0648
	/
	/
	0.0648

	
	
	跑冒滴漏
	0.0084kg/m3
	0.0129
	
	
	0.0129

	合计
	-
	
	/
	/
	0.1389


注：根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表1贮存损耗率，卧式罐的贮存损耗率可忽略不计，本项目柴油储油的损耗率可忽略不计。
根据《排污许可证申请与核发技术规范——储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录F，表F.1加油站排污单位废气治理可行技术参照表，本项目采用卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）和油气处置装置（冷凝装置）的废气治理措施属于废气治理可行性技术。




   废气污染物排放执行标准情况表
	排放口
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准

	
	
	标准名称
	浓度限值/
（mg/m3）
	速率限值/
（kg/h）

	厂界
	非甲烷总烃
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号文
	2
	/

	
	
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
	加油站企业边界油气
浓度无组织排放限值：监控点处1小时平均浓度4.0mg/m3

	油气处理装置排放口
	
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
	处理装置的油气排放浓度≤25g/m3，油气处理装置排气口距离地平面高度≥4m


根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）、《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站》（HJ 1249-2022），本项目自行监测要求见下表：
       废气监测计划一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	油气处理装置排气筒
	非甲烷总烃
	1次/年
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号文、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	加油枪喷管
	气液比
	1次/年
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	加油油气回收立管
	密闭性、液阻
	1次/年
	

	加油站油气回收系统密闭点
	泄漏检测值
	1次/年
	

	企业边界
	非甲烷总烃
	1次/年
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号文、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）


2、大气污染源强分析
本项目运营期间主要产生的废气为卸油、储油和加油过程中的挥发性有机物和站区车辆汽车尾气等。
（1）汽车尾气
本项目为新建项目，项目站区内新增加油车辆进出时会产生汽车尾气，其主要污染物为CO、NOx、THC等。由于车辆在站区内行驶距离较短，行驶时间也较短，尾气污染物排放量较少，且排放较分散。本项目周边环境开阔，地面道路空气流动性好、区内道路平坦均有利于尾气的扩散，机动车尾气通过自然扩散排放。通过加强管理，保持交通通畅有序，汽车尾气对周围空气环境影响较小，本次评价不做定量分析。
（2）非甲烷总烃
根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉.郝吉明.王丽涛，环境科学，2006年第27卷第8期）、《社会区域类环境影响评价》（第三版）P221及《美国环保局—空气污染物排放和控制手册2》对我国加油站VOC排放清单的调查情况：
汽油卸油损失：储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《社会区域类环境影响评价》（第三版）P221及《美国环保局—空气污染物排放和控制手册2》汽油储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约 0.88kg/m3通过量。卸油油气回收系统主要是针对汽油逃逸油蒸气而设计，它是指在油罐车卸油时采用密闭式卸油，减少油气向外界逸散，其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车内，油罐车将油气带回油库进行处理，达到油气回收目的，其油气回收（柴油不涉及）效率可达97%。
本项目汽油在卸油时油气产生量为0.4693t/a，本项目加油站设置密闭卸油口，采取密闭卸油方式，并设置卸油油气回收系统（仅针对汽油）将卸油油气回收至油罐车中。卸油油气回收效率按97%计，则卸油时汽油油气排放量为0.0141t/a，在卸油区无组织排放。
汽油加油损失：加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《社会区域类环境影响评价》（第三版）P221及《美国环保局—空气污染物排放和控制手册2》，车辆加油时造成的烃类气体排放速率分别为：置换损失未加控制时1.08kg/m3通过量，置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本项目安装的加油枪都具有自封功能，因此，本次评价加油机作业时烃类气体排放速率以 0.11kg/m3通过量计。加油机作业过程中，不可避免地有成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《社会区域类 环境影响评价》（第三版），成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3。本站以高标准、高科技、科学管理为基础，设计先进设备，通过加强科学管理，本次评价计算加油站汽油加油作业跑冒滴漏损失部分按10%计，即0.0084kg/m3通过量。
本加油站汽油加油枪配有二次油气回收系统，利用油枪上的特殊装置，将油箱的油气通过油气回收胶管经过油气封存冷凝系统最终回到油罐中，其油气回收效率可达95%以上，汽油跑、冒、滴、漏损失为无组织排放，因此，加油时汽油油气无组织排放量为0.0074t/a。
汽油储油损失：油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸气压力也随之变化，这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考《社会区域类环境影响评价》（第三版）P221及《美国环保局—空气污染物排放和控制手册2》，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量，本项目设置油气排放处理装置（三次油气回收，采用“冷凝”法工艺，冷凝效率95%）。经三次油气回收处理后，经不低于4m的排放口排放，储油汽油油气排放量为0.0032t/a。
经查阅相关资料，在25℃时，汽油密度约为0.75g/ml。本项目预计年销售汽油总量为400t。项目运营后汽油年通过量533.33m3/a，则本项目汽油产生的非甲烷总烃量为0.0247t/a。
柴油卸油损失：大呼吸损耗根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），未安装油气回收系统的柴油储罐呼吸产生的烃类气体排放量为0.027kg/t，则柴油在卸油时油气排放量为0.0365t/a，在卸油区无组织排放。
柴油加油损失：根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），未安装油气回收系统的柴油在加油过程中挥发的废气的排放量为0.048kg/t；加油机作业过程中，不可避免地有成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《社会区域类 环境影响评价》（第三版），成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3。本站以高标准、高科技、科学管理为基础，设计先进设备，通过加强科学管理，本次评价计算加油站汽油加油作业跑冒滴漏损失部分按10%计，即0.0084kg/m3通过量。则柴油在加油时油气排放量为0.0777t/a。
柴油储油损失：《中国加油站VOC排放污染现状及控制》文中柴油储油过程中产生的油气为空值，同时根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表1贮存损耗率，卧式罐的贮存损耗率可忽略不计，则柴油储油的损耗率可忽略不计。
经查阅相关资料，在25℃时，柴油密度约为0.88g/ml。本项目预计年销售汽油总量为1350t。项目运营后汽油年通过量1534.09m3/a，则本项目柴油油产生的非甲烷总烃量为0.1142t/a。
综上所述，本项目加油过程中产生的非甲烷总烃量为0.1389t/a。
根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》，低矮排气筒（高度低于15m的排气筒）的排放属有组织但在一定条件下也可造成无组织排放相同的结果，本项目排气筒4m，因此本项目加油站油气处理装置处理后排放的废气以无组织形式计。
综上，本项目废气经油气处理装置处理后的废气经高于平面4m的排气管排放，属于无组织排放，本加油站非甲烷总烃排放量为0.1389t/a，加油站年工作时间为365天（8760h/a），则经处理后非甲烷总烃无组织排放速率为0.0159kg/h，本项目产生的非甲烷总烃，经采取措施后，厂界浓度值能够达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3标准限值（监控点处1小时平均浓度值4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162号）中厂界排放浓度（无组织非甲烷总烃周界外浓度最高点≤2.0mg/m3）限值的要求。
3、非正常工况环境影响分析
非正常工况排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
本项目将油气回收系统出现故障污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强。项目非正常工况废气的排放情况见下表。
          非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	非正常排放量/（kg/h）
	采取措施

	油气回收系统故障
	油气回收系统出现故障，导致废气未经回收直接排放
	非甲烷总烃
	0.0681
	1
	1
	0.0681
	制定油气回收设备例行检查制度，加强定期维护保养检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经回收直接排放


4、废气排放的影响
新乡市2024年PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。本项目为机动车燃油零售项目，通过分析可知，项目建设前后区域环境空气质量变化不大。项目运营期主要的废气污染物是非甲烷总烃，加油站配置有三次油气回收装置，能够有效的进行油气回收，减少非甲烷总烃的排放。
综上，项目运营期，对周边环境影响较小。
二、废水
本项目废水主要为加油站职工和顾客的生活污水。
根据建设单位提供资料，本项目年工作365天，本项目劳动定员员工8人，均不提供食宿，用水量以30L/人每天计算，则本项目建成后，员工生活用水约为0.24t/d（87.6t/a），产污系数以0.8计，则项目员工生活用水排放量为0.192t/d（70.08t/a）。
顾客生活污水：外来司机按最大50人次/d计，在站内活动概率按照50%计，在站内活动时会产生盥洗水及厕所冲洗水等，人均用水量按4L/人次计算，则总的生活用水量为0.1t/d（36.5t/a），排放系数以0.8计，则顾客生活污水排放量为0.08t/d（29.2t/a）。
综上所述，本项目生活污水排放量为0.272t/d（99.28t/a），生活污水经厂区化粪池处理后通过污水管网排至延津县第二污水处理厂处理。
根据类比，生活污水中主要污染物浓度COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L，污染物产生量COD为0.0347t/a，SS为0.0199t/a，NH3-N为0.0030t/a、TP 为0.0003t/a。经化粪池处理后水质为COD250mg/L、SS100mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L，可以满足延津县第二污水处理厂收水标准：COD260mg/L、SS190mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L。本项目出厂排放量为COD为0.0248t/a，SS为0.0099t/a，NH3-N为0.0022t/a、TP 为0.0002t/a。 




全厂废水产排情况一览表
	项目
	污染物排放浓度（mg/L）

	
	COD
	SS
	NH3-N
	TP

	生活废水进口（99.28m3/a）
	350
	200
	30
	3

	化粪池处理效率%
	29%
	50%
	27%
	33%

	生活废水出口（99.28m3/a）
	250
	100
	22
	2

	延津县第二污水处理厂收水水质
	260
	190
	35
	4


综上，本项目废水排放量共计99.28m3/a，厂内废水经以上措施处理后，对项目周围地表水环境影响较小。
2、污水处理厂依托可行性分析
本项目生活污水经化粪池处理后通过集聚区污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理。本次评价将从处理能力、处理工艺、设计进出水水质三个方面论述本项目依托延津县第二污水处理厂可行性。
①处理能力：本项目位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，位于延津县第二污水处理厂收水范围内，根据延津县第二污水处理厂排污许可证执行报告-2025年第二季度，该污水处理厂2025年第二季度废水进水量为20980-21938m3/d，评价按最不利情况考虑，按照进水量为21938m3/d进行评价，则剩余进水量为8062m3/d。本项目新增外排废水0.272m3/d，约占延津县第二污水处理厂剩余处理能力的0.0034%，不会对延津县第二污水处理厂产生冲击影响，延津县第二污水处理厂有能力接纳本项目新增废水。
②处理工艺：延津县第二污水处理厂采用“粗格栅+细格栅+调节池+初沉池+A2/O生化池+二沉池+深度处理（高效沉淀池+连续流动床滤池+臭氧催化高级氧化池+纤维转盘滤池）+消毒接触池”工艺，本项目废水水质简单，不会对延津县第二污水处理厂正常运行造成影响。
③设计进出水水质：本项目废水水质为COD250mg/L、SS100mg/L、NH3-N22mg/L、TP2mg/L。能够满足延津县第二污水处理厂收水水质要求（COD260mg/L、SS190mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L）。延津县第二污水处理厂出水水质为COD30mg/L、SS10mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L，COD、NH3-N、TP能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求。
综上所述，本项目生活污水经化粪池处理后由集聚区污水管网排入延津县第二污水处理厂进行处理可行。
3、污染物排放信息
①废水类别、污染物及污染治理设施信息表
 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理措施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理措施编号
	污染治理措施名称
	污染治理措施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	[bookmark: OLE_LINK123]COD、NH3-N、SS、TP
	城镇或城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	化粪池
	化粪池
	DW001
	是
□否
	企业总排口
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口排放


②废水间接排放口基本情况
 废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值
/（mg/L）

	1
	DW001
	114°5′48.419″
	35°15′53.096″
	99.28
	城镇或城市污水处理厂
	间断排放
	08：00~
08：00
	延津县第二污水处理厂
	COD
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.3


③废水污染物排放执行标准表
 废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	COD
	延津县第二污水处理厂收水标准
	260

	2
	
	SS
	
	190

	3
	
	NH3-N
	
	35

	4
	
	TP
	
	4


④废水污染物排放信息表

 废水污染物出厂排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度
/（mg/L）
	年排放量
/（t/a）

	1
	DW001
	COD
	250
	0.0248

	2
	
	SS
	100
	0.0099

	3
	
	NH3-N
	22
	0.0022

	4
	
	TP
	2
	0.0002


 废水污染物排入外环境信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	延津县第二污水处理厂排水标准/（mg/L）
	年排放量
/（t/a）

	1
	延津县第二污水处理厂排放口
	COD
	30
	0.0030

	2
	
	SS
	10
	0.0010

	3
	
	NH3-N
	1.5
	0.0001

	4
	
	TP
	0.3
	0.00003


[bookmark: OLE_LINK32]由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD为0.0248t/a，SS为0.0099t/a，NH3-N为0.0022t/a、TP 为0.0002t/a，经延津县第二污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.0030t/a、SS0.0010t/a、NH3-N0.0001t/a、TP0.00003t/a。
4、监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范——储油库、加油站》（HJ1118-2020），单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明去向，可不监测。
三、噪声
本项目产噪声源主要为加油机运行和出入车辆等产生的噪声。声源均位于室外，工程噪声源强在70dB（A）。
本项目噪声污染源源强相关参数见下表。
  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置
	声源源强
	治理措施
	运行时间h/d

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	加油机1
	-11
	12
	1.5
	70
	选用低噪声设备，设置减振垫
	24

	2
	加油机2
	-11
	3
	1.5
	70
	
	

	3
	加油机3
	-11
	-2
	1.5
	70
	
	

	4
	加油机4
	18
	6
	1.5
	70
	
	

	5
	加油机5
	18
	3
	1.5
	70
	
	

	6
	加油机6
	18
	-2
	1.5
	70
	
	


由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目噪声源作点源处理。点声源的几何发散衰减的基本公式如下：
Lp（r）=Lw-20lgr-8
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离，m；
本项目声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式：
Leqg=10lg
式中：Leqg—建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；1
ti—在T时间内i声源内工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
ti—在T时间内j声源内工作时间，s；
根据本项目噪声源的分布，对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，本次评价厂界噪声的预测结果见下表：
  各厂界噪声预测值  单位：dB（A）
	点位
	噪声源
	声功率级/dB（A）
	与厂界距离（m）
	贡献值/dB（A）
	预测值/dB（A）

	东厂界
	加油机1
	70
	54
	27.4
	39.6

	
	加油机2
	70
	54
	27.4
	

	
	加油机3
	70
	54
	27.4
	

	
	加油机4
	70
	24.9
	34.1
	

	
	加油机5
	70
	25
	34.0
	

	
	加油机6
	70
	26
	33.7
	

	南厂界
	加油机1
	70
	26
	33.7
	44.0

	
	加油机2
	70
	17
	37.4
	

	
	加油机3
	70
	12
	40.4
	

	
	加油机4
	70
	32
	31.9
	

	
	加油机5
	70
	29
	32.8
	

	
	加油机6
	70
	24
	34.4
	

	西厂界
	加油机1
	70
	27
	33.4
	39.0

	
	加油机2
	70
	27
	33.4
	

	
	加油机3
	70
	27
	33.4
	

	
	加油机4
	70
	57.5
	26.8
	

	
	加油机5
	70
	57
	26.9
	

	
	加油机6
	70
	57.5
	26.8
	

	北厂界
	加油机1
	70
	10
	42
	47.4

	
	加油机2
	70
	19
	36.4
	

	
	加油机3
	70
	24
	34.4
	

	
	加油机4
	70
	9.6
	42.4
	

	
	加油机5
	70
	12.6
	40.0
	

	
	加油机6
	70
	17.6
	37.1
	


由上表可知，经过选用低噪声设备，设置减振垫等措施后，项目厂区四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）夜间50dB（A）的要求。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），本项目噪声监测要求见下表：
  本项目噪声监测要求
	污染物
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	噪声
	厂界四周外1米
	等效连续A声级
	每季度一次


四、固废
本项目运营期固体废物包括生活垃圾和危险废物。危险废物包括清洗油罐产生的油罐油泥。
1、生活垃圾
本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按1人1kg/d计；外来司机按最大50人次/d计，在站内活动概率按照50%计，则司乘人员25人/d，垃圾产生量按1人0.5kg/d，则加油站生活垃圾产生量为20.5kg/d（7.4825t/a）。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。
2、危险废物
（1）油罐油泥及清洗水
本项目地埋式储罐需定期清理，每5年清理1次，清理时委托专门清理公司进行清理。每次平均每个储油罐清洗油泥产生量约为15kg，平均每个储油罐清洗产生的油水混合物约为200kg，则4个储油罐产生油泥60kg/次、油水混合物800kg/次。本项目按照5年清理1次计算，则每年储油罐产生的油泥为12kg/a(0.012t/a）、油水混合物160kg/a(0.16t/a），根据《国家危险废物名录》（2025年），油泥和油水混合物属于危险废物，油泥废物类别为HW08，废物代码为900-221-08，“废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥”；油水混合物的废物类别为HW08，废物代码为251-001-08，“清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物”。由有资质的专业油罐清理公司清理后直接清运处理，不在站内暂存。
危险废物的转运
项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下：①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行；②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。④危险废物转移时应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中第八十二条要求进行转移：转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请。移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该危险废物，并将批准信息通报相关省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门和交通运输主管部门。未经批准的，不得转移。危险废物转移管理应当全程管控、提高效率，具体办法由国务院生态环境主管部门会同国务院交通运输主管部门和公安部门制定。⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证
综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。
五、地下水、土壤
1、地下水
（1）污染途径
本项目为加油站项目，站区设置4个SF双层埋地油罐。项目在正常工况下，不会污染地下水，非正常工况下发生油品泄漏，或其他原因导致油品进入土壤，便会造成地下水污染。因此，本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏，主要污染物为石油类。
（2）防控措施
根据建设单位提供资料，本项目油罐区采取SF双层埋地油罐，为防止油品泄漏对地下水的影响，油罐区在建设过程中采取了以下措施：油罐采用双层储油罐，油罐配置防溢流阀、液位计和高低液位报警器，输油管道采用复合材料管道。卸油管道和油气回收管道采用无缝钢管，加油管道采用双层复合管道，通气管为镀锌钢管。输油管线采用三油两布防腐，符合《钢制管道及储油罐腐蚀控制工程设计规范》（GB/T21447）的有关规定。加油站其他区域采用混凝土浇筑硬化。
为确保本区域地下水不受到本项目污染，将加油站内发生物料泄漏是否容易和能否及时得到处理作为污染防治分区的划分原则，据此加油站内划分为重点防渗区、一般防渗区。
重点防渗区：本项目埋地油库、加油作业区、厂区内的输油管线、化粪池按重点防渗区要求进行防腐防渗。重点防渗区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能发现和处理的区域或部位，主要包括埋地油库、加油区、厂区内的输油管线、化粪池等，加油作业区地面硬化。项目采用双层卧式油罐，地埋式储油罐材料为钢，可有效防止储油罐油气下渗。卸油、通气、油气回收工艺管道采用无缝钢管，管道组成件与无缝钢管材质相同，埋地管道外面涂有防腐绝缘保护层。
一般防渗区：除油罐区和加油岛之外的所有区域地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。
根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行），本项目设置1个监测井，地下水监测井设在站房北侧墙边，可及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。地下水监测井结构采用一孔成井工艺。地下水监测指标及频率：
a.定性监测。
可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。
b.定量监测。
若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。
  地下水污染源监测内容一览表
	污染物产生环节
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	备注

	地下水
	站内监测井
	萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、总石油烃等
	1次/季度
	《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）


（3）地下水环境影响结论
项目储油罐采用双层卧式成品油储罐，具有良好的防腐性能，储罐区设置防渗罐池，防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑而成，防渗厚度为30cm，防渗罐池内均由沙石填实，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区的防渗罐池内，对地下水不会造成影响。针对突发事故，在做好场地防渗的同时，需加强对监测点日常特征因子（石油类）的监测要求，安装渗漏检测报警器，一旦检测到异常，立即采取必要的措施，阻止继续污染地下水的可能，本项目在采取并落实环评中所提的相关污染防控措施后，营运期不会对地下水造成明显影响。从地下水环境影响的角度，项目建设可行。
2、土壤
加油站对土壤的主要影响来自储油罐，储油罐泄漏或渗漏对土壤的污染较为严重，由于这种渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变。本项目加油站埋地油罐采用双层埋地卧式储罐，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境；同时油罐配备了液位仪自带高液位报警功能，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生峰鸣警报，保证在第一时间停止使用并及时修补，且卸油管路、油罐均设有防溢阀。
因此，项目可以有效避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐区对土壤的污染。加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发，残留部分油品按操作规范用拖布擦干净，因此，加油过程中基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下。
六、生态
本项目位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，项目周围无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，因此不再对生态进行分析。
七、环境风险
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
1、环境风险识别
经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），项目储存的物料汽油、柴油属于风险物质，单罐分别为30m3汽油储罐，共4座。本项目涉及的主要油品及最大存储量见下表。
  本项目主要油品及最大存储量
	油品名称
	汽油
	柴油

	油罐容量
	30m3×2
	30m3×2

	有效容量
	54m3（充装系数取0.9）
	54m3（充装系数取0.9）

	最大储量
	M=54×0.75=40.5t
（汽油相对密度取0.75）
	M=54×0.88=47.52t
（柴油相对密度取0.88）


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B的突发环境事件风险物质及临界量表，油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界量为2500t。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2+ q3/Q3+……+qn/Qn
式中：
q1，q2，……qn－每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，……Qn－每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
经计算本项目Q=88.02÷2500=0.035208，Q<1，无须设置环境风险专项评价。本次进行环境风险简单分析。
本项目风险物质的理化性质见下表。
  汽油物化特性表
	标识
	中文名
	乙醇汽油
	分子式
	
	危险性类别
	易燃液体，类别2；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害，类别2

	
	别名
	
	分子量
	
	危险化学品序号
	1630

	
	英文名
	Gasoline;petrol
	UN号
	1203
	CSA号
	8006-61-9

	理化性质
	外观与性状
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。
	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二氧化碳、醇、脂肪。

	
	熔点
	＜-60℃
	沸点
	40~200℃
	燃烧热
	无资料

	
	相对密度（空气=1）
	3.5
	相对密度（水=1）
	0.72~0.775
	饱和蒸汽压
	

	
	临界温度
	
	临界压力
	
	禁忌物
	强氧化剂

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合
	
	

	燃爆危险与消防
	燃烧性
	易燃
	引燃温度
	415~530
	火灾危险性类别
	甲类

	
	爆炸极限
	1.7~9.9%
	闪点
	-50℃
	燃烧（分解）产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	最小点火能
	无资料
	
	
	最大爆炸压力
	0.813MPa

	
	危险特性
	其蒸气可遇空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。遇氧化剂发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

	健康危害与防护
	工作场所职业接触限制mg/m3
	职业毒性危害等级
	侵入途径

	
	MAC：—
	PC-TWA：300
	PC-STEL：—
	IV 级，轻度危害
	吸入、食入、经皮肤吸收

	
	健康危害
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头疼、恶心、呕吐、步态不稳、共剂失调。高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔至失明。皮肤接触致急性接触皮炎，甚至灼伤。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

	
	防护措施
	工程控制：密闭系统，通风，防爆电器与照明。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：一般不需要特殊防护。 
手防护：戴一般作业防护手套。 
其它：工作场所严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	急救与应急
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医。 
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。 
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：给饮牛奶或植物油洗胃和灌肠。就医。

	
	应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即进行隔离。严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源防止进入下水道、排洪沟等限制区空间。小量泄露：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收容器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运与废弃
	包装分类
	Ⅰ
	包装标志
	7
	包装方法
	小开口钢桶，安瓿瓶 外木板箱

	
	储运事项
	储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器破损。

	
	废弃处置
	处置前应参阅国家和地方有关法规。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。


柴油物化特性表
	标识
	中文名
	柴油
	分子式
	
	危险性类别
	易燃液体，类别3

	
	别名
	
	分子量
	
	危险化学品序号
	1630

	
	英文名
	Diesel oil
	UN号
	1820
	CSA号
	68334-30-5

	理化性质
	外观与性状
	稍有粘性的棕色液体。
	溶解性
	-

	
	熔点
	0℃、-10℃
	沸点
	282~338℃
	燃烧热
	3.3×104kJ/kg

	
	相对密度（空气=1）
	
	相对密度（水=1）
	液态0.87-0.9
	饱和蒸汽压
	-

	
	临界温度
	
	临界压力
	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合
	
	

	燃爆危险与消防
	燃烧性
	易燃
	引燃温度
	257℃
	火灾危险性类别
	乙类

	
	爆炸极限
	--
	闪点
	55-60℃
	燃烧（分解）产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	最小点火能
	
	
	
	最大爆炸压力
	

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、1211 灭火剂、砂土。

	健康危害与防护
	工作场所职业接触限制mg/m3
	职业毒性危害等级
	侵入途径

	
	MAC：—
	TWA：300
	STEL：—
	—
	吸入、食入、经皮肤吸收

	
	健康危害
	皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	
	防护措施
	工程控制：密闭操作，注意通风。 
呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。 
眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。 
身体防护：穿一般作业防护服。 
手防护：戴橡胶耐油手套。 
其它：工作场所禁止吸烟。避免长期反复接触。

	急救与应急
	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。
眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少15min。就医。
吸入：脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎。 
食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。

	
	应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运与废弃
	包装分类
	Ⅲ
	包装标志
	5
	包装方法
	内螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃、塑料瓶或金属桶（罐），木箱

	
	储运事项
	储存于阴凉、储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	
	废弃处置
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。


2、风险识别范围和类型
（1）识别范围
本项目环境风险识别范围包括生产设施风险识别和涉及的物质风险识别。通过工程分析和同行业类比确定，本项目在营运过程中具有发生潜在风险事故的设施主要为储油罐、输油管道；具有潜在风险的物质主要为汽油。
（2）识别类型
根据相关事故资料类比，加油站在营运期间可能发生的风险事故包括以下几个方面：
A泄露
在加油站日常生产过程中，由于部件损坏以及操作不当常常会引起油罐油品的溢出和泄漏事故。
B火灾、爆炸事故
在泄漏事故发生后，由于汽油粘度较低，流动扩散性较强，如有泄漏很快向四周渗透或扩散，如遇明火将引发火灾事故。汽油燃烧后蒸汽压升高、体积膨胀，若容器罐装过满或储存密闭容器中，会导致油罐膨胀，甚至爆炸引起火灾。此外，在加油作业时由于油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰可能会被吸入储油罐内，也会使罐内回火燃烧发生爆炸。
3、风险事故分析
本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 
（1）火灾与爆炸 
有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 
加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 
该事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，发生火灾的几率很小。即油罐发生着火，也容易扑救。 
（2）油罐溢出、泄漏 
根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 
可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 
该类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。 本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。
4、影响途径
（1）火灾影响途径
本项目燃油储存在埋地罐内，发生火灾的可能性很小，一旦发生火灾可能的影响途径是燃料燃烧产生的废气及未燃烧的燃油挥发对周围大气产生影响，短时间内对周围环境及下风向环境空气造成污染。 
（2）油品泄漏影响途径
①对地表水的影响
泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 
本项目库容较小，油罐区容积约为120m3，且为埋地式油罐，设有储油罐罐基及防渗层。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，基本不会溢出油罐区，也不会进入地表水体。 
②对地下水影响
储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量油质，土壤层吸附的油质不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的油质还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。采用双层罐并将储罐设置在储罐池内的措施后，可有效避免泄漏及渗漏事故的发生。
③对大气环境的影响 
根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 
本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。
5、风险防范措施
5.1泄漏风险防范措施
（1）储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。
（2）定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下。
（3）加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每个工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止打火机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。
（4）埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，底板采用外防水，面层细石混凝土，防水层用改性沥青防水卷材，结构层采用钢筋砼结构；油罐顶部及周边均采用粘土夯实，为砖混结构，做有防渗处理，主要是防止油品泄漏时，有足够容积的围堤收集泄漏的油品。
5.2火灾事故风险防范措施
（1）建立、完善安全管理制度
严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版）》（GB50156-2012）的规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。
（2）改进设备、工艺
①加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置，防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型产品。
②加油站内汽油加油枪采取油气回收装置进行油气回收处理，处理后的油品外售。
③采用全密封式卸油法和加油技术。在油罐车、储油罐、加油枪上安装气相管，那么作业时被挤出的油蒸气就会通过气相管回流到油罐车或油罐中，避免油罐中的油蒸气从呼吸管及油箱口中压出，最大限度防止油气散逸污染和产生聚积的可能。
（3）做好防雷工作
按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版）》(GB50156-2012)规定，加油站油罐及其金属附件应进行可靠的防雷接地，接地点不得少于两处。接地线与接地体的连接处要用焊接，接地线与被接地设备的连接要设断接卡，并用双螺栓连接，埋地部分均用焊接。另外，在雷雨天应该停止卸油和发油作业。
（4）加强设备管理
加油站的储油设备和发油设备无时不在和油品打交道，一旦设备出现跑、冒、滴、漏等现象，将直接威胁加油站的安全。所以对它们进行定期的检测和加强日常养护十分必要。另外，电气设备的使用不当也是加油站发生火灾的一个重要原因，所以加油站应严格照章办事，不可私拉、乱接电线，不可适应不防爆的开关、插座等电器设备。
（5）消除静电危害
油品在运输、装卸、加注时极易产生静电，处理不当即发生放电，引发爆炸事故。所以在接卸油品时，应按规定接地并稳油15min以上方可对油罐车进行计量；在卸油后也应稳油15min以上才可对储油罐进行计量；不得采取喷溅式卸油，提倡自流油品；尽量避免带泵作业。另外，禁止用加油枪直接向塑料容器内加注油品；工作人员应穿防静电工作服。
（6）加强作业现场的安全管理
很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。如对外来施工人员的安全教育流于形式，外来施工人员在加油站内吸烟，不按规定用电、用火等均有可能造成加油站的火灾。
（7）设立安全标识、规范安全操作
①在公路接近加油站前设置减速带和减速标志等防范措施。
②在油罐区、加油作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，加油站进出口处及油罐区必须设立“严禁烟火”和“禁止使用手机”等有关警告牌。
③在操作和维修设备时，应采用防爆工具；动火作业前，设备、管线必须清理、置换彻底，并进行气体分析。动火期间，安全监护人员应到现场监督。动火人员应按动火审批的具体要求作业，动火完毕，监护人员和动火人员应共同检查和清理现场。电气设备检修，应清除电气设备内的尘土及异物，严禁带点作业。
（8）灭火设施
加油站内应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。
（9）加强日常防火巡查
每天对站内电气设备、照明设施，油罐区的油罐口、量油口、卸油口、阀门、人孔等油罐附进以及卸、输油管线、防雷防静电接地接线状况等巡查不少于2次，并做好记录，一经发现油品渗漏等问题要即使报告和处理。对设备渗漏要立即采取修复措施，严禁“带病”运行。
（10）加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识
高素质的员工对待安全的问题时能充分发挥主观能动性，为企业的发展提供保障。所以，应该注重对员工的培训和学习，开展安全教育和消防演练，使员工连接油品易燃、易爆、易挥发、易产生静电、有毒等基本特性，了解油品火灾的特点，熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，自觉遵守规章制度，从而避免由于人为因素而引发的火灾。
（11）风险应急预案
制定风险应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能够以最快的速度发挥最大的能效，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案应以“预防为主，防救结合”为原则，建设单位建立《延津县平延园区运营管理有限公司加油站建设项目生产安全事故应急救援预案》。
1）成立事故应急救援小组，站长担任事故应急救援小组组长，员工为事故应急救援小组成员，组长和组员担负疏散引导、通讯联络及安全防护救护的职责。明确人员职责。
2）配备应急救援器材，如防护服、防护手套、防爆手电筒、应急药箱、灭火器、灭火毯、消防沙、消防桶、铁锹、防暴恐器材等。
3）应急救援措施主要包括人员疏散、撤离、危险区隔离、抢险救援、受伤人员现场救护与医院救治、现场保护与洗消、应急救援保障等。
综上所述，建设单位严格按照国家有关技术标准进行设计、施工与生产，并落实本项目提出的防范措施，制定详细、可行的风险应急预案，则项目环境风险在可接受范围内。
八、电磁辐射
本项目不涉及辐射源，故不对电磁辐射做评价分析。











[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	加油站废气
	非甲烷总烃
	汽油储罐呼吸废气和卸油、加油作业废气均配置相应的油气回收系统
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）：边界浓度限值2.0mg/m3；《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）处理装置油气排放浓度1小时平均浓度值≤25g/m3，排放口距地平面高度不低于4m，加油站边界非甲烷总烃1小时平均浓度值4.0mg/m3

	地表水环境
	职工生活
	生活
污水
	经厂区化粪池处理后由管网排入延津县第二污水处理厂进行处理
	延津县第二污水处理厂收水标准：COD 260mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L

	声环境
	加油机、加油车辆
	噪声
	加油机设置减振垫，并加强设备的日常维护管理；加强管理，减速慢行，禁止鸣笛，距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	固体废物
	油罐清罐废油泥和油水混合物由有资质的油罐清洗公司清理后现场带走，不在加油站内暂存；

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目设置的油品储罐为SF双层埋地油罐，油罐配置防溢流阀、液位计和高低液位报警器；加油站场地硬化防渗等防治措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，油罐顶部及周边均采用粘土夯实，加油站内设立禁止吸烟、禁止打火机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。

	电磁辐射
	/

	其他环境管理要求
	1、排污许可证管理要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）要求进行填报排污许可。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申请。
2、竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。
3、排放口规范化建设
根据《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单标准要求，本项目应在废气排放口和噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌，按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案等要求安装相关环保监控、监测设备，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行。

































六、结论
	延津县平延园区运营管理有限公司加油站建设项目选址位于新乡市延津县化工园区纬一路与榆林排交叉口东南角，项目属于允许类，符合国家产业政策，选址可行。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。


河南瑞海环保科技有限公司
2026年6月
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附表  
      建设项目污染物排放量汇总表               单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	VOCS
	/
	/
	/
	0.1389
	/
	0.1389
	+0.1389

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	99.28
	/
	99.28
	+99.28

	
	COD
	/
	/
	/
	0.0030
	/
	0.0030
	+0.0030

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0001
	/
	0.0001
	+0.0001

	
	TP
	
	
	
	0.00003
	
	0.00003
	+0.00003

	危险废物
	油泥
	/
	/
	/
	0.012t/a
	/
	0.012t/a
	+0.012t/a

	
	油水烃混合物
	
	
	
	0.16t/a
	/
	0.16t/a
	+0.16t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[bookmark: _GoBack]
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